{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["THÀNH PHẨM OK","HKLED-CHIPLED","HKLED-DRIVER","HKLED-GIÁ VỎ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":578,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"THÀNH PHẨM OK","index":0,"n_rows":511,"n_cols":18,"rows_kept":511,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[171,1,171,2],[263,1,263,2],[510,0,510,5]]}
["SỐ\nTT","MÃ \nSẢN PHẨM","TÊN SẢN PHẨM","ĐƠN VỊ \nTÍNH","CÔNG \nSUẤT (w)","HÌNH ẢNH\nSẢN PHẨM","CHIP-BRIDGELUX\nDRIVER\n DONE  NHỎ","CHIP-BRIDGELUX\nDRIVER \nDONE TO","CHIP-BRIDGELUX\nDRIVER \nPHILIPS AOC","CHIP-BRIDGELUX\nDRIVER \nMEAN WELL XLG","CHIP PHILIPS\nDRIVER \nDONE NHỎ","CHIP PHILIPS\nDRIVER \nDONE TO","CHIP PHILIPS\nDRIVER \nPHILIPS AOC","CHIP PHILIPS\nDRIVER PHILIPS DIM 5 CẤP","CHIP PHILIPS\nDRIVER MEAN WELL XLG","CHIP PHILIPS\nDRIVER INVENTRONICS DIM 6 CẤP","TRẠNG\nTHÁI \nKHO","LINK ẢNH SẢN PHẨM"]
[null,"HKLED - ĐÈN PHA"]
[null,null,"ĐÈN PHA MODULE SMD PHILIPS + SMD BRIDGELUX HỘP KHUNG KÍN"]
[1,"DPMH050-SMD-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n----------------\nDPMH050-SMD-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 50W (1*50w) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030 LED: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 2600g\n- Kích thước sản phẩm: 305*138*170mm\n- Kích thước hộp carton: 360*240*180mm\n- Cấu đấu IP66 M20*1","Bộ","50W",null,1030000,1450000,2070000,1750000,1280000,1580000,2200000,2220000,1880000,2250000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/jvSbonxkwkKyvuyE9"]
[2,"DPMH100-SMD-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMH100-SMD-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 100W (50w*2) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3200g-3800g\n- Kích thước sản phẩm: 310*180*140mm\n- Kích thước hộp carton: 360*240*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-100W*01","Bộ","100W",null,1730000,2100000,2670000,2620000,2230000,2370000,2930000,2980000,2880000,3000000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/T3Ug1wwLqN1j8Dp76"]
[3,"DPMH150-SMD-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMH150-SMD-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 150W (50w*3) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5000g-5200g\n- Kích thước sản phẩm: 310*250*140mm\n- Kích thước hộp carton: 360*280*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*01","Bộ","150W",null,2530000,3070000,3420000,3380000,3280000,3470000,3820000,3900000,3780000,3880000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/ZeUDRatsMe6zyzfc7"]
[4,"DPMHBR200-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMHPL200-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 200W (50w*4) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6000g-6300g\n- Kích thước sản phẩm: 310*320*140mm\n- Kích thước hộp carton: 360*420*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*01","Bộ","200W",null,3250000,3680000,4280000,4170000,4250000,4220000,4820000,5020000,4700000,4900000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/9nH886otjQ7ut6pAA"]
[5,"DPMHBR250-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMHPL250-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 250W (50w*5) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*5\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 7100-7400g\n- Kích thước sản phẩm: 310*400*140mm\n- Kích thước hộp carton: 360*420*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*01","Bộ","250W",null,3930000,4730000,5080000,4830000,5180000,5400000,5750000,5970000,5500000,5630000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/FYVXZ8VBu2UgbLxr6"]
[6,"DPMHBR300-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMHPL300-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 300W (50w*6) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 8000g-8300g\n- Kích thước sản phẩm: 310*480*140mm\n- Kích thước hộp carton: 360*520*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02","Bộ","300W",null,4800000,5870000,6570000,6500000,6300000,6670000,7370000,7530000,7300000,7500000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/phqs9nLkev7DuM7t6"]
[7,"DPMHBR300-SMD-NG\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMHPL300-SMD-NG\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 300W (50w*6) - NGANG HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 9800g-10200g\n- Kích thước sản phẩm: 630*250*140mm\n- Kích thước hộp carton: 660*280*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02","Bộ","300W",null,4880000,5950000,6650000,6580000,6380000,6750000,7450000,7620000,7380000,7580000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/oQC3HSd6vPCpYSKE8"]
[8,"DPMHBR400-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMHPL400-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 400W (50w*8) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 400W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*8\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*8\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 12000g-12200g\n- Kích thước sản phẩm: 630*320*140mm\n- Kích thước hộp carton: 660*340*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*02","Bộ","400W",null,6370000,7230000,8430000,8200000,8370000,8300000,9500000,9900000,9270000,9670000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/DFoHeYCrN67QGhaR8"]
[9,"DPMHBR500-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMHPL500-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 500W (50w*10) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 500W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*10\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*10\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 14000g-14500g\n- Kích thước sản phẩm: 630*400*140mm\n- Kích thước hộp carton: 660*400*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*02","Bộ","500W",null,7870000,9470000,10170000,9670000,10370000,10800000,11500000,11930000,11000000,11270000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/UtYWdtk3Ejn7tAez7"]
[10,"DPMHBR600-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMHPL600-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 600W (50w*12) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 600W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*12\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*12\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 16500g-17000g\n- Kích thước sản phẩm: 630*480*140mm\n- Kích thước hộp carton: 660*520*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*04","Bộ","600W",null,9650000,11780000,13180000,13050000,12650000,13380000,14780000,15120000,14650000,15050000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/hgTe3cpWGoKMbBpN9"]
[11,"DPMHBR800-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMHPL800-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 800W (50w*16) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 800W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*16\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*16\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 20300-21000g\n- Kích thước sản phẩm: 630*640*140mm\n- Kích thước hộp carton: 660*680*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*04","Bộ","800W",null,12520000,14250000,16650000,16180000,16520000,16380000,18780000,19580000,18320000,19120000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/8XPwn4bDrhKqvBQn9"]
[12,"DPMHBR1000-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMHPL1000-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 1000W (50w*20) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 1000W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*20\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*20\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 23800-24500g\n- Kích thước sản phẩm: 630*790*140mm\n- Kích thước hộp carton: 660*800*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*04","Bộ","1000W",null,15670000,18870000,20270000,19270000,20670000,21530000,22930000,23800000,21930000,22470000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/5kzWYSAvbo8rjfoFA"]
[]
[null,null,"ĐÈN PHA MODULE COB PHILIPS + SMD BRIDGELUX HỘP KHUNG KÍN"]
[1,"DPMH050-COB-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMH050-COB-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 50W (1*50w) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 50W\n- Chipled module COB Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module COB Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 2600 - 2800g\n- Kích thước sản phẩm: 305*138*170mm\n- Kích thước hộp carton: 360*240*180mm\n- Cấu đấu IP66 M20*1","Bộ","50W",null,1180000,1600000,2220000,1900000,1400000,1700000,2320000,2330000,2000000,2370000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/vXUkd3UfWgBRDDf56"]
[2,"DPMH100-COB-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMH100-COB-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 100W (50w*2) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 100W\n- Chipled module COB Bridgelux inside 3030: 50W*2\n- Chipled module COB Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4000 - 4200g\n- Kích thước sản phẩm: 310*180*160mm\n- Kích thước hộp carton: 360*240*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-100W*01","Bộ","100W",null,2030000,2400000,2970000,2920000,2470000,2600000,3170000,3220000,3120000,3230000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/uffqtYCBD7SohmUM9"]
[3,"DPMH150-COB-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMH150-COB-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 150W (50w*3) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 150W\n- Chipled module COB Bridgelux inside 3030: 50W*3\n- Chipled module COB Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5000 - 5200g\n- Kích thước sản phẩm: 310*250*160mm\n- Kích thước hộp carton: 360*280*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*01","Bộ","150W",null,2980000,3520000,3870000,3830000,3630000,3820000,4170000,4250000,4130000,4230000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/cv5omuH2nrMuCSNb7"]
[4,"DPMH200-COB-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMH200-COB-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 200W (50w*4) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 200W\n- Chipled module COB Bridgelux inside 3030: 50W*4\n- Chipled module COB Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6000 - 6300g\n- Kích thước sản phẩm: 310*320*160mm\n- Kích thước hộp carton: 360*420*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*01","Bộ","200W",null,3850000,4280000,4880000,4770000,4720000,4680000,5280000,5480000,5170000,5370000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/sEcEeHgEyu4fxrJJ6"]
[5,"DPMH250-COB-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMH250-COB-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 250W (50w*5) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 250W\n- Chipled module COB Bridgelux inside 3030: 50W*5\n- Chipled module COB Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 7800 - 8000g\n- Kích thước sản phẩm: 310*400*160mm\n- Kích thước hộp carton: 360*420*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*01","Bộ","250W",null,4680000,5480000,5830000,5580000,5770000,5980000,6330000,6550000,6080000,6220000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/q8TbBw7E5mgDpTt48"]
[6,"DPMH300-COB-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMH300-COB-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 300W (50w*6) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 300W\n- Chipled module COB Bridgelux inside 3030: 50W*6\n- Chipled module COB Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 9000 - 9200g\n- Kích thước sản phẩm: 310*480*160mm\n- Kích thước hộp carton: 360*520*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02","Bộ","300W",null,5700000,6770000,7470000,7400000,7000000,7370000,8070000,8230000,8000000,8200000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/HWMmPvAAdBHuKP4d7"]
[7,"DPMH300-COB-NG-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMH300-COB-NG-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 300W (50w*6) - NGANG HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 300W\n- Chipled module COB Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module COB Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 10500 - 11000g\n- Kích thước sản phẩm: 630*250*160mm\n- Kích thước hộp carton: 660*280*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02","Bộ","300W",null,5780000,6850000,7550000,7480000,7080000,7450000,8150000,8320000,8080000,8280000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/FM3KeP3gE5eAWuA79"]
[8,"DPMH400-COB-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMH400-COB-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 400W (50w*8) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 400W\n- Chipled module COB Bridgelux inside 3030: 50W*8\n- Chipled module COB Philips Lumiled inside 3030: 50W*8\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 12000 - 12500g\n- Kích thước sản phẩm: 630*320*160mm\n- Kích thước hộp carton: 660*340*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*02","Bộ","400W",null,7570000,8430000,9630000,9400000,9300000,9230000,10430000,10830000,10200000,10600000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/USDBXgcYzsnBkJ1TA"]
[9,"DPMH500-COB-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMH500-COB-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 500W (50w*10) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 500W\n- Chipled module COB Bridgelux inside 3030: 50W*10\n- Chipled module COB Philips Lumiled inside 3030: 50W*10\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 15500 - 16000g\n- Kích thước sản phẩm: 630*400*160mm\n- Kích thước hộp carton: 660*400*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*02","Bộ","500W",null,9370000,10970000,11670000,11170000,11530000,11970000,12670000,13100000,12170000,12430000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/yaKyhjjvbqg58Q9c8"]
[10,"DPMH600-COB-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMH600-COB-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 600W (50w*12) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 600W\n- Chipled module COB Bridgelux inside 3030: 50W*12\n- Chipled module COB Philips Lumiled inside 3030: 50W*12\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 18500 - 19000g\n- Kích thước sản phẩm: 630*480*160mm\n- Kích thước hộp carton: 660*520*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*04","Bộ","600W",null,11450000,13580000,14980000,14850000,14050000,14780000,16180000,16520000,16050000,16450000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/YehYQneq7MStoU2H7"]
[11,"DPMH800-COB-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMH800-COB-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 800W (50w*16) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 800W\n- Chipled module COB Bridgelux inside 3030: 50W*16\n- Chipled module COB Philips Lumiled inside 3030: 50W*16\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 23000 - 23500g\n- Kích thước sản phẩm: 630*640*160mm\n- Kích thước hộp carton: 660*680*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*04","Bộ","800W",null,14920000,16650000,19050000,18580000,18380000,18250000,20650000,21450000,20180000,20980000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/Mpa4jbFoGSV2McK98"]
[12,"DPMH1000-COB-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMH1000-COB-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 1000W (50w*20) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 1000W\n- Chipled module COB Bridgelux inside 3030: 50W*20\n- Chipled module COB Philips Lumiled inside 3030: 50W*20\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 29000 - 30000g\n- Kích thước sản phẩm: 630*790*160mm\n- Kích thước hộp carton: 660*800*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*04","Bộ","1000W",null,18670000,21870000,23270000,22270000,23000000,23870000,25270000,26130000,24270000,24800000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/fEee1hf3MweXXf5L6"]
[]
[null,null,"ĐÈN PHA MODULE TO SMD PHILIPS + SMD BRIDGELUX HỘP KHUNG KÍN"]
[1,"DPMTH100-SMD-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMTH100-SMD-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module to SMD 100W (100w*1) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 100W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 100W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3800 - 4000g\n- Kích thước sản phẩm: 310*180*140mm\n- Kích thước hộp carton: 360*240*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-100W*01","Bộ","100W",null,1730000,2100000,2670000,2620000,2230000,2370000,2930000,2980000,2880000,3000000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/uv389X7DPuHAe6ze8"]
[2,"DPMTH150-SMD-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMTH150-SMD-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module to SMD 150W (75w*2) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 75W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 75W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5800 - 6000g\n- Kích thước sản phẩm: 310*180*140mm\n- Kích thước hộp carton: 360*420*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*01","Bộ","150W",null,3050000,3580000,3930000,3900000,3930000,4120000,4470000,4550000,4430000,4530000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/gp3wqi7d6tAU1cXYA"]
[3,"DPMTH200-SMD-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMTH200-SMD-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module to SMD 200W (100w*2) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 100W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 100W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5800 - 6000g\n- Kích thước sản phẩm: 310*320*140mm\n- Kích thước hộp carton: 360*420*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*01","Bộ","200W",null,3250000,3680000,4280000,4170000,4250000,4220000,4820000,5020000,4700000,4900000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/gp3wqi7d6tAU1cXYA"]
[4,"DPMTH250-SMD-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMTH250-SMD-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module to SMD 250W (125w*2) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 125W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 125W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5800 - 6000g\n- Kích thước sản phẩm: 310*320*140mm\n- Kích thước hộp carton: 360*420*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*01","Bộ","250W",null,3530000,4330000,4680000,4430000,4650000,4870000,5220000,5430000,4970000,5100000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/gp3wqi7d6tAU1cXYA"]
[5,"DPMTH300-SMD-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMTH300-SMD-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module to SMD 300W (100w*3) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 100W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 100W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 7800 - 8000g\n- Kích thước sản phẩm: 310*480*140mm\n- Kích thước hộp carton: 360*520*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02","Bộ","300W",null,4800000,5870000,6570000,6500000,6300000,6670000,7370000,7530000,7300000,7500000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/kzD3aWfEmNP3Pm5AA"]
[6,"DPMTH400-SMD-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMTH400-SMD-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module to SMD 400W (100w*4) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 400W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 100W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 100W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 12000 - 12200g\n- Kích thước sản phẩm: 630*320*140mm\n- Kích thước hộp carton: 660*340*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*02","Bộ","400W",null,6370000,7230000,8430000,8200000,8370000,8300000,9500000,9900000,9270000,9670000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/mS7S2sxQu+R38GN9kXQ96"]
[7,"DPMTH500-SMD-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMTH500-SMD-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module to SMD 500W (125w*4) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 500W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 125W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 125W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 12000 - 12200g\n- Kích thước sản phẩm: 630*320*140mm\n- Kích thước hộp carton: 660*400*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*02","Bộ","500W",null,7070000,8670000,9370000,8870000,9300000,9730000,10430000,10870000,9930000,10200000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/mS7S2sxQu+R38GN9kXQ96"]
[8,"DPMTH600-SMD-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMTH600-SMD-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module to SMD 600W (100w*6) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 600W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 100W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 100W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 16800 - 17000g\n- Kích thước sản phẩm: 630*480*140mm\n- Kích thước hộp carton: 660*520*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*04","Bộ","600W",null,9650000,11780000,13180000,13050000,12650000,13380000,14780000,15120000,14650000,15050000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/zPZvbos6satZBXi58"]
[9,"DPMTH800-SMD-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMTH800-SMD-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module to SMD 800W (100w*8) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 800W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 100W*8\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 100W*8\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 20300 - 22000g\n- Kích thước sản phẩm: 630*640*140mm\n- Kích thước hộp carton: 660*680*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*04","Bộ","800W",null,12520000,14250000,16650000,16180000,16520000,16380000,18780000,19580000,18320000,19120000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/iwQaS2NGge9e4rCn8"]
[10,"DPMTH1000-SMD-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMTH1000-SMD-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module to SMD 1000W (100w*10) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 1000W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 100W*10\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 100W*10\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 25000 - 26000g\n- Kích thước sản phẩm: 630*790*140mm\n- Kích thước hộp carton: 660*800*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*04","Bộ","1000W",null,15670000,18870000,20270000,19270000,20670000,21530000,22930000,23800000,21930000,22470000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/skw47giRSaeYcHGX8"]
[]
[null,null,"ĐÈN PHA MODULE TO COB PHILIPS + SMD BRIDGELUX HỘP KHUNG KÍN"]
[1,"DPMTH050-COB-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMTH050-COB-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module to COB 50W (1*50w) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 50W\n- Chipled module COB Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module COB Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 2600 - 2800g\n- Kích thước sản phẩm: 305*138*170mm\n- Kích thước hộp carton: 360*240*180mm\n- Cấu đấu IP66 M20*1","Bộ","50W",null,1180000,1600000,2220000,1900000,1400000,1700000,2320000,2330000,2000000,2370000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/vXUkd3UfWgBRDDf56"]
[2,"DPMTH100-COB-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMTH100-COB-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module to COB 100W (100w*1) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 100W\n- Chipled module COB Bridgelux inside 3030: 100W*1\n- Chipled module COB Philips Lumiled inside 3030: 100W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3800 - 4000g\n- Kích thước sản phẩm: 310*180*160mm\n- Kích thước hộp carton: 360*240*180mm- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-100W*01","Bộ","100W",null,null,null,null,null,1880000,2250000,2820000,2870000,2770000,2880000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/ALuMe8XqDPGy5usc6"]
[3,"DPMTH150-COB-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMTH150-COB-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module to COB 150W (75w*2) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 150W\n- Chipled module COB Bridgelux inside 3030: 75W*2\n- Chipled module COB Philips Lumiled inside 3030: 75W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5800 - 6000g\n- Kích thước sản phẩm: 310*320*160mm\n- Kích thước hộp carton: 360*280*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*01","Bộ","150W",null,null,null,null,null,3230000,3770000,4120000,4200000,4080000,4180000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/KdjNaUHRY1hDeugm7"]
[4,"DPMTH200-COB-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMTH200-COB-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module to COB 200W (100w*2) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 200W\n- Chipled module COB Bridgelux inside 3030: 100W*2\n- Chipled module COB Philips Lumiled inside 3030: 100W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5800 - 6000g\n- Kích thước sản phẩm: 310*320*160mm\n- Kích thước hộp carton: 360*420*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*01","Bộ","200W",null,null,null,null,null,3550000,3980000,4580000,4780000,4470000,4670000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/KdjNaUHRY1hDeugm7"]
[5,"DPMTH250-COB-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMTH250-COB-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module to COB 250W (125w*2) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 250W\n- Chipled module COB Bridgelux inside 3030: 125W*2\n- Chipled module COB Philips Lumiled inside 3030: 125W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5800 - 6000g\n- Kích thước sản phẩm: 310*320*160mm\n- Kích thước hộp carton: 360*420*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*01","Bộ","250W",null,null,null,null,null,3830000,4630000,4980000,5200000,4730000,4870000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/KdjNaUHRY1hDeugm7"]
[6,"DPMTH300-COB-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMTH300-COB-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module to COB 300W (100w*3) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 300W\n- Chipled module COB Bridgelux inside 3030: 100W*3\n- Chipled module COB Philips Lumiled inside 3030: 100W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 8200 - 8500g\n- Kích thước sản phẩm: 310*480*160mm\n- Kích thước hộp carton: 360*520*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02","Bộ","300W",null,null,null,null,null,5250000,6320000,7020000,7180000,6950000,7150000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/3a3XzjYk66kM3g5U7"]
[8,"DPMTH400-COB-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMTH400-COB-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module to COB 400W (100w*4) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 400W\n- Chipled module COB Bridgelux inside 3030: 100W*4\n- Chipled module COB Philips Lumiled inside 3030: 100W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 11800 - 12000g\n- Kích thước sản phẩm: 630*320*160mm\n- Kích thước hộp carton: 660*340*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*02","Bộ","400W",null,null,null,null,null,6970000,7830000,9030000,9430000,8800000,9200000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/zKEn4NoDjL96qtxg6"]
[9,"DPMTH500-COB-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMTH500-COB-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module to COB 500W (125w*4) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 500W\n- Chipled module COB Bridgelux inside 3030: 125W*4\n- Chipled module COB Philips Lumiled inside 3030: 125W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 11800 - 12000g\n- Kích thước sản phẩm: 630*320*160mm\n- Kích thước hộp carton: 660*340*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*02","Bộ","500W",null,null,null,null,null,7670000,9270000,9970000,10400000,9470000,9730000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/zKEn4NoDjL96qtxg6"]
[10,"DPMTH600-COB-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMTH600-COB-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module to COB 600W (100w*6) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 600W\n- Chipled module COB Bridgelux inside 3030: 100W*6\n- Chipled module COB Philips Lumiled inside 3030: 100W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 15000 - 15500g\n- Kích thước sản phẩm: 630*480*160mm\n- Kích thước hộp carton: 660*520*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*04","Bộ","600W",null,null,null,null,null,10550000,12680000,14080000,14420000,13950000,14350000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/D1n6Q1YtwCX8SWgi7"]
[11,"DPMTH800-COB-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMTH800-COB-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module to COB 800W (100w*8) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 800W\n- Chipled module COB Bridgelux inside 3030: 100W*8\n- Chipled module COB Philips Lumiled inside 3030: 100W*8\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 19300 - 20000g\n- Kích thước sản phẩm: 630*640*160mm\n- Kích thước hộp carton: 660*680*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*04","Bộ","800W",null,null,null,null,null,13720000,15450000,17850000,18650000,17380000,18180000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/d7zbCWARXx8qYRyF8"]
[12,"DPMTH1000-COB-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMTH1000-COB-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module to COB 1000W (100w*10) HỘP KHUNG KÍN\n- Công suất: 1000W\n- Chipled module COB Bridgelux inside 3030 - 155LED: 100W*10\n- Chipled module COB Philips Lumiled inside 3030-152LED: 100W*10\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 24800 - 25500g\n- Kích thước sản phẩm: 630*790*160mm\n- Kích thước hộp carton: 660*800*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*04","Bộ","1000W",null,null,null,null,null,17170000,20370000,21770000,22630000,20770000,21300000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/KiNo5xYxUuyUGrfQ9"]
[]
[null,null,"ĐÈN PHA MODULE SMD PHILIPS + SMD BRIDGELUX"]
[1,"DPMBR050-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL050-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 50W (1*50w)\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 1800 - 2000g\n- Kích thước sản phẩm: 320*75*120mm\n- Kích thước hộp carton: 360*240*180mm\n- Cấu đấu IP66 M20*1","Bộ","50W",null,1030000,1450000,2070000,1750000,1280000,1580000,2200000,2220000,1880000,2250000,"SLL","Không hộp nguồn:\nhttps://photos.app.goo.gl/tGqwCBKNA9gKQjvr6"]
[2,"DPMBR100-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL100-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 100W (50w*2)\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3000 - 3200g\n- Kích thước sản phẩm: 320*155*120mm\n- Kích thước hộp carton: 360*240*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-100W*01","Bộ","100W",null,1900000,2170000,2730000,2680000,2300000,2430000,3000000,3050000,2950000,3070000,"SLL","Không hộp nguồn:\nhttps://photos.app.goo.gl/41Y7r1urWrniTFAP7\nCó hộp nguồn:\nhttps://photos.app.goo.gl/AfBoH4tzqyHA8pMX8"]
[3,"DPMBR150-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL150-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 150W (50w*3)\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4500 - 5000g\n- Kích thước sản phẩm: 320*235*120mm\n- Kích thước hộp carton: 360*280*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*01","Bộ","150W",null,2650000,3070000,3420000,3380000,3280000,3470000,3820000,3900000,3780000,3880000,"SLL","Không hộp nguồn:\nhttps://photos.app.goo.gl/DtPcViM7WpsUn82x8\nCó hộp nguồn:\nhttps://photos.app.goo.gl/CVDuaXqDFb8qDKVHA"]
[4,"DPMBR200-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL200-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 200W (50w*4)\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4800 - 5300g\n- Kích thước sản phẩm: 320*315*120mm\n- Kích thước hộp carton: 360*420*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*01","Bộ","200W",null,3380000,3700000,4300000,4180000,4270000,4230000,4830000,5030000,4720000,4920000,"SLL","Không hộp nguồn:\nhttps://photos.app.goo.gl/ENEXaaRwx5ypvsVr9\nCó hộp nguồn:\nhttps://photos.app.goo.gl/EbqoEhppEbUmDopBA"]
[5,"DPMBR250-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL250-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 250W (50w*5)\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*5\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6100 - 6500g\n- Kích thước sản phẩm: 320*395*120mm\n- Kích thước hộp carton: 360*420*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*01","Bộ","250W",null,4120000,4780000,5130000,4880000,5230000,5450000,5800000,6020000,5550000,5680000,"SLL","Không hộp nguồn:\nhttps://photos.app.goo.gl/asLSsdUDz4XqCXAQ6\nCó hộp nguồn:\nhttps://photos.app.goo.gl/mfzZbH6RrZpbcyuQ6"]
[6,"DPMBR300-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL300-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 300W (50w*6)\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6800 - 7100g\n- Kích thước sản phẩm: 320*475*120mm\n- Kích thước hộp carton: 360*520*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02","Bộ","300W",null,4970000,5900000,6600000,6530000,6330000,6700000,7400000,7570000,7330000,7530000,"SLL","Không hộp nguồn:\nhttps://photos.app.goo.gl/HJvSFAeJSPZMWMZt9\nCó hộp nguồn:\nhttps://photos.app.goo.gl/7SxgKVj9Qaj69f836"]
[7,"DPMBR300-SMD-NG\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL300-SMD-NG\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 300W (50w*6) - NGANG\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 7100 - 7300g\n- Kích thước sản phẩm: 640*235*120mm\n- Kích thước hộp carton: 660*280*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02","Bộ","300W",null,5200000,6150000,6850000,6780000,6580000,6950000,7650000,7820000,7580000,7780000,"SLL","Không hộp nguồn:\nhttps://photos.app.goo.gl/xw5eCqf1WUM75MJLA\nCó hộp nguồn:\nhttps://photos.app.goo.gl/sasNQ5JjzL8oiDoA8"]
[8,"DPMBR400-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL400-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 400W (50w*8)\n- Công suất: 400W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*8\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*8\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 9100 - 11000g\n- Kích thước sản phẩm: 640*315*120mm\n- Kích thước hộp carton: 660*340*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*02","Bộ","400W",null,6530000,7270000,8470000,8230000,8400000,8330000,9530000,9930000,9300000,9700000,"SLL","Không hộp nguồn:\nhttps://photos.app.goo.gl/JViGrQzkyXbUwnnN9\nCó hộp nguồn:\nhttps://photos.app.goo.gl/egAcBaw7WKTycL1a8"]
[9,"DPMBR500-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL500-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 500W (50w*10)\n- Công suất: 500W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*10\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*10\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 10800 - 14500g\n- Kích thước sản phẩm: 640*395*120mm\n- Kích thước hộp carton: 660*400*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*02","Bộ","500W",null,8050000,9500000,10200000,9700000,10400000,10830000,11530000,11970000,11030000,11300000,"SLL","Không hộp nguồn:\nhttps://photos.app.goo.gl/vw3G8anGXkqRRT2o9\nCó hộp nguồn:\nhttps://photos.app.goo.gl/YEJo1ZeLhJqTqXbB7"]
[10,"DPMBR600-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL600-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 600W (50w*12)\n- Công suất: 600W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*12\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*12\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 14500 - 16500g\n- Kích thước sản phẩm: 640*475*120mm\n- Kích thước hộp carton: 660*520*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*04","Bộ","600W",null,9900000,11780000,13180000,13050000,12650000,13380000,14780000,15120000,14650000,15050000,"SLL","Không hộp nguồn:\nhttps://photos.app.goo.gl/ysKZGcB1Xd28vvf2A\nCó hộp nguồn:\nhttps://photos.app.goo.gl/KrWuE5aL7P141Pmm8"]
[11,"DPMBR800-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL800-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 800W (50w*16)\n- Công suất: 800W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*16\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*16\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 18300 - 20000g\n- Kích thước sản phẩm: 640*635*120mm\n- Kích thước hộp carton: 660*680*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*04","Bộ","800W",null,12950000,14530000,16930000,16470000,16800000,16670000,19070000,19870000,18600000,19400000,"SLL","Không hộp nguồn:\nCó hộp nguồn:\nhttps://photos.app.goo.gl/DvejUTkd8WPQ3EmT7"]
[12,"DPMBR1000-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL1000-SMD\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module SMD 1000W (50w*20)\n- Công suất: 1000W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*20\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*20\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 20800 - 23000g\n- Kích thước sản phẩm: 610*790*120mm\n- Kích thước hộp carton: 660*800*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*04","Bộ","1000W",null,16050000,19000000,20400000,19400000,20800000,21670000,23070000,23930000,22070000,22600000,"SLL","Không hộp nguồn:\nhttps://photos.app.goo.gl/2QAsbpz6HPWVkkmU6\nCó hộp nguồn:\n"]
[]
[null,null,"ĐÈN PHA MODULE COB PHILIPS + COB BRIDGELUX"]
[1,"DPMBR050-COB\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL050-COB\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 50W - (50w*1)\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030 - COB 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030 - COB 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 1800 - 2000g\n- Kích thước sản phẩm: 320*75*140mm\n- Kích thước hộp carton: 360*240*180mm\n- Cấu đấu IP66 M20*1","Bộ","50W",null,1180000,1600000,2220000,1900000,1400000,1700000,2320000,2330000,2000000,2370000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/suGJEF4LoyBiCzAW8"]
[2,"DPMBR100-COB\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL100-COB\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 100W - (50w*2)\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030 - COB 50W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030 - COB 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3000 - 3200g\n- Kích thước sản phẩm: 320*155*140mm\n- Kích thước hộp carton: 360*240*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-100W*01","Bộ","100W",null,2200000,2470000,3030000,2980000,2530000,2670000,3230000,3280000,3180000,3300000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/PLhNTdSM7mmdcf7n8"]
[3,"DPMBR150-COB\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL150-COB\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 150W - (50w*3)\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030 - COB 50W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030 - COB 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4500 - 5000g\n- Kích thước sản phẩm: 320*235*140mm\n- Kích thước hộp carton: 360*280*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*01","Bộ","150W",null,3100000,3520000,3870000,3830000,3630000,3820000,4170000,4250000,4130000,4230000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/kPbj4EAMEGYq72UU8"]
[4,"DPMBR200-COB\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL200-COB\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 200W - (50w*4)\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030 - COB 50W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030 - COB 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4800 - 5300g\n- Kích thước sản phẩm: 320*315*140mm\n- Kích thước hộp carton: 360*420*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*01","Bộ","200W",null,3980000,4300000,4900000,4780000,4730000,4700000,5300000,5500000,5180000,5380000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/B935KoRkLCChxD448"]
[5,"DPMBR250-COB\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL250-COB\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 250W - (50w*5)\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030 - COB 50W*5\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030 - COB 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6100 - 6500g\n- Kích thước sản phẩm: 320*395*140mm\n- Kích thước hộp carton: 360*420*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*01","Bộ","250W",null,4870000,5530000,5880000,5630000,5820000,6030000,6380000,6600000,6130000,6270000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/2eD3cXuyn7ePxbnaA"]
[6,"DPMBR300-COB\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL300-COB\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 300W - (50w*6)\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030 - COB 50W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030 - COB 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6800 - 7100g\n- Kích thước sản phẩm: 320*475*140mm\n- Kích thước hộp carton: 360*520*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02","Bộ","300W",null,5870000,6800000,7500000,7430000,7030000,7400000,8100000,8270000,8030000,8230000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/ZUo2mAh7Y9GTm8vEA"]
[7,"DPMBR300-COB-NG\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL300-COB-NG\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 300W - (50w*6) NGANG\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030 - COB 50W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030 - COB 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 7100 - 7300g\n- Kích thước sản phẩm: 640*235*140mm\n- Kích thước hộp carton: 660*280*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02","Bộ","300W",null,6100000,7050000,7750000,7680000,7280000,7650000,8350000,8520000,8280000,8480000,"SLL"]
[8,"DPMBR400-COB\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL400-COB\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 400W - (50w*8)\n- Công suất: 400W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030 - COB 50W*8\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030 - COB 50W*8\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 9100 - 11000g\n- Kích thước sản phẩm: 640*315*140mm\n- Kích thước hộp carton: 660*340*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*02","Bộ","400W",null,7730000,8470000,9670000,9430000,9330000,9270000,10470000,10870000,10230000,10630000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/yhufYda1mjTLYVPD7"]
[9,"DPMBR500-COB\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL500-COB\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 500W - (50w*10)\n- Công suất: 500W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030 - COB 50W*10\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030 - COB 50W*10\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 10800 - 14500g\n- Kích thước sản phẩm: 640*395*140mm\n- Kích thước hộp carton: 660*400*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*02","Bộ","500W",null,9550000,11000000,11700000,11200000,11570000,12000000,12700000,13130000,12200000,12470000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/GD1jQ2mE78Q2twMS9"]
[10,"DPMBR600-COB\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL600-COB\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 600W - (50w*12)\n- Công suất: 600W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030 - COB 50W*12\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030 - COB 50W*12\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 13500 - 13800g\n- Kích thước sản phẩm: 640*475*140mm\n- Kích thước hộp carton: 660*520*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*04","Bộ","600W",null,11700000,13580000,14980000,14850000,14050000,14780000,16180000,16520000,16050000,16450000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/vyWMGL1TP5gASXoV8"]
[11,"DPMBR800-COB\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL800-COB\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 800W - (50w*16)\n- Công suất: 800W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030 - COB 50W*16\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030 - COB 50W*16\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 18300 - 20000g\n- Kích thước sản phẩm: 640*635*140mm\n- Kích thước hộp carton: 660*680*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*04","Bộ","800W",null,15350000,16930000,19330000,18870000,18670000,18530000,20930000,21730000,20470000,21270000,"SLL"]
[12,"DPMBR1000-COB\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDPMPL1000-COB\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED pha module COB 1000W - (50w*20)\n- Công suất: 1000W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030 - COB 50W*20\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030 - COB 50W*20\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 20800 - 23000g\n- Kích thước sản phẩm: 610*790*140mm\n- Kích thước hộp carton: 660*800*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*04","Bộ","1000W",null,19050000,22000000,23400000,22400000,23130000,24000000,25400000,26270000,24400000,24930000,"SLL"]
[]
[null,null,"ĐÈN PHA TRÒN"]
[1,"DPT050","Đèn LED pha 50W - (Pha tròn cốc)\n- Công suất: 50W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 2400g - 2800g\n- Kích thước sản phẩm: 297*246*75mm\n- Kích thước hộp carton: 310*255*85mm\n- Kích thước thùng: 530*460*325mm (10 cái/1 thùng)","Bộ","50W",null,1030000,1450000,1430000,1750000,1080000,1500000,1480000,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/grqiuAqfRScaEoz1A"]
[2,"DPT100","Đèn LED pha 100W - (Pha tròn cốc)\n- Công suất: 100W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 2700g - 3200g\n- Kích thước sản phẩm: 325*246*75mm\n- Kích thước hộp carton: 335*255*85mm \n- Kích thước thùng: 530*370*350mm (10 cái/1 thùng)","Bộ","100W",null,1500000,1870000,2430000,2380000,1600000,1970000,2530000,2580000,2480000,2600000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/wbWUqVu9B8xsu3hG8"]
[3,"DPT150","Đèn LED pha 150W - (Pha tròn cốc)\n- Công suất: 150W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5900g - 6500g\n- Kích thước sản phẩm: 419*315*87mm\n- Kích thước hộp carton: 430*335*120mm (1 cái/1 thùng)","Bộ","150W",null,2620000,3150000,3500000,3470000,2770000,3300000,3650000,3730000,3620000,3720000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/Rta4oGDkmLWJFapz5"]
[4,"DPT200","Đèn LED pha 200W - (Pha tròn cốc)\n- Công suất: 200W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6100g - 6600g\n- Kích thước sản phẩm: 419*315*87mm\n- Kích thước hộp carton: 430*335*120mm (1 cái/1 thùng)","Bộ","200W",null,2970000,3400000,4000000,3880000,3170000,3600000,4200000,4400000,4080000,4280000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/ohFvnEqCUk4zpTTZ7"]
[5,"DPT250","Đèn LED pha 250W - (Pha tròn cốc)\n- Công suất: 250W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6200g\n- Kích thước sản phẩm: 419*315*87mm\n- Kích thước hộp carton: 430*335*120mm (1 cái/1 thùng)","Bộ","250W",null,3400000,null,null,null,3650000,null,null,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/onTeZ6JPHkFSfanEA"]
[6,"DPT300","Đèn LED pha 300W - (Pha tròn cốc)\n- Công suất: 300W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 8800g - 9500g\n- Kích thước sản phẩm: 526*345*100mm\n- Kích thước hộp carton: 540*360*125mm (1 cái/1 thùng)","Bộ","300W",null,4430000,5500000,6200000,6130000,4730000,5800000,6500000,6670000,6430000,6630000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/GTc32LkYTbQqmqid6"]
[7,"DPT400","Đèn LED pha 400W - (Pha tròn cốc)\n- Công suất: 400W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 10300g - 11600g\n- Kích thước sản phẩm: 627*356*100mm\n- Kích thước hộp carton: 640*380*130 (1 cái/1 thùng)","Bộ","400W",null,5470000,6330000,7530000,7300000,5870000,6730000,7930000,8330000,7700000,8100000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/qgnJVJzdQTnr3kvE8"]
[8,"DPT500","Đèn LED pha 500W - (Pha tròn cốc)\n- Công suất: 500W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 15200g\n- Kích thước sản phẩm: 832*360*100mm\n- Kích thước hộp carton: 845*370*130mm (1 cái/1 thùng)","Bộ","500W",null,7600000,null,null,null,8100000,null,null,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/cojYw4iZJkq6nH7m7"]
[9,"DPT600","Đèn LED pha 600W - (Pha tròn cốc)\n- Công suất: 600W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 17000g\n- Kích thước sản phẩm: 970*360*100mm\n- Kích thước hộp carton: 985*370*130mm (1 cái/1 thùng)","Bộ","600W",null,9550000,null,null,null,10150000,null,null,null,null,null,"CALL","https://photos.app.goo.gl/MJxWAzgrmkF9eLYp8"]
[10,"DPT800","Đèn LED pha 800W - (Pha tròn cốc)\n- Công suất: 800W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 18200g\n- Kích thước sản phẩm: 970*360*100mm\n- Kích thước hộp carton: 985*370*130mm (1 cái/1 thùng)","Bộ","800W",null,11720000,null,null,null,12520000,null,null,null,null,null,"ORDER"]
[11,"DPT1000","Đèn LED pha 1000W - (Pha tròn cốc)\n- Công suất: 1000W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics \n- Trọng lượng sản phẩm: 18500g\n- Kích thước sản phẩm: 970*360*100mm\n- Kích thước hộp carton: 985*370*130mm (1 cái/1 thùng)","Bộ","1000W",null,13270000,null,null,null,14270000,null,null,null,null,null,"ORDER"]
[]
[null,null,"ĐÈN PHA TRÒN - CHÓA RỘNG"]
[1,"DPTR010","Đèn LED pha 10W - (Pha tròn chóa rộng)\n- Công suất: 10W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 600g\n- Kích thước sản phẩm: 163*128*50mm\n- Kích thước hộp carton: 170*140*55mm (40 cái/1 thùng)\n- Kích thước thùng: 590*290*360mm","Bộ","10W",null,370000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/QSPVvYNXYZbRxTc87"]
[2,"DPTR020","Đèn LED pha 20W - (Pha tròn chóa rộng)\n- Công suất: 20W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics \n- Trọng lượng sản phẩm: 900g\n- Kích thước sản phẩm: 177*156*53mm\n-  Kích thước hộp carton: 205*165*65mm (20 cái/1 thùng)\n- Kích thước thùng: 430*360*350mm","Bộ","20W",null,620000,null,null,null,720000,null,null,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/LSc52KKQzCQAKCBGA"]
[3,"DPTR030","Đèn LED pha 30W - (Pha tròn chóa rộng)\n- Công suất: 30W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 1350g\n- Kích thước sản phẩm: 241*201*58mm\n- Kích thước hộp carton: 250*210*70mm\n- Kích thước thùng: 520*380*230mm (10 cái/1 thùng)","Bộ","30W",null,820000,null,null,null,880000,null,null,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/v2uncX8xJfC1Ts5WA"]
[4,"DPTR050","Đèn LED pha 50W - (Pha tròn chóa rộng)\n- Công suất: 50W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 2250g\n- Kích thước sản phẩm: 297*246*75mm\n- Kích thước hộp carton: 310*255*85mm\n- Kích thước thùng: 530*460*325mm (10 cái/1 thùng)","Bộ","50W",null,1030000,null,null,null,1080000,null,null,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/11q9fXsCZiULhNF49"]
[5,"DPTR100","Đèn LED pha 100W - (Pha tròn chóa rộng)\n- Công suất: 100W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 2750g\n- Kích thước sản phẩm: 325*246*75mm\n- Kích thước hộp carton: 335*255*85mm (10 cái/1 thùng)\n- Kích thước thùng: 530*370*350mm (10 cái/1 thùng)","Bộ","100W",null,1500000,1870000,null,null,1600000,1970000,null,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/zvNFD2if1b3EDcNd7"]
[6,"DPTR150","Đèn LED pha 150W - (Pha tròn chóa rộng)\n- Công suất: 150W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5900g - 6500g\n- Kích thước sản phẩm: 419*315*87mm\n- Kích thước hộp carton: 430*335*120mm (1 cái/1 thùng)","Bộ","150W",null,2620000,3150000,3500000,3470000,2770000,3300000,3650000,3730000,3620000,3720000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/qMsfVcRTLc8cnQR29"]
[7,"DPTR200","Đèn LED pha 200W - (Pha tròn chóa rộng)\n- Công suất: 200W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6100g - 6600g\n- Kích thước sản phẩm: 419*315*87mm\n- Kích thước hộp carton: 430*335*120mm (1 cái/1 thùng)","Bộ","200W",null,2970000,3400000,4000000,3880000,3170000,3600000,4200000,4400000,4080000,4280000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/mnTaF1zMuKkfuMnV8"]
[8,"DPTR300","Đèn LED pha 300W - (Pha tròn chóa rộng)\n- Công suất: 300W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 8800g - 9500g\n- Kích thước sản phẩm: 526*345*100mm\n- Kích thước hộp carton: 540*360*125mm (1 cái/1 thùng)","Bộ","300W",null,4430000,5500000,6200000,6130000,4730000,5800000,6500000,6670000,6430000,6630000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/941Hr7eBgN2f7txr6"]
[9,"DPTR400","Đèn LED pha 400W - (Pha tròn chóa rộng)\n- Công suất: 400W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 10300g - 11600g\n- Kích thước sản phẩm: 627*356*100mm\n- Kích thước hộp carton: 640*380*130 (1 cái/1 thùng)","Bộ","400W",null,5470000,6330000,7530000,7300000,5870000,6730000,7930000,8330000,7700000,8100000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/eZ886TbG4h6UHgGE8"]
[]
[null,null,"ĐÈN PHA TRÒN - VUÔNG"]
[1,"DPTV100","Đèn LED pha 100W - (Pha tròn vuông)\n- Công suất: 100W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3000g - 3600g\n- Kích thước sản phẩm: 280*345*80mm\n- Kích thước hộp carton: 380*300*105mm (5 cái /1 thùng)\n- Kích thước thùng: 585*315*400mm","Bộ","100W",null,1620000,1980000,2550000,2500000,1720000,2080000,2650000,2700000,2600000,2720000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/B3pJWhsuvHVT9tMx7"]
[2,"DPTV150","Đèn LED pha 150W - (Pha tròn vuông)\n- Công suất: 150W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5200g - 5800g\n- Kích thước sản phẩm: 423*322*105mm\n- Kích thước hộp carton: 460*335*125mm (1 cái/1 thùng)","Bộ","150W",null,2570000,3100000,3450000,3420000,2720000,3250000,3600000,3680000,3570000,3670000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/kg5nYJ6UEg4H8ZWr6"]
[3,"DPTV200","Đèn LED pha 200W - (Pha tròn vuông)\n- Công suất: 200W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6000g - 6500g\n- Kích thước sản phẩm: 423*322*105mm\n- Kích thước hộp carton: 460*335*125mm (1 cái/1 thùng)","Bộ","200w",null,2920000,3350000,3950000,3830000,3120000,3550000,4150000,4350000,4030000,4230000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/hYQaN58Y5tKAvWfE6"]
[4,"DPTV300","Đèn LED pha 300W - (Pha tròn vuông)\n- Công suất: 300W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 7000g - 7600g\n- Kích thước sản phẩm: 442*398*90mm\n- Kích thước hộp carton: 465*415*125mm (1 cái/1 thùng)","Bộ","300w",null,4270000,5330000,6030000,5970000,4570000,5630000,6330000,6500000,6270000,6470000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/FJGnQFwVg1yWwjWq6"]
[5,"DPTV400","Đèn LED pha 400W - (Pha tròn vuông)\n- Công suất: 400W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 10300g\n- Kích thước sản phẩm: 467*463*116mm\n- Kích thước thùng carton: 485*475*150mm (1 cái/1 thùng)","Bộ","400w",null,5400000,6270000,7470000,7230000,5800000,6670000,7870000,8270000,7630000,8030000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/rcxQH7XqNt3VzPu76"]
[6,"DPTV500","Đèn LED pha 500W - (Pha tròn vuông)\n- Công suất: 500W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 12500g - 13300g\n- Kích thước sản phẩm: 567*463*116mm\n- Kích thước thùng carton: 585*480*150mm (1 cái/1 thùng)","Bộ","500w",null,6680000,8280000,8980000,8480000,7180000,8780000,9480000,9920000,8980000,9250000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/KLdqmy2B8JeBAMx58"]
[]
[null,null,"ĐÈN PHA RỌI NGOÀI TRỜI"]
[1,"DPR010","Đèn LED pha 10W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 10W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 420g\n- Kích thước sản phẩm: 120*75*95mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 130*90*110mm\n- Kích thước thùng Carton: 490*260*490mm (50 cái/thùng)","Bộ","10W",null,330000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/R8qGdA5xn2iK2m5D6"]
[2,"DPR020","Đèn LED pha 20W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 20W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 760g\n- Kích thước sản phẩm: 180*140*100mm\n- Kích thước vỏ hôp carton: 190*160*130mm\n- Kích thước thùng Carton: 695*350*450mm (20 cái/thùng)","Bộ","20W",null,580000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/yyHTgZHCKAreGnWW8"]
[3,"DPR030","Đèn LED pha 30W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 30W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 1200g - 1400g\n- Kích thước sản phẩm: 225*190*120mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 235*190*145mm\n- Kích thước thùng Carton: 795*400*250mm (10 cái/thùng)","Bộ","30W",null,780000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/bAzbnNzmQKRhs89q7"]
[4,"DPR050","Đèn LED pha 50W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 50W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 1600g - 1800g\n- Kích thước sản phẩm: 285*235*130mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 300*240*155mm\n- Kích thước thùng Carton: 670*315*500mm (8 cái/thùng)","Bộ","50W",null,950000,1370000,1350000,1670000,1000000,1420000,1400000,2050000,1720000,2080000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/MVNAhhcAagChYgtx9"]
[5,"DPR100","Đèn LED pha 100W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 100W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3400g - 4000g\n- Kích thước sản phẩm: 360*280*190mm\n- Kích thước thùng carton: 275*370*215mm\n- Kích thước thùng Carton: 445*395*290mm (4 cái/thùng)","Bộ","100W",null,1920000,2280000,2850000,2800000,2020000,2380000,2950000,3000000,2900000,3020000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/Mu2wyfKKGAbtbdNE6"]
[6,"DPR150","Đèn LED pha 150W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 150W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4000g - 4300g\n- Kích thước sản phẩm: 440*330*200mm\n- Kích thước thùng Carton: 450*340*220mm (1 cái/thùng)","Bộ","150W",null,2530000,3070000,3420000,3380000,2680000,3220000,3570000,3650000,3530000,3630000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/wpRoHUzeA4Ax3tWD8"]
[7,"DPR200","Đèn LED pha 200W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 200W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6000g-6500g\n- Kích thước sản phẩm: 525*325*224mm\n- Kích thước thùng Carton: 540*330*230mm (1 cái/thùng)","Bộ","200W",null,3770000,4200000,4800000,4680000,3970000,4400000,5000000,5200000,4880000,5080000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/SYpcCCAVAJbZtzjH9"]
[8,"DPR250","Đèn LED pha 250W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 250W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 7500g - 8000g\n- Kích thước sản phẩm: 525*325*220mm\n- Kích thước thùng Carton: 540*330*230mm (1 cái/thùng)","Bộ","250W",null,4280000,5080000,5430000,5180000,4530000,5330000,5680000,5900000,5430000,5570000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/mtNUxwP8uiy7DxeJ8"]
[9,"DPR300","Đèn LED pha 300W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 300W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 7200g - 8000g\n- Kích thước sản phẩm: 455*330*210mm\n- Kích thước thùng Carton: 470*330*230mm (1 cái/thùng)","Bộ","300W",null,4700000,5770000,6470000,6400000,5000000,6070000,6770000,6930000,6700000,6900000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/Eb1A7wXi7s3dXRKX9"]
[10,"DPR400","Đèn LED pha 400W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 400W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 80000g - 8600g\n- Kích thước: 525*325*220mm\n- Kích thước thùng Carton: 540*330*230mm (1 cái/thùng)","Bộ","400W",null,5930000,6800000,8000000,7770000,6330000,7200000,8400000,8800000,8170000,8570000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/SnuABj1rsQi6wekF7"]
[11,"DPR500","Đèn LED pha 500W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 500W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 11000g - 12000g\n- Kích thước sản phẩm: 600*325+C46*220mm\n- Kích thước thùng Carton: 610*330*240mm (1 cái/thùng)","Bộ","500W",null,7080000,8680000,9380000,8880000,7580000,9180000,9880000,10320000,9380000,9650000,"CALL","https://photos.app.goo.gl/1Ket1MmVrRVbkXWGA"]
[12,"DPR600","Đèn LED pha 600W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 600W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 12000g - 14000g\n- Kích thước sản phẩm: 660*325*220mm\n- Kích thước thùng Carton: 670*330*240mm (1 cái/thùng)","Bộ","600W",null,8400000,9700000,11500000,11150000,9000000,10300000,12100000,12700000,11750000,12350000,"ORDER"]
[13,"DPR800","Đèn LED pha 800W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 800W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 12000g - 14000g\n- Kích thước sản phẩm: 800*325*220mm\n- Kích thước thùng Carton: 810*330*240mm (1 cái/thùng)","Bộ","800W",null,10850000,null,null,null,11650000,null,null,null,null,null,"ORDER"]
[14,"DPR1000","Đèn LED pha 1000W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 1000W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 12000g - 14000g\n- Kích thước sản phẩm: 960*325*220mm\n- Kích thước thùng Carton: 980*330*240mm (1 cái/thùng)","Bộ","1000W",null,13500000,null,null,null,14500000,null,null,null,null,null,"ORDER"]
[]
[null,null,"ĐÈN PHA KẺ DỌC"]
[1,"DPKD050","Đèn pha kẻ dọc 50W - (1*50w)\n- Công suất: 50W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 1550g - 1800g\n- Kích thước sản phẩm: 250*200*100mm\n- Kích thước hộp carton: 285*220*140mm\n- Kích thước thùng carton: 590*460*455mm (14 cái/thùng)","Bộ","50W",null,1070000,1480000,1470000,1780000,1120000,1530000,1520000,2170000,1830000,2200000,"CALL","https://photos.app.goo.gl/vyiBhDokmMnErzYF6"]
[2,"DPKD100","Đèn pha kẻ dọc 100W - (2*50w)\n- Công suất: 100W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3200g - 3800g\n- Kích thước sản phẩm: 370*235*110mm\n- Kích thước hộp carton: 410*260*140mm\n- Kích thước thùng carton: 560*410*325mm (5 cái/thùng)","Bộ","100W",null,1980000,2350000,2920000,2870000,2080000,2450000,3020000,3070000,2970000,3080000,"CALL","https://photos.app.goo.gl/EVZvxkCqpsF2KjZP9"]
[3,"DPKD150","Đèn pha kẻ dọc 150W - (3*50w)\n- Công suất: 150W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5680g - 6300g\n- Kích thước sản phẩm: 525*240*115mm\n- Kích thước hộp carton: 540*260*145mm (1 cái/thùng)","Bộ","150W",null,3200000,3730000,4080000,4050000,3350000,3880000,4230000,4320000,4200000,4300000,"CALL","https://photos.app.goo.gl/vSQpKRRdvCsU2t86A"]
[4,"DPKD200","Đèn pha kẻ dọc 200W - (4*50w)\n- Công suất: 200W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6680g - 7300g\n- Kích thước sản phẩm: 525*240*115mm\n- Kích thước hộp carton: 540*260*145mm (1 cái/thùng)","Bộ","200W",null,3830000,4270000,4870000,4750000,4030000,4470000,5070000,5270000,4950000,5150000,"CALL","https://photos.app.goo.gl/AYRdn9be2nCFoeZx9"]
[5,"DKD300","Đèn pha kẻ dọc 300W - (6*50w)\n- Công suất: 300W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 7900g - 9300g\n- Kích thước sản phẩm: 530*340*110mm\n- Kích thước hộp carton: 562*368*142mm (1 cái/thùng)","Bộ","300W",null,4850000,5920000,6620000,6550000,5150000,6220000,6920000,7080000,6850000,7050000,"ORDER"]
[6,"DPKD400","Đèn pha kẻ dọc 400W - (8*50w)\n- Công suất: 400W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*8\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 9300g - 10800g\n- Kích thước sản phẩm: 600*345*110mm\n- Kích thước hộp carton: 635*368*142mm (1 cái/thùng)","Bộ","400W",null,6080000,6950000,8150000,7920000,6480000,7350000,8550000,8950000,8320000,8720000,"ORDER"]
[7,"DPKD500","Đèn pha kẻ dọc 500W - (10*50w)\n- Công suất: 500W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*10\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 9650g - 11100\n- Kích thước sản phẩm: 700*34*110mm\n- Kích thước hộp carton: 725*370*145mm (1 cái/thùng)","Bộ","500W",null,7320000,8920000,9620000,9120000,7820000,9420000,10120000,10550000,9620000,9880000,"ORDER"]
[]
[null,null,"ĐÈN PHA VIỀN MẮT LỒI"]
[1,"DPVL100","Đèn pha mắt lồi - viền 100W (2*50w)\n- Công suất: 100W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4900g - 5300g\n- Kích thước sản phẩm: 455*320*200mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 465*330*240mm","Bộ","100W",null,2920000,3280000,3850000,3800000,3020000,3380000,3950000,4000000,3900000,4020000,"CALL","https://photos.app.goo.gl/Sn83yX6zwWWJzg7v8"]
[2,"DPVL150","Đèn pha mắt lồi - viền 150W (3*50w)\n- Công suất: 150W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5100g - 5600g\n- Kích thước sản phẩm: 455*320*200mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 465*330*240mm","Bộ","150W",null,3350000,3880000,4230000,4200000,3500000,4030000,4380000,4470000,4350000,4450000,"CALL","https://photos.app.goo.gl/jhi5ofXrmaRQUJDh9"]
[3,"DPVL200","Đèn pha mắt lồi - viền 200W (4*50w)\n- Công suất: 200W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 7100g - 7600g\n- Kích thước sản phẩm: 455*320*200mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 465*330*240mm","Bộ","200W",null,4120000,4550000,5150000,5030000,4320000,4750000,5350000,5550000,5230000,5430000,"CALL","https://photos.app.goo.gl/kBELbqTUckUuHNZG9"]
[4,"DPVL250","Đèn pha mắt lồi - viền 250W (5*50w)\n- Công suất: 250W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 9000g - 9600g\n- Kích thước sản phẩm: 580*320*200mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 610*330*230mm","Bộ","250W",null,5700000,6500000,6850000,6600000,5950000,6750000,7100000,7320000,6850000,6980000,"CALL","https://photos.app.goo.gl/26RrA1H3nnK1f83C6"]
[]
[null,null,"ĐÈN PHA CẦU CẢNG"]
[1,"DCC200","Đèn LED pha cầu cảng 200W\n- Công suất: 200W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5000 - 5500g\n- Kích thước sản phẩm: 385*360*270mm\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 200*255*70mm\n- Kích thước thùng Carton: 440*380*338mm (1 cái/thùng)","Bộ","200W",null,4030000,4130000,4730000,4620000,null,4500000,5100000,5300000,4980000,5180000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/N6UMi4E2oiZ3mgFZA"]
[2,"DCC250","Đèn LED pha cầu cảng 250W\n- Công suất: 250W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 7800 - 8000g\n- Kích thước sản phẩm: 420*360*280mm\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 375*255*70mm\n- Kích thước thùng Carton: 440*380*338mm (1 cái/thùng)","Bộ","250W",null,5200000,5670000,6020000,5770000,null,6380000,6730000,6950000,6480000,6620000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/QfTxLhd9rTnbPHCA9"]
[3,"DCC300","Đèn LED pha cầu cảng 300W\n- Công suất: 300W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 7800 - 8000g\n- Kích thước sản phẩm: 420*360*280mm\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 375*255*70mm\n- Kích thước thùng Carton: 440*380*338mm (1 cái/thùng)","Bộ","300W",null,5730000,6130000,6830000,6830000,null,6850000,7550000,7720000,7480000,7680000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/QfTxLhd9rTnbPHCA9"]
[4,"DCC400","Đèn LED pha cầu cảng 400W\n- Công suất: 400W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 7800 - 8000g\n- Kích thước sản phẩm: 420*360*280mm\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 375*255*70mm\n- Kích thước thùng Carton: 440*380*338mm (1 cái/thùng)","Bộ","400W",null,6130000,6330000,7530000,7300000,null,7050000,8250000,8650000,8020000,8420000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/QfTxLhd9rTnbPHCA9"]
[5,"DCC500","Đèn LED pha cầu cảng 500W\n- Công suất: 500W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 10000 - 10500g\n- Kích thước sản phẩm: 425*400*385mm\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 350*300*95mm\n- Kích thước thùng Carton: 470*470*440mm (1 cái/thùng)","Bộ","500W",null,7550000,8480000,9180000,8680000,null,9400000,10100000,10530000,9600000,9870000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/vSQ9o4cFde55Q64T8"]
[6,"DCC600","Đèn LED pha cầu cảng 600W\n- Công suất: 600W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 11600 - 12000g\n- Kích thước sản phẩm: 430*430*385mm\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 400*300*95mm\n- Kích thước thùng Carton: 470*470*440mm (1 cái/thùng)","Bộ","600W",null,8830000,9130000,10930000,10580000,null,10200000,12000000,12600000,11650000,12250000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/DVkRv1JvAnugNVsn8"]
[7,"DCC800","Đèn LED pha cầu cảng 800W\n- Công suất: 800W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 16000g\n- Kích thước sản phẩm: 470*445*420mm\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 450*335*110mm\n- Kích thước thùng Carton: 540*500*470mm (1 cái/thùng)","Bộ","800W",null,12550000,12950000,15350000,14880000,null,14550000,16950000,17750000,16480000,17280000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/msmBHbg2BPEKEaAm8"]
[8,"DCC1000","Đèn LED pha cầu cảng 1000W\n- Công suất: 1000W\n- Chipled Bridgelux Inside 3030/ Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 17700g\n- Kích thước sản phẩm: 540*500*470mm\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 490*335*110mm\n- Kích thước thùng Carton: 540*500*470mm (1 cái/thùng)","Bộ","1000W",null,"CALL",16150000,17550000,16550000,null,18050000,19450000,20320000,18450000,18980000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/3DfMzKijPeBoeb7Q8"]
[]
[null,null,"ĐÈN PHA CẦU THÁP (SÂN VẬN ĐỘNG)"]
[1,"DCT200","Đèn LED pha cẩu tháp 200W\n- Công suất: 200W\n- Chipled Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6800 - 7300g\n- Kích thước sản phẩm: 370*375mm\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 270*270*135mm (chưa ống đồng dẫn nhiệt cho Chipled); Có 17 lớp nhôm tản nhiệt.\n- Kích thước thùng Carton: 460*460*540mm (1 cái/thùng)\n(Góc chiếu: 25 độ; 60 độ; 90 độ)","Bộ","200W",null,null,null,null,null,null,8350000,8950000,9150000,8830000,9030000,"CALL","https://photos.app.goo.gl/qJt41n7zyXYFnEwr7"]
[2,"DCT300","Đèn LED pha cẩu tháp 300W\n- Công suất: 300W\n- Chipled Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 10800 - 11500g\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 310*330*170mm (có 12 ống đồng dẫn nhiệt cho Chipled); Có 26 lớp nhôm tản nhiệt\n- Kích thước thùng Carton: 460*460*540mm (1 cái/thùng)\n(Góc chiếu: 25 độ; 60 độ; 90 độ)","Bộ","300W",null,null,null,null,null,null,14570000,15270000,15430000,15200000,15400000,"CALL","https://photos.app.goo.gl/9JP1RefjpWH31WvY8"]
[2,"DCT400","Đèn LED pha cẩu tháp 400W\n- Công suất: 400W\n- Chipled Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 10800 - 11500g\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 310*330*170mm (có 12 ống đồng dẫn nhiệt cho Chipled); Có 26 lớp nhôm tản nhiệt\n- Kích thước thùng Carton: 460*460*540mm (1 cái/thùng)\n(Góc chiếu: 25 độ; 60 độ; 90 độ)","Bộ","400W",null,null,null,null,null,null,14770000,15970000,16370000,15730000,16130000,"CALL","https://photos.app.goo.gl/9JP1RefjpWH31WvY8"]
[3,"DCT500","Đèn LED pha cẩu tháp 500W\n- Công suất: 500W\n- Chipled Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 10800 - 11500g\n- Kích thước sản phẩm: 370*400mm\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 310*270*135mm (có 12 ống đồng dẫn nhiệt cho Chipled); Có 26 lớp nhôm tản nhiệt\n- Kích thước thùng Carton: 460*460*540mm (1 cái/thùng)\n(Góc chiếu: 25 độ; 60 độ; 90 độ)","Bộ","500W",null,null,null,null,null,null,15900000,16600000,17030000,16100000,16370000,"CALL","https://photos.app.goo.gl/9JP1RefjpWH31WvY8"]
[4,"DCT600","Đèn LED pha cẩu tháp 600W\n- Công suất: 600W\n- Chipled Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 11500 - 13000g\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 310*270*135mm (có 12 ống đồng dẫn nhiệt cho Chipled); Có 26 lớp nhôm tản nhiệt\n- Kích thước thùng Carton: 460*460*540mm (1 cái/thùng)\n(Góc chiếu: 25 độ; 60 độ; 90 độ)","Bộ","600W",null,null,null,null,null,null,18030000,19830000,20430000,19480000,20080000,"CALL","https://photos.app.goo.gl/9JP1RefjpWH31WvY8"]
[5,"DCT800","Đèn LED pha cẩu tháp 800W\n- Công suất: 800W\n- Chipled Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 20500g\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 370*410*230mm (có 16 ống đồng dẫn nhiệt cho Chipled); Có 32 lớp nhôm tản nhiệt\n- Kích thước thùng Carton: 530*550*570mm (1 cái/thùng)\n(Góc chiếu: 45 độ; 60 độ)","Bộ","800W",null,null,null,null,null,null,30570000,32970000,33770000,32500000,33300000,"ORDER","https://photos.app.goo.gl/f2roQ4LPvmf69QP6A"]
[6,"DCT1000","Đèn LED pha cẩu tháp 1000W\n- Công suất: 1000W\n- Chipled Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 26800 - 27000g\n- Kích thước sản phẩm: 430*440*460mm\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 440*410*230mm (có 16 ống đồng dẫn nhiệt cho Chipled); Có 40 lớp nhôm tản nhiệt\n- Kích thước thùng Carton: 630*550*570mm (1 cái/thùng)\n(Góc chiếu: 45 độ; 60 độ)","Bộ","1000W",null,null,null,null,null,null,37180000,38580000,39450000,37580000,38120000,"ORDER","https://photos.app.goo.gl/f2roQ4LPvmf69QP6A"]
[7,"DCT1500","Đèn LED pha cẩu tháp 1500W\n- Công suất: 1500W\n- Chipled Philips Lumiled Inside 3030\n- Driver: Done / Philips / Mean Well / Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 33000 - 34000g\n- Kích thước sản phẩm: 470*450*530mm\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 535*410*230mm (có 16 ống đồng dẫn nhiệt cho Chipled); Có 50 lớp nhôm tản nhiệt\n- Kích thước thùng Carton: 712*542*567mm (1 cái/thùng)\n(Góc chiếu: 45 độ; 60 độ)","Bộ","1500W",null,null,null,null,null,null,52370000,54470000,55770000,52970000,53770000,"ORDER","https://photos.app.goo.gl/MNkSh1ehHT6tVxB9A"]
[]
[null,null,"ĐÈN PHA CẦU THÁP (SÂN VẬN ĐỘNG)"]
[1,"DSVD200","Đèn pha sân vận động 200W \n- Công suất: 200W\n- Chipled 1*54 LED CREE(XTE) Inside 3535\n- Driver: 1*200W\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 250*270*135mm (chưa ống đồng dẫn nhiệt cho Chipled); Có 16 lớp nhôm tản nhiệt.\n- Trọng lượng sản phẩm: 7200g\n- Kích thước sản phẩm: 365*250mm\n- Kích thước thùng Carton: 440*440*330mm (1 cái/thùng)\n(Góc chiếu: 10°, 15°, 30°, 60 độ) - IP65","Bộ","200W",null,null,null,null,null,null,null,15470000,null,null,null,"ORDER","https://photos.app.goo.gl/9MUrGp7FXAtz9cBS7"]
[2,"DSVD600","Đèn pha sân vận động 600W\n- Công suất: 600W\n- Chipled 1*84 LED (14*3*2 chuỗi)\n- Driver: 3*200W\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 365*330*170mm (Có 12 ống đồng dẫn nhiệt cho Chipled); Có 32 lớp nhôm tản nhiệt.\n- Trọng lượng sản phẩm: 15500g\n- Kích thước sản phẩm: 470*290mm\n- Kích thước thùng Carton: 550*550*360mm (1 cái/thùng)\n(Góc chiếu: 10°, 15°, 30°, 60 độ) - IP65","Bộ","600W",null,null,null,null,null,null,null,38630000,null,null,null,"ORDER","https://photos.app.goo.gl/m9R5hubSEWgcS4i68"]
[3,"DSVD1000","Vỏ đèn pha sân vận động 1000W\n- Công suất: 1000W\n- Chipled 1*72 LED (6*3*4 chuỗi)\n- Driver: 4*240W\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 440*410*230mm (Có 16 ống đồng dẫn nhiệt cho Chipled); Có 40 lớp nhôm tản nhiệt.\n- Trọng lượng sản phẩm: 28000g\n- Kích thước sản phẩm: 370*360mm\n- Kích thước thùng Carton: 620*530*450mm (1 cái/thùng)\n(Góc chiếu: 10°, 15°, 30°, 60 độ) - IP65","Bộ","1000W",null,null,null,null,null,null,null,56680000,null,null,null,"ORDER","https://photos.app.goo.gl/zipXzzmnqGEpFQjd6"]
[]
[null,"ĐÈN NHÀ XƯỞNG"]
[null,null,"ĐÈN NHÀ XƯỞNG HIGHBAY CHIPLED COB"]
[1,"DNX050","Đèn nhà xưởng 50W Chipled LED COB (1*50w)\n- Công suất: 50W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 1500 - 1800g\n- Kích thước sản phẩm: 410*270mm (có chóa đèn)\n- Kích thước hôp carton: 220*220*210mm\n- Kích thước vỏ thùng: 460*460*450 (8 cái/thùng)","Bộ","50W",null,1150000,1570000,1550000,1870000,1200000,1620000,1600000,2250000,1920000,2280000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/6LBfPjdnqf4bXspD8"]
[2,"DNX080","Đèn nhà xưởng 80W Chipled LED COB (1*80w)\n- Công suất: 80W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 80W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 3000 - 3200g\n- Kích thước sản phẩm: 410*330mm (Có chóa đèn)\n- Kích thước hộp carton: 220*220*310mm\n- Kích thước vỏ thùng: 460*460*330mm (4 cái/thùng)","Bộ","80W",null,1750000,1970000,2680000,2630000,null,2530000,3250000,3300000,3200000,3320000,"SLL"]
[3,"DNXM100","Đèn nhà xưởng 100W một mắt Chipled LED COB (1*100w)\n- Công suất: 100W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 100W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 3000 - 3800g\n- Kích thước sản phẩm: 410*330mm (Có chóa đèn)\n- Kích thước hộp carton: 220*220*310mm\n- Kích thước vỏ thùng: 460*460*330mm (4 cái/thùng)","Bộ","100W",null,1820000,2180000,2750000,2700000,2630000,2770000,3330000,3380000,3280000,3400000,"SLL"]
[4,"DNX100","Đèn nhà xưởng 100W Chipled LED COB (2*50w)\n- Công suất: 100W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 2800 - 3300g\n- Kích thước sản phẩm: 410*330mm (Có chóa đèn)\n- Kích thước hộp carton: 220*220*310mm\n- Kích thước vỏ thùng: 460*460*330mm (4 cái/thùng)","Bộ","100W",null,1920000,2280000,2850000,2800000,2020000,2380000,2950000,3000000,2900000,3020000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/f3qBU12L9inW9q77A"]
[5,"DNX150","Đèn nhà xưởng 150W Chipled LED COB (3*50w)\n- Công suất: 150W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 3800g - 4000g\n- Kích thước sản phẩm: 500*430mm (có chóa đèn)\n- Kích thước hộp carton: 280*280*360mm (1 cái/thùng)","Bộ","150W",null,2620000,3150000,3500000,3470000,2770000,3300000,3650000,3730000,3620000,3720000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/BhSgK4AVX3ki9Nkk9"]
[6,"DNX200","Đèn nhà xưởng 200W Chipled LED COB (4*50w)\n- Công suất: 200W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 4300g - 4900g\n- Kích thước sản phẩm: 500*450mm (Có chóa đèn)\n- Kích thước hộp carton: 280*280*360mm (1 cái/thùng)","Bộ","200W",null,3220000,3650000,4250000,4130000,3420000,3850000,4450000,4650000,4330000,4530000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/1ChV9vT2Hguu4iqt8"]
[7,"DNX250","Đèn nhà xưởng 250W Chipled LED COB (5*50w)\n- Công suất: 250W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 7300g - 8000g\n- Kích thước sản phẩm: 560*450mm (Có chóa đèn)\n-Kích thước hộp carton: 375*375*400mm (1 cái/thùng)","Bộ","250W",null,4780000,5580000,5930000,5680000,5030000,5830000,6180000,6400000,5930000,6070000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/oQYmsTzqVUmRMSwE8"]
[8,"DNX300","Đèn nhà xưởng 300W Chipled LED COB (6*50w)\n- Công suất: 300W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 8200g - 8800g\n- Kích thước sản phẩm: 560*450mm (Có chóa đèn)\n- Kích thước hộp carton: 375*375*400mm (1 cái/thùng)","Bộ","300W",null,5430000,6500000,7200000,7130000,5730000,6800000,7500000,7670000,7430000,7630000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/EcapaEc4PrmngsJ8A"]
[9,"DNX350","Đèn nhà xưởng 350W Chipled LED COB (7*50w)\n- Công suất: 350W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*7\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 8900g - 9900g\n- Kích thước sản phẩm: 560*450mm (Có chóa đèn)\n- Kích thước hộp carton: 375*375*400mm (1 cái/thùng)","Bộ","350W",null,6050000,7020000,7970000,7820000,6400000,7370000,8320000,8600000,8170000,8470000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/N1oyphyFAN1DJd6a7"]
[10,"DNX400","Đèn nhà xưởng 400W Chipled LED COB (8*50w)\n- Công suất: 400W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*8\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 9600g - 10800g\n- Kích thước sản phẩm: 560*450mm (Có chóa đèn)\n- Kích thước hộp carton: 375*375*400mm (1 cái/thùng)","Bộ","400W",null,6830000,7700000,8900000,8670000,7230000,8100000,9300000,9700000,9070000,9470000,"SLL"]
[]
[null,null,"ĐÈN NHÀ XƯỞNG, NHÀ THI ĐẤU UFO M1"]
[1,"DNXUM1-050","Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 - 50W\n- Công suất: 50W\n- Chipled SMD Philips Lumiled / Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 1000 - 1200g\n- Kích thước sản phẩm: f230*45mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 280*280*135mm","Bộ","50W",null,1130000,1550000,2170000,1850000,1330000,1550000,2250000,2270000,1930000,2300000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/U9GTHPsHXqGrvrA18"]
[1,"DNXUM1-100","Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 - 100W\n- Công suất: 100W\n- Chipled SMD Philips Lumiled / Bridgelux inside 3030: 100W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 2400 - 2800g\n- Kích thước sản phẩm: f295*45mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 325*325*140mm","Bộ","100W",null,1700000,2070000,2630000,2580000,2700000,2230000,2800000,2850000,2750000,2870000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/wDkET8rGQctRtqbY9"]
[2,"DNXUM1-150","Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 - 150W\n- Công suất: 150W\n- Chipled SMD Philips Lumiled / Bridgelux inside 3030: 150W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3100 - 3400g\n- Kích thước sản phẩm: f350*45mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 370*370*140mm","Bộ","150W",null,2280000,2820000,3170000,3130000,3770000,3050000,3400000,3480000,3370000,3470000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/f18BNuaDkBMX4qjf9"]
[3,"DNXUM1-200","Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 - 200W\n- Công suất: 200W\n- Chipled SMD Philips Lumiled / Bridgelux inside 3030: 200W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4000 - 4400g\n- Kích thước sản phẩm: f400*45mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 420*420*140mm","Bộ","200W",null,3270000,3700000,4300000,4180000,5230000,4000000,4600000,4800000,4480000,4680000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/KoDmdkhRttdNzBW3A"]
[]
[null,null,"ĐÈN NHÀ XƯỞNG, NHÀ THI ĐẤU UFO M1 - CÓ CHÓA"]
[1,"DNXUM1C-050","Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 - 50W Có chóa\n- Công suất: 50W\n- Chipled SMD Philips Lumiled / Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 1800 - 2000g\n- Kích thước sản phẩm: f230*45mm\n- Kích thước chóa đèn: f354*132mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 280*280*135mm","Bộ","50W",null,"CALL","CALL","CALL","CALL","CALL","CALL","CALL","CALL","CALL","CALL","CALL"]
[1,"DNXUM1C-100","Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 - 100W Có chóa\n- Công suất: 100W\n- Chipled SMD Philips Lumiled / Bridgelux inside 3030: 100W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 2800 - 3000g\n- Kích thước sản phẩm: f295*45mm\n- Kích thước chóa đèn: f373*150mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 325*325*140mm","Bộ","100W",null,2030000,2130000,2700000,2650000,2770000,2300000,2870000,2920000,2820000,2930000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/Ekxp4xgd53cFFMux7"]
[2,"DNXUM1C-150","Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 - 150W Có chóa\n- Công suất: 150W\n- Chipled SMD Philips Lumiled / Bridgelux inside 3030: 150W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3200 - 3700g\n- Kích thước sản phẩm: f350*45mm\n- Kích thước chóa đèn: f423*174mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 370*370*140mm","Bộ","150W",null,2720000,2980000,3330000,3300000,3930000,3220000,3570000,3650000,3530000,3630000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/suYd1jo4mhzqysSF9"]
[3,"DNXUM1C-200","Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 - 200W Có chóa\n- Công suất: 200W\n- Chipled SMD Philips Lumiled / Bridgelux inside 3030: 200W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4000 - 4600g\n- Kích thước sản phẩm: f400*45mm\n- Kích thước chóa đèn: f462*170mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 420*420*140mm","Bộ","200W",null,3800000,3920000,4520000,4400000,5450000,4220000,4820000,5020000,4700000,4900000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/Cb4P8euti6ZHfBx98"]
[]
[null,null,"ĐÈN NHÀ XƯỞNG, NHÀ THI ĐẤU UFO M1 - NGUỒN TRÒN"]
[1,"DNXUM1-050-NT","Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 - 50W Nguồn tròn\n- Công suất: 50W\n- Chipled SMD Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done tròn\n- Trọng lượng sản phẩm: 1000 - 1200g\n- Kích thước sản phẩm: f230*45mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 280*280*135mm","Bộ","50W",null,1130000,null,null,null,1300000,null,null,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/c46JYkFMcomXWjzD8"]
[1,"DNXUM1-100-NT","Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 - 100W Nguồn tròn\n- Công suất: 100W\n- Chipled SMD Bridgelux inside 3030: 100W*1\n- Driver: Done tròn\n- Trọng lượng sản phẩm: 1800 - 2000g\n- Kích thước sản phẩm: f295*45mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 325*325*140mm","Bộ","100W",null,1700000,null,null,null,2050000,null,null,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/1KEGeEWsS9sWYzJK8"]
[2,"DNXUM1-150-NT","Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 - 150W Nguồn tròn\n- Công suất: 150W\n- Chipled SMD Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done tròn\n- Trọng lượng sản phẩm: 2800 - 3000g\n- Kích thước sản phẩm: f350*45mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 370*370*140mm","Bộ","150W",null,2330000,null,null,null,2850000,null,null,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/XxwUe8uK3VnkjHkX9"]
[3,"DNXUM1-200-NT","Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 - 200W Nguồn tròn\n- Công suất: 200W\n- Chipled SMD Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done tròn\n- Trọng lượng sản phẩm: 3000 - 3300g\n- Kích thước sản phẩm: f400*45mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 420*420*140mm","Bộ","200W",null,3330000,null,null,null,4000000,null,null,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/vrqw3Ar4qBv9YtVQ8"]
[]
[null,null,"ĐÈN NHÀ XƯỞNG, NHÀ THI ĐẤU UFO M1 - NGUỒN TRÒN - CÓ CHÓA"]
[1,"DNXUM1-050-NTC","Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1-50W Nguồn tròn-Có chóa\n- Công suất: 50W\n- Chipled SMD Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done tròn\n- Trọng lượng sản phẩm: 1100 - 1300g\n- Kích thước sản phẩm: f230*45mm\n- Kích thước chóa đèn: f354*132mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 280*280*135mm","Bộ","50W",null,"CALL",null,null,null,"CALL",null,null,null,null,null,"CALL"]
[1,"DNXUM1-100-NTC","Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1-100W Nguồn tròn-Có chóa\n- Công suất: 100W\n- Chipled SMD Bridgelux inside 3030: 100W*1\n- Driver: Done tròn\n- Trọng lượng sản phẩm: 2000 - 2100g\n- Kích thước sản phẩm: f295*45mm\n- Kích thước chóa đèn: f373*150mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 325*325*140mm","Bộ","100W",null,2030000,null,null,null,2380000,null,null,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/divjhBzFwsb8CiH6A"]
[2,"DNXUM1-150-NTC","Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1-150W Nguồn tròn-Có chóa\n- Công suất: 150W\n- Chipled SMD Bridgelux inside 3030: 150W*1\n- Driver: Done tròn\n- Trọng lượng sản phẩm: 2900 - 3100g\n- Kích thước sản phẩm: f350*45mm\n- Kích thước chóa đèn: f423*174mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 370*370*140mm","Bộ","150W",null,2770000,null,null,null,3280000,null,null,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/Cz7p8ieYp5qiS1B68"]
[3,"DNXUM1-200-NTC","Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1-200W Nguồn tròn-Có chóa\n- Công suất: 200W\n- Chipled SMD Bridgelux inside 3030: 200W*1\n- Driver: Done tròn\n- Trọng lượng sản phẩm: 3300 - 3600g\n- Kích thước sản phẩm: f400*45mm\n- Kích thước chóa đèn: f462*170mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 420*420*140mm","Bộ","200W",null,3870000,null,null,null,4530000,null,null,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/5JEwzJrwohHMZ1Eh9"]
[]
[null,null,"ĐÈN NHÀ XƯỞNG, NHÀ THI ĐẤU UFO M2 (UFO XÁM)"]
[1,"DNXUM2-050","Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2-050W (UFO xám)\n- Công suất: 50W\n- Chipled SMD Philips Lumiled / Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3100g\n- Kích thước sản phẩm: f 375mm*200mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 400*400*130mm","Bộ","50W",null,2180000,2600000,2580000,3270000,2520000,2820000,2800000,3580000,3480000,3600000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/uPAmxEZ2NNQYWEVy5"]
[2,"DNXUM2-100","Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2-100W (UFO xám)\n- Công suất: 100W\n- Chipled SMD Philips Lumiled / Bridgelux inside 3030: 100W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3100g\n- Kích thước sản phẩm: f 375mm*200mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 400*400*130mm","Bộ","100W",null,2480000,2850000,3420000,3370000,2950000,3080000,3650000,3700000,3600000,3720000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/uPAmxEZ2NNQYWEVy6"]
[3,"DNXUP150","Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2-150W (UFO xám)\n- Công suất: 150W\n- Chipled SMD Philips Lumiled / Bridgelux inside 3030: 150W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3800g\n- Kích thước sản phẩm: f 420mm*200mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 440*440*130mm","Bộ","150W",null,3220000,3750000,4100000,4070000,3900000,4080000,4430000,4520000,4400000,4500000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/1jzxH4gsE4W8geE9A"]
[4,"DNXUP200","Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2-200W (UFO xám)\n- Công suất: 200W\n- Chipled SMD Philips Lumiled / Bridgelux inside 3030: 200W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5000g\n- Kích thước sản phẩm: f 450mm*200mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 470*470*140mm","Bộ","200W",null,4000000,4430000,5030000,4920000,4870000,4830000,5430000,5630000,5320000,5520000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/jsV2CAMiDjrXgke68"]
[5,"DNXUP250","Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2-250W (UFO xám)\n- Công suất: 250W\n- Chipled SMD Philips Lumiled / Bridgelux inside 3030: 250W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5500g\n- Kích thước sản phẩm: f 450mm*200mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 470*470*140mm","Bộ","250W",null,4330000,5130000,5480000,5230000,5250000,5470000,5820000,6030000,5570000,5700000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/jsV2CAMiDjrXgke69"]
[]
[null,null,"ĐÈN NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP, NHÀ XƯỞNG"]
[1,"DNXTT050","Đèn nhà xưởng, thi đấu thể thao công suất 50W\n- Công suất: 050W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 2300g\n- Kích thước sản phẩm: f 280mm + Cao 350mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 260*260*210mm\n- Kích thước chóa đèn: đường kính nhỏ: f210mm; đường kính lớn: f350mm; chiều cao chóa: 130mm","Bộ","50W",null,1850000,2270000,2250000,2930000,2080000,2380000,2370000,3150000,3050000,3170000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/2GoLwzeEdXiXkP6T8"]
[2,"DNXTT100","Đèn nhà xưởng, thi đấu thể thao công suất 100W\n- Công suất: 100W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 100W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 2800g\n- Kích thước sản phẩm: f 350mm + Cao 370mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 260*260*230mm\n- Kích thước chóa đèn: đường kính nhỏ: f210mm; đường kính lớn: f350mm; chiều cao chóa: 130mm","Bộ","100W",null,2430000,2800000,3370000,3320000,2850000,2980000,3550000,3600000,3500000,3620000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/nvcUfHcXhfwAbxpk6"]
[3,"DNXTT150","Đèn nhà thi đấu thể thao chuyên nghiệp, nhà xưởng công suất 150W\n- Công suất: 150W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 150W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3300g\n- Kích thước sản phẩm: f 350mm + Cao 400mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 260*260*260mm\n- Kích thước chóa đèn: đường kính nhỏ: f210mm; đường kính lớn: f350mm; chiều cao chóa: 130mm","Bộ","150W",null,3020000,3550000,3900000,3870000,3650000,3830000,4180000,4270000,4150000,4250000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/1S66hZM2SSwyTZTP6"]
[4,"DNXTT200","Đèn nhà thi đấu thể thao chuyên nghiệp, nhà xưởng công suất 200W\n- Công suất: 200W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 200W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4500g\n- Kích thước sản phẩm: f 350mm + Cao 430mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 260*260*300mm\n- Kích thước chóa đèn: đường kính nhỏ: f210mm; đường kính lớn: f350mm; chiều cao chóa: 130mm","Bộ","200W",null,3730000,4170000,4770000,4650000,4570000,4530000,5130000,5330000,5020000,5220000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/yWoYfgfSXWsHVfF19"]
[5,"DNXTT250","Đèn nhà thi đấu thể thao chuyên nghiệp, nhà xưởng công suất 250W\n- Công suất: 250W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 250W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4800g\n- Kích thước sản phẩm: f 350mm + Cao 480mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 260*260*300mm\n- Kích thước chóa đèn: đường kính nhỏ: f210mm; đường kính lớn: f350mm; chiều cao chóa: 130mm","Bộ","250W",null,4600000,5400000,5750000,5500000,5530000,5750000,6100000,6320000,5850000,5980000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/MjqoahSjQGcH48hL7"]
[]
[null,null,"ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÒNG NỔ - ĐÈN NHÀ XƯỞNG UFO COB"]
[1,"DPN-NXU050-COB","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn nhà xưởng UFO 50W COB (50w*1)\n- Công suất: 50W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 1800g\n- Kích thước sản phẩm: f 240mm*130mm\n- Kích hộp carton: 255*255*140mm","Bộ","50W",null,1230000,1650000,1630000,2320000,1280000,1700000,1680000,2470000,2370000,2480000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/1vhTe7koiRFMk5657"]
[2,"DPN-NXU100-COB","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn nhà xưởng UFO 100W COB (100w*1)\n- Công suất: 100W\n- Chipled COB TF/COB Philips Inside 3030: 100W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3500g\n- Kích thước sản phẩm: f 300mm*145mm\n- Kích hộp carton: 315*315*155mm","Bộ","100W",null,2020000,2390000,2950000,2900000,2780000,2920000,3480000,3530000,3430000,3550000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/PAPRvP3eE5hYHnQm8"]
[3,"DPN-NXU150-COB","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn nhà xưởng UFO 150W COB (50w*3)\n- Công suất: 150W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5000g - 5300g\n- Kích thước sản phẩm: f 410mm*160mm\n- Kích hộp carton: 430*430*180mm","Bộ","150W",null,3570000,4100000,4450000,4420000,3720000,4250000,4600000,4680000,4570000,4670000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/yKvC6koHf4xN6cCB9"]
[4,"DPN-NXU200-COB","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn nhà xưởng UFO 200W COB (50w*4)\n- Công suất: 200W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5600g - 6000g\n- Kích thước sản phẩm: f 410mm*160mm\n- Kích hộp carton: 430*430*180mm","Bộ","200W",null,3970000,4400000,5000000,4880000,4170000,4600000,5200000,5400000,5080000,5280000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/Xf71Sj5pawtxYwGQ6"]
[5,"DPN-NXU250-COB","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn nhà xưởng UFO 250W COB (50w*5)\n- Công suất: 250W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 6900g - 7300g\n- Kích thước sản phẩm: f 410mm*160mm\n- Kích hộp carton: 430*430*180mm","Bộ","200W",null,4830000,5630000,5980000,5730000,5080000,5880000,6230000,6450000,5980000,6120000,"CALL"]
[]
[null,null,"ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÒNG NỔ - ĐÈN NHÀ XƯỞNG UFO SMD"]
[1,"DPN-NXU050-SMD","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn nhà xưởng UFO 50W SMD (50w*1)\n- Công suất: 50W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 2000g\n- Kích thước sản phẩm:  f210*210*210mm\n- Kích hộp carton: 223*223*230mm","Bộ","50W",null,null,null,null,null,2120000,null,null,null,null,null,"SLL"]
[2,"DPN-NXU100-SMD","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn nhà xưởng UFO 100W SMD (100w*1)\n- Công suất: 100W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 3500-4000g\n- Kích thước sản phẩm: 270*270*210mm\n- Kích hộp carton: 290*290*230mm","Bộ","100W",null,null,null,null,null,3080000,null,null,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/XhNLLwcmPkJJwqVu9"]
[3,"DPN-NXU150-SMD","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn nhà xưởng UFO 150W SMD (150w*1)\n- Công suất: 150W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 4600 - 5200g\n- Kích thước sản phẩm: 320*320*210mm\n- Kích hộp carton: 350*350*230mm","Bộ","150W",null,null,null,null,null,3430000,null,null,null,null,null,"SLL"]
[4,"DPN-NXU200-SMD","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn nhà xưởng UFO 200W COB (50w*4)\n- Công suất: 200W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 4800 - 5500g\n- Kích thước sản phẩm: 320*320*210mm\n- Kích hộp carton: 350*350*230mm","Bộ","200W",null,null,null,null,null,4450000,null,null,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/7M7hXwM4X37SxobV8"]
[4,"DPN-NXU250-SMD","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn nhà xưởng UFO 250W SMD\n- Công suất: 250W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 250W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 4800 - 5500g\n- Kích thước sản phẩm: 320*320*210mm\n- Kích hộp carton: 350*350*230mm","Bộ","250W",null,null,null,null,null,4850000,null,null,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/163VVY2gWSvu2WBBA"]
[]
[null,null,"ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÒNG NỔ - ĐÈN PHA SMD"]
[1,"DPN-NXU050-SMD","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn Pha 50W SMD (50w*1)\n- Công suất: 50W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 2100-2600g\n- Kích thước sản phẩm: 225*300*100mm\n- Kích hộp carton:  ","Bộ","50W",null,null,null,null,null,1720000,2130000,2120000,2900000,2800000,2920000,"SLL"]
[2,"DPN-NXU100-SMD","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn Pha 100W SMD (100w*1)\n- Công suất: 100W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 3200-3800g\n- Kích thước sản phẩm: 265*350*100mm\n- Kích hộp carton: ","Bộ","100W",null,null,null,null,null,2550000,2920000,3480000,3530000,3430000,3550000,"SLL"]
[3,"DPN-NXU150-SMD","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn Pha 150W SMD (150w*1)\n- Công suất: 150W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 4000 - 4600g\n- Kích thước sản phẩm: 265*350*100mm\n- Kích hộp carton: ","Bộ","150W",null,null,null,null,null,3400000,3930000,4280000,4370000,4250000,4350000,"SLL"]
[4,"DPN-NXU200-SMD","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn Pha 200W SMD (200w*1)\n- Công suất: 200W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 4200 - 5000g\n- Kích thước sản phẩm: 265*350*100mm\n- Kích hộp carton:  ","Bộ","200W",null,null,null,null,null,3830000,4270000,4870000,5070000,4750000,4950000,"SLL"]
[]
[null,null,"ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÒNG NỔ - ĐÈN PHA COB"]
[1,"DPN-NXU050-COB","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn Pha 50W COB (25w*2)\n- Công suất: 50W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 2000-2300g\n- Kích thước sản phẩm: 315*140*70mm\n- Kích hộp carton: 330*170*110mm\n- Kích thước thùng: 600*360*330mm (10 đèn/1 thùng)","Bộ","50W",null,1630000,2050000,2030000,2720000,1730000,2150000,2130000,2920000,2820000,2930000,"CALL"]
[2,"DPN-NXU100-COB","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn Pha 100W COB (50w*2)\n- Công suất: 100W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 2200 - 2600g\n- Kích thước sản phẩm: 315*140*70mm\n- Kích hộp carton: 330*170*110mm\n- Kích thước thùng: 600*360*330mm (10 đèn/1 thùng)","Bộ","100W",null,1970000,2330000,2900000,2850000,2070000,2430000,3000000,3050000,2950000,3070000,"CALL"]
[3,"DPN-NXU150-COB","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn Pha 150W COB (40w*4)\n- Công suất: 150W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4300-5300g\n- Kích thước sản phẩm: 315*280*105mm\n- Kích hộp carton: 330*320*110mm\n- Kích thước thùng: 600*340*330mm (5 đèn/1 thùng)","Bộ","150W",null,3470000,4000000,4350000,4320000,3670000,4200000,4550000,4630000,4520000,4620000,"CALL"]
[4,"DPN-NXU200-COB","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn Pha 200W SMD (200w*1)\n- Công suất: 200W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4600-5600g\n- Kích thước sản phẩm: 315*280*105mm\n- Kích hộp carton: 330*320*110mm\n- Kích thước thùng: 600*340*330mm (5 đèn/1 thùng)","Bộ","200W",null,3800000,4230000,4830000,4720000,4000000,4430000,5030000,5230000,4920000,5120000,"CALL"]
[3,"DPN-NXU250-COB","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn Pha 250W COB (40w*6)\n- Công suất: 250W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6600-7100g\n- Kích thước sản phẩm: 415*310*105mm\n- Kích hộp carton: 330*320*110mm\n- Kích thước thùng: 450*345*145mm (1 đèn/1 thùng)","Bộ","250W",null,5120000,5920000,6270000,6020000,5420000,6220000,6570000,6780000,6320000,6450000,"CALL"]
[4,"DPN-NXU300-COB","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn Pha 300W COB (50w*6)\n- Công suất: 300W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/Philips/Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng vỏ: 6000g\n- Kích thước sản phẩm: 415*310*105mm\n- Kích hộp carton: 330*320*110mm\n- Kích thước thùng: 450*345*145mm (1 đèn/1 thùng)","Bộ","300W",null,5480000,6550000,7250000,7180000,5780000,6850000,7550000,7720000,7480000,7680000,"CALL"]
[]
[null,null,"ĐÈN PHÒNG NỔ - ĐÈN CÂY XĂNG SMD"]
[1,"DPN-DCX050-SMD","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn cây xăng 50W SMD 25W*2\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 25W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 25W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Kích thước: 250*350*120mm\n- Trọng lượng: 4200g","Bộ","50W",null,2280000,2700000,3320000,3370000,2670000,2970000,3580000,3730000,3630000,3750000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/fpwZ7X8KYMg22Min6"]
[2,"DPN-DCX100-SMD","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn cây xăng 100W SMD 50W*2\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Kích thước: 250*350*120mm\n- Trọng lượng: 4200 - 4500g","Bộ","100W",null,2520000,2880000,3450000,3400000,3020000,3150000,3720000,3770000,3670000,3780000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/fpwZ7X8KYMg22Min6"]
[3,"DPN-DCX150-SMD","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn cây xăng 150W SMD 50W*3\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Kích thước: 320*350*120mm\n- Trọng lượng: 5000g","Bộ","150W",null,3370000,3900000,4250000,4220000,4120000,4300000,4650000,4730000,4620000,4720000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/kE5F2cPBziJeAaN19"]
[4,"DPN-DCX200-SMD","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn cây xăng 200W SMD 50W*4\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Kích thước: 395*350*120mm\n- Trọng lượng: 6000g","Bộ","200W",null,4300000,4730000,5330000,5220000,5300000,5270000,5870000,6070000,5750000,5950000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/mwexeHJ5DpZTZ4zx9"]
[5,"DPN-DCX250-SMD","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn cây xăng 250W SMD 64W*4\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 64W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 64W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Kích thước: 395*350*120mm\n- Trọng lượng: 6200g","Bộ","250W",null,4300000,4730000,5330000,5220000,5470000,5270000,5870000,6070000,5750000,5950000,"SLL"]
[]
[null,null,"ĐÈN PHÒNG NỔ - ĐÈN CÂY XĂNG COB"]
[1,"DPN-DCX050-COB","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn cây xăng 50W COB 25W*2\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 25W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 25W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Kích thước: 250*350*120mm\n- Trọng lượng: 4300g","Bộ","50W",null,2580000,3000000,3620000,3300000,2900000,3200000,3820000,3830000,3500000,3870000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/KuKWWEnSLUaNjW8VA"]
[2,"DPN-DCX100-COB","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn cây xăng 100W COB 50W*2\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Kích thước: 250*350*120mm\n- Trọng lượng: 4600g","Bộ","100W",null,2820000,3180000,3750000,3700000,3250000,3380000,3950000,4000000,3900000,4020000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/KuKWWEnSLUaNjW8VA"]
[3,"DPN-DCX150-COB","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn cây xăng 150W COB 50W*3\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Kích thước: 320*350*120mm\n- Trọng lượng: 5100g","Bộ","150W",null,3820000,4350000,4700000,4670000,4470000,4650000,5000000,5080000,4970000,5070000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/cFRMx5uDB6jQJqk97"]
[4,"DPN-DCX200-COB","Đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn cây xăng 200W COB 50W*4\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Kích thước: 395*350*120mm\n- Trọng lượng: 6100g","Bộ","200W",null,4900000,5330000,5930000,5820000,5770000,5730000,6330000,6530000,6220000,6420000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/CS8mCs4uq9VFaUFDA"]
[]
[null,"ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ"]
[null,null,"ĐÈN ĐƯỜNG HÌNH QUẠT CHIPLED COB"]
[1,"DDQ030","Đèn đường LED hình quạt 30W Chipled COB 30W (1*30w)\n- Công suất: 30W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 30W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Kích thước: 350*160*60mm\n- Trọng lượng: 800g\n- Kích thước lỗ cần đèn: Ø42","Bộ","30W",null,770000,null,null,null,830000,1250000,null,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/Uoqva7yDU8jprC9H7"]
[2,"DDQ050","Đèn đường LED hình quạt 50W Chipled COB 50W (1*50w)\n- Công suất: 50W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 1350 - 1400g\n- Kích thước sản phẩm: 495*210*70mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 515*225*90mm \n- Lỗ cần đèn: Phi 55mm","Bộ","50W",null,870000,1280000,1270000,1580000,920000,1330000,1320000,1970000,1630000,2000000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/yZ7zbdnKdtQpQoR3A"]
[3,"DDQ080","Đèn đường LED hình quạt 80W Chipled COB 80W (1*80w)\n- Công suất: 80W\n- Chipled TF / CREE inside 3030: 80W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 3000 - 3200g\n- Kích thước sản phẩm: 620*260*90mm\n- Kích thước hộp carton: 630*265*95mm\n- Lỗ cần đèn: Phi 60mm","Bộ","80W",null,1620000,1830000,2550000,2500000,null,2400000,3120000,3170000,3070000,3180000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/wETTogDoJSJWMnmN6"]
[4,"DDQ100","Đèn đường LED hình quạt 100W Chipled COB (2*50w)\n- Công suất: 100W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 3200 - 3500g\n- Kích thước sản phẩm: 720*280*85mm\n- Kích thước hộp carton: 745*295*115mm\n- Lỗ cần đèn: Phi 60mm","Bộ","100W",null,1800000,2170000,2730000,2680000,1900000,2270000,2830000,2880000,2780000,2900000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/b2RXG3CJmR3juvtL6"]
[5,"DDQ150","Đèn đường LED hình quạt 150W Chipled COB (3*50w)\n- Công suất: 150W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 3800g - 4100g\n- Kích thước sản phẩm: 850*340*80mm\n- Kích thước hộp carton: 880*335*115mm\n- Lỗ cần đèn: Phi 60","Bộ","150W",null,2550000,3080000,3430000,3400000,2700000,3230000,3580000,3670000,3550000,3650000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/HyaUC1An3XdzFev87"]
[6,"DDQ200","Đèn đường LED hình quạt 200W Chipled COB (4*50w)\n- Công suất: 200W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 5100g - 5500g\n- Kích thước sản phẩm: 950*350*80mm\n- Kích thước hộp carton: 970*340*115mm\n- Lỗ cần đèn: Phi 60mm","Bộ","200W",null,3070000,3500000,4100000,3980000,3270000,3700000,4300000,4500000,4180000,4380000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/uaHQcwpCwhy9UNao7"]
[7,"DDQ250","Đèn đường LED hình quạt 250W Chipled COB (5*50w)\n- Công suất: 250W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 6000g - 6300g\n- Kích thước sản phẩm: 1100*325*80mm\n- Kích thước hộp carton: 1115*345*115mm\n- Lỗ cần đèn: Phi 60mm","Bộ","250W",null,3950000,4750000,5100000,4850000,4200000,5000000,5350000,5570000,5100000,5230000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/7EyVPaC47bus2zEE6"]
[]
[null,null,"ĐÈN ĐƯỜNG OEM PHILIPS BRP371"]
[1,"DDBRP371-050-SMD","Đèn đường phố OEM Philips BRP371 - 50W Chipled SMD \n- Công suất: 50W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5100g\n- Kích thước sản phẩm: 422*320*140mm\n- Kích thước hộp carton: 470*360*200mm\n- Lỗ cần đèn: Phi 60mm","Bộ","50W",null,3070000,3480000,4100000,3780000,3380000,3680000,4300000,4320000,3980000,4350000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/GHkccdymdpE6uuvY7"]
[2,"DDBRP371-100-SMD","Đèn đường phố OEM Philips BRP371 - 100W Chipled SMD \n- Công suất: 100W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5100g\n- Kích thước sản phẩm: 422*320*140mm\n- Kích thước hộp carton: 470*360*200mm\n- Lỗ cần đèn: Phi 60mm","Bộ","100W",null,3270000,3630000,4200000,4150000,3700000,3830000,4400000,4450000,4350000,4470000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/GHkccdymdpE6uuvY7"]
[3,"DDBRP371-150-SMD","Đèn đường phố OEM Philips BRP371 - 150W Chipled SMD \n- Công suất: 150W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5100g\n- Kích thước sản phẩm: 422*320*140mm\n- Kích thước hộp carton: 470*360*200mm\n- Lỗ cần đèn: Phi 60mm","Bộ","150W",null,3470000,4000000,4350000,4320000,4020000,4200000,4550000,4630000,4520000,4620000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/GHkccdymdpE6uuvY7"]
[4,"DDBRP372-150-SMD","Đèn đường phố OEM Philips BRP372 - 150W Chipled SMD \n- Công suất: 150W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6500g-7000g\n- Kích thước sản phẩm: 522*320*140mm\n- Kích thước hộp carton: 560*360*200mm\n- Lỗ cần đèn: Phi 60mm","Bộ","150W",null,4450000,4980000,5330000,5300000,5130000,5320000,5670000,5750000,5630000,5730000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/YRYE5dk86N53J2zx8"]
[5,"DDBRP372-200-SMD","Đèn đường phố OEM Philips BRP372 - 200W Chipled SMD \n- Công suất: 200W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6500g-7000g\n- Kích thước sản phẩm: 522*320*140mm\n- Kích thước hộp carton: 560*360*200mm\n- Lỗ cần đèn: Phi 60mm","Bộ","200W",null,4650000,5080000,5680000,5570000,5450000,5420000,6020000,6220000,5900000,6100000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/YRYE5dk86N53J2zx8"]
[6,"DDBRP372-250-SMD","Đèn đường phố OEM Philips BRP372 - 250W Chipled SMD \n- Công suất: 250W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6500g-7000g\n- Kích thước sản phẩm: 522*320*140mm\n- Kích thước hộp carton: 560*360*200mm\n- Lỗ cần đèn: Phi 60mm","Bộ","250W",null,4850000,5650000,6000000,5750000,5770000,5980000,6330000,6550000,6080000,6220000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/YRYE5dk86N53J2zx8"]
[7,"DDBRP373-250-SMD","Đèn đường phố OEM Philips BRP373 - 250W Chipled SMD \n- Công suất: 250W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 8500 - 9000g\n- Kích thước sản phẩm: 655*320*155mm\n- Kích thước hộp carton: 560*360*200mm\n- Lỗ cần đèn: Phi 60mm","Bộ","250W",null,6430000,7230000,7580000,7330000,7430000,7650000,8000000,8220000,7750000,7880000,"ORDER","https://photos.app.goo.gl/haKWN6x3s8q6vCEb7"]
[8,"DDBRP373-300-SMD","Đèn đường phố OEM Philips BRP373 - 300W Chipled SMD \n- Công suất: 300W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 8500 - 9000g\n- Kích thước sản phẩm: 655*320*155mm\n- Kích thước hộp carton: 560*360*200mm\n- Lỗ cần đèn: Phi 60mm","Bộ","300W",null,6630000,7700000,8400000,8330000,7750000,8120000,8820000,8980000,8750000,8950000,"ORDER","https://photos.app.goo.gl/haKWN6x3s8q6vCEb7"]
[9,"DDBRP374-300-SMD","Đèn đường phố OEM Philips BRP374 - 300W Chipled SMD\n- Công suất: 300W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*10\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 11500g-13500g\n- Kích thước sản phẩm: 853*320*140mm\n- Kích thước hộp carton: 880*360*200mm\n- Kích thước lỗ cần đèn: Ø60","Bộ","300W",null,8420000,9480000,10180000,10120000,9800000,10170000,10870000,11030000,10800000,11000000,"ORDER","https://photos.app.goo.gl/NxPTJdruuLP6oQhM6"]
[10,"DDBRP374-400-SMD","Đèn đường phố OEM Philips BRP374 - 400W Chipled SMD\n- Công suất: 400W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*10\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 11500g-13500g\n- Kích thước sản phẩm: 853*320*140mm\n- Kích thước hộp carton: 880*360*200mm\n- Kích thước lỗ cần đèn: Ø60","Bộ","400W",null,8820000,9680000,10880000,10650000,10430000,10370000,11570000,11970000,11330000,11730000,"ORDER","https://photos.app.goo.gl/NxPTJdruuLP6oQhM6"]
[11,"DDBRP374-480-SMD","Đèn đường phố OEM Philips BRP374 - 480W Chipled SMD\n- Công suất: 480W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 50W*10\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 11500g-13500g\n- Kích thước sản phẩm: 853*320*140mm\n- Kích thước hộp carton: 880*360*200mm\n- Kích thước lỗ cần đèn: Ø60","Bộ","480W",null,9220000,10820000,11520000,11020000,11070000,11500000,12200000,12630000,11700000,11970000,"ORDER","https://photos.app.goo.gl/NxPTJdruuLP6oQhM6"]
[]
[null,null,"ĐÈN ĐƯỜNG OEM PHILIPS BRP391"]
[1,"DDBRP391-050-SMD","Đèn đường phố OEM Philips BRP 391 - 50W Chipled SMD\n- Công suất: 50W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 100W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 4800g\n- Kích thước sản phẩm: 490*210*100mm\n- Kích thước hộp carton: 520*230*110mm\n- Cần đèn: Phi 60mm","Bộ","50W",null,2550000,2970000,3580000,3270000,2800000,3100000,3720000,3730000,3400000,3770000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/Pf24y4ibGQMjUjeZ8"]
[1,"DDBRP391-100-SMD","Đèn đường phố OEM Philips BRP 391 - 100W Chipled SMD\n- Công suất: 50W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 100W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 4800g\n- Kích thước sản phẩm: 490*210*100mm\n- Kích thước hộp carton: 520*230*110mm\n- Cần đèn: Phi 60mm","Bộ","100W",null,2750000,3120000,3680000,3630000,3120000,3250000,3820000,3870000,3770000,3880000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/Pf24y4ibGQMjUjeZ8"]
[1,"DDBRP392-100-SMD","Đèn đường phố OEM Philips BRP 392 - 100W Chipled SMD\n- Công suất: 100W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 100W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 5100 - 5500g\n- Kích thước sản phẩm: 490*295*90mm\n- Kích thước hộp carton: 520*330*110mm\n- Cần đèn: Phi 60mm","Bộ","100W",null,3470000,3830000,4400000,4350000,3970000,4100000,4670000,4720000,4620000,4730000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/tpv8wz3knWGPVQ1J6"]
[1,"DDBRP392-150-SMD","Đèn đường phố OEM Philips BRP 392 - 150W Chipled SMD\n- Công suất: 150W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 100W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 5100 - 5500g\n- Kích thước sản phẩm: 490*295*90mm\n- Kích thước hộp carton: 520*330*110mm\n- Cần đèn: Phi 60mm","Bộ","150W",null,3670000,4200000,4550000,4520000,4280000,4470000,4820000,4900000,4780000,4880000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/tpv8wz3knWGPVQ1J6"]
[1,"DDBRP392-200-SMD","Đèn đường phố OEM Philips BRP 392 - 200W Chipled SMD\n- Công suất: 200W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 100W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 5100 - 5500g\n- Kích thước sản phẩm: 490*295*90mm\n- Kích thước hộp carton: 520*330*110mm\n- Cần đèn: Phi 60mm","Bộ","200W",null,3870000,4300000,4900000,4780000,4600000,4570000,5170000,5370000,5050000,5250000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/tpv8wz3knWGPVQ1J6"]
[3,"DDBRP394-200-SMD","Đèn đường phố OEM Philips BRP 394 - 200W Chipled SMD \n- Công suất: 200W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 100W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 9500 - 11100g\n- Kích thước: 865*295*90mm\n- Kích thước lỗ cần đèn: Ø60","Bộ","200W",null,5950000,6380000,6980000,6870000,7080000,7050000,7650000,7850000,7530000,7730000,"CALL","https://photos.app.goo.gl/Tqp34wK23Ajm6ZFa6"]
[3,"DDBRP394-250-SMD","Đèn đường phố OEM Philips BRP 394 - 250W Chipled SMD \n- Công suất: 250W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 100W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 9500 - 11100g\n- Kích thước: 865*295*90mm\n- Kích thước lỗ cần đèn: Ø60","Bộ","250W",null,6150000,6950000,7300000,7050000,7400000,7620000,7970000,8180000,7720000,7850000,"CALL","https://photos.app.goo.gl/Tqp34wK23Ajm6ZFa6"]
[3,"DDBRP394-300-SMD","Đèn đường phố OEM Philips BRP 394 - 300W Chipled SMD \n- Công suất: 300W\n- Chipled Bridgelux / Philips Lumiled inside 3030: 100W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 9500 - 11100g\n- Kích thước: 865*295*90mm\n- Kích thước lỗ cần đèn: Ø60","Bộ","300W",null,6350000,7420000,8120000,8050000,7400000,8080000,8780000,8950000,8720000,8920000,"CALL","https://photos.app.goo.gl/Tqp34wK23Ajm6ZFa6"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M01-MODULE SMD"]
[1,"DDM01-050-SMD","Đèn LED đường phố M01 - 50W Chipled SMD\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 4200g\n- Kích thước sản phẩm: 530*350*90mm\n- Kích thường hộp carton: 550*370*120mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*01; cầu tín hiện: 100W*01; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","50W",null,2480000,2900000,3520000,3200000,2730000,3030000,3650000,3670000,3330000,3700000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/EgsWhyCrTrCDtxMP6"]
[2,"DDM01-100-SMD","Đèn LED đường phố M01 - 100W Chipled SMD\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 5600g - 6000g\n- Kích thước sản phẩm: 610*350*90mm\n- Kích thường hộp carton: 650*370*120mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*01; cầu tín hiện: 100W*01; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","100W",null,3200000,3570000,4130000,4080000,3700000,3830000,4400000,4450000,4350000,4470000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/VHKA9jHZsgHUmJPK8"]
[3,"DDM01-150-SMD","Đèn LED đường phố M01 - 150W Chipled SMD\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 6800g - 7000g\n- Kích thước sản phẩm: 690*350*90mm\n- Kích thường hộp carton: 710*370*120mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*01; cầu tín hiện: 150W*01; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","150W",null,4080000,4620000,4970000,4930000,4830000,5020000,5370000,5450000,5330000,5430000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/8aqMSEhqBYjrkhPB7"]
[4,"DDM01-200-SMD","Đèn LED đường phố M01 - 200W Chipled SMD\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 7300g - 7900g\n- Kích thước sản phẩm: 770*350*90mm\n- Kích thường hộp carton: 780*370*120mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*01; cầu tín hiện: 200W*01; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","200W",null,4920000,5350000,5950000,5830000,5920000,5880000,6480000,6680000,6370000,6570000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/d1jH7THQYb84rATTA"]
[5,"DDM01-250-SMD","Đèn LED đường phố M01 - 250W Chipled SMD\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*5\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 8600g - 9000g \n- Kích thước sản phẩm: 850*350*90mm\n- Kích thường hộp carton: 880*370*120mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*01; cầu tín hiện: 250W*01; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","250W",null,6000000,6800000,7150000,6900000,7250000,7470000,7820000,8030000,7570000,7700000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/yFmpgT369NfeifGM6"]
[6,"DDM01-300-SMD","Đèn LED đường phố M01 - 300W Chipled SMD\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 10200g - 11000g\n- Kích thước sản phẩm: 930*350*90mm\n- Kích thường hộp carton: 980*370*120mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*2; cầu tín hiện: 150W*2; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","300W",null,7320000,8380000,9080000,9020000,8820000,9180000,9880000,10050000,9820000,10020000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/JMtR3HaQFKLqXy2r6"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M01- MODULE COB"]
[1,"DDM01-050-COB","Đèn LED đường phố M01 - 50W Chipled COB\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 4200g\n- Kích thước sản phẩm: 530*350*90mm\n- Kích thường hộp carton: 550*370*120mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*01; cầu tín hiện: 100W*01; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","50W",null,2630000,3050000,3670000,3350000,2850000,3150000,3770000,3780000,3450000,3820000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/fWsTME54UmbRxbaU6"]
[2,"DDM01-100-COB","Đèn LED đường phố M01 - 100W Chipled COB\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 5600g - 6000g\n- Kích thước sản phẩm: 610*350*90mm\n- Kích thường hộp carton: 650*370*120mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*01; cầu tín hiện: 100W*01; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","100W",null,3500000,3870000,4430000,4380000,3930000,4070000,4630000,4680000,4580000,4700000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/UTNKwjtVJ5z6NK3P7"]
[3,"DDM01-150-COB","Đèn LED đường phố M01 - 150W Chipled COB\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 6800g - 7000g\n- Kích thước sản phẩm: 690*350*90mm\n- Kích thường hộp carton: 710*370*120mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*01; cầu tín hiện: 150W*01; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","150W",null,4550000,5080000,5430000,5400000,5200000,5380000,5730000,5820000,5700000,5800000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/bghZSAQ54SMGYivMA"]
[4,"DDM01-200-COB","Đèn LED đường phố M01 - 200W Chipled COB\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 7300g - 7900g\n- Kích thước sản phẩm: 770*350*90mm\n- Kích thường hộp carton: 780*370*120mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*01; cầu tín hiện: 200W*01; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","200W",null,5550000,5980000,6580000,6470000,6420000,6380000,6980000,7180000,6870000,7070000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/xEXMKbMor7j1G7bT8"]
[5,"DDM01-250-COB","Đèn LED đường phố M01 - 250W Chipled COB\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*5\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 8600g - 9000g \n- Kích thước sản phẩm: 850*350*90mm\n- Kích thường hộp carton: 880*370*120mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*01; cầu tín hiện: 250W*01; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","250W",null,6800000,7600000,7950000,7700000,7880000,8100000,8450000,8670000,8200000,8330000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/vydBzTuuGrsqJQLL6"]
[6,"DDM01-300-COB","Đèn LED đường phố M01 - 300W Chipled COB\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 10200g - 11000g\n- Kích thước sản phẩm: 930*350*90mm\n- Kích thường hộp carton: 980*370*120mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*2; cầu tín hiện: 150W*2; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","300W",null,8320000,9380000,10080000,10020000,9620000,9980000,10680000,10850000,10620000,10820000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/jrJ5ZUJZJuo1XdnP8"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M02 - MODULE SMD"]
[1,"DDM02-050-SMD","Đèn LED đường phố M02 - 50W Chipled SMD\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4300g\n- Kích thước sản phẩm: 555*350*130mm\n- Kích thường hộp carton: 570*370*140mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 100W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","50W",null,2720000,3130000,3750000,3430000,2970000,3270000,3880000,3900000,3570000,3930000,"SLL"]
[1,"DDM02-100-SMD","Đèn LED đường phố M02 - 100W Chipled SMD\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5700g-6100g\n- Kích thước sản phẩm: 620*350*130mm\n- Kích thước hộp carton: 680*370*140mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 100W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","100W",null,3430000,3800000,4370000,4320000,3930000,4070000,4630000,4680000,4580000,4700000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/2jseQKezDEX3qxfD9"]
[2,"DDM02-150-SMD","Đèn LED đường phố M02 - 150W Chipled SMD\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6600g - 7100g\n- Kích thước sản phẩm: 721*350*135mm\n- Kích thước hộp carton: 750*370*140mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 150W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","150W",null,4320000,4850000,5200000,5170000,5070000,5250000,5600000,5680000,5570000,5670000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/GyjeEtHYh59iHdes9"]
[3,"DDM02-200-SMD","Đèn LED đường phố M02 - 200W Chipled SMD\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 7800g - 8200g\n- Kích thước sản phẩm: 780*350*130mm\n- Kích thước hộp carton: 830*370*140mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 200W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","200W",null,5170000,5600000,6200000,6080000,6170000,6130000,6730000,6930000,6620000,6820000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/CqCJrYDD9hM6jyPi7"]
[4,"DDM02-250-SMD","Đèn LED đường phố M02 - 250W Chipled SMD\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*5\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 8800g-9100g\n- Kích thước sản phẩm: 860*350*130mm\n- Kích thước hộp carton: 920*370*140mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 250W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","250W",null,6280000,7080000,7430000,7180000,7530000,7750000,8100000,8320000,7850000,7980000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/WrCgmENhnTQq5RxN6"]
[5,"DDM02-300-SMD","Đèn LED đường phố M02 - 300W Chipled SMD\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 1100g-11500g\n- Kích thước sản phẩm: 940*350*130mm\n- Kích thước hộp carton: 990*370*140mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*2; cầu tín hiện: 150W*2; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","300W",null,7620000,8680000,9380000,9320000,9120000,9480000,10180000,10350000,10120000,10320000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/T4zRFYwQUgekNA1J9"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M02 - MODULE COB"]
[1,"DDM02-050-COB","Đèn LED đường phố M02 - 50W Chipled COB\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4300g\n- Kích thước sản phẩm: 555*350*130mm\n- Kích thường hộp carton: 570*370*140mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 100W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","50W",null,2870000,3280000,3900000,3580000,3080000,3380000,4000000,4020000,3680000,4050000,"SLL"]
[1,"DDM02-100-COB","Đèn LED đường phố M02 - 100W Chipled COB\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5700g-6100g\n- Kích thước sản phẩm: 620*350*130mm\n- Kích thước hộp carton: 680*370*140mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 100W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","100W",null,3730000,4100000,4670000,4620000,4170000,4300000,4870000,4920000,4820000,4930000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/R41hyzN15PcbhCbr7"]
[2,"DDM02-150-COB","Đèn LED đường phố M02 - 150W Chipled COB\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6600g - 7100g\n- Kích thước sản phẩm: 721*350*135mm\n- Kích thước hộp carton: 750*370*140mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 150W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","150W",null,4780000,5320000,5670000,5630000,5430000,5620000,5970000,6050000,5930000,6030000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/yw8n7gYyqLRcgaSJ6"]
[3,"DDM02-200-COB","Đèn LED đường phố M02 - 200W Chipled COB\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 7800g - 8200g\n- Kích thước sản phẩm: 780*350*130mm\n- Kích thước hộp carton: 830*370*140mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 200W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","200W",null,5800000,6230000,6830000,6720000,6670000,6630000,7230000,7430000,7120000,7320000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/cEPGLK7sq8TfLhty6"]
[4,"DDM02-250-COB","Đèn LED đường phố M02 - 250W Chipled COB\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*5\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 8800g-9100g\n- Kích thước sản phẩm: 860*350*130mm\n- Kích thước hộp carton: 920*370*140mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 250W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","250W",null,7080000,7880000,8230000,7980000,8170000,8380000,8730000,8950000,8480000,8620000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/u6tjcyCctYQsoq9eA"]
[5,"DDM02-300-COB","Đèn LED đường phố M02 - 300W Chipled COB\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 1100g-11500g\n- Kích thước sản phẩm: 940*350*130mm\n- Kích thước hộp carton: 990*370*140mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu M20*2; cầu tín hiện: 150W*2; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","300W",null,8580000,9650000,10350000,10280000,9880000,10250000,10950000,11120000,10880000,11080000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/vw8PqjvxorTfSNeS6"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M03 - MODULE SMD"]
[1,"DDM03-050-SMD","Đèn LED đường phố M03 - 50W Chipled SMD\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3000g - 3300g\n- Kích thước sản phẩm: 440*360*90mm \n- Kích thước hộp carton: 480*370*120mm\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 50W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","50W",null,2320000,2730000,3350000,3030000,2570000,2870000,3480000,3500000,3170000,3530000,"SLL"]
[1,"DDM03-100-SMD","Đèn LED đường phố M03 - 100W Chipled SMD\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4200g - 4600g\n- Kích thước sản phẩm: 520*360*90mm \n- Kích thước hộp carton: 550*370*120mm\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 100W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","100W",null,2950000,3320000,3880000,3830000,3450000,3580000,4150000,4200000,4100000,4220000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/cFBFwqF1sorR6skx5"]
[2,"DDM03-150-SMD","Đèn LED đường phố M03 - 150W Chipled SMD\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5800g - 6200g\n- Kích thước sản phẩm: 600*360*90mm\n- Kích thước hộp carton: 630*370*120mm\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 150W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","150W",null,3800000,4330000,4680000,4650000,4550000,4730000,5080000,5170000,5050000,5150000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/qE2gmsXTMiTYJeTH7"]
[3,"DDM03-200-SMD","Đèn LED đường phố M03 - 200W Chipled SMD\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6600g - 7000g\n- Kích thước sản phẩm: 680*360*90mm \n- Kích thước hộp carton: 710*370*120mm\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 200W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","200W",null,4650000,5080000,5680000,5570000,5650000,5620000,6220000,6420000,6100000,6300000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/n69yywBzgKNnedM3A"]
[4,"DDM03-250-SMD","Đèn LED đường phố M03 - 250W Chipled SMD\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*5\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 7600g - 7900g\n- Kích thước sản phẩm: 760*360*90mm\n- Kích thước hộp carton: 780*370*120mm\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 250W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","250W",null,5780000,6580000,6930000,6680000,7030000,7250000,7600000,7820000,7350000,7480000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/rVovxAfaupJQgFc59"]
[5,"DDM03-300-SMD","Đèn LED đường phố M03 - 300W Chipled SMD\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 8600g - 9200g\n- Kích thước sản phẩm: 840*360*90mm \n- Kích thước hộp carton: 880*370*120mm\n- Cầu đấu M20*2; cầu tín hiện: 150W*2; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","300W",null,7150000,8220000,8920000,8850000,8650000,9020000,9720000,9880000,9650000,9850000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/5yWEA5hAAVbqdCjM7"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M03 - MODULE COB"]
[1,"DDM03-050-COB","Đèn LED đường phố M03 - 50W Chipled COB\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3000g - 3300g\n- Kích thước sản phẩm: 440*360*90mm \n- Kích thước hộp carton: 480*370*120mm\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 50W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","50W",null,2470000,2880000,3500000,3180000,2680000,2980000,3600000,3620000,3280000,3650000,"SLL"]
[1,"DDM03-100-COB","Đèn LED đường phố M03 - 100W Chipled COB\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4200g - 4600g\n- Kích thước sản phẩm: 520*360*90mm \n- Kích thước hộp carton: 550*370*120mm\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 100W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","100W",null,3250000,3620000,4180000,4130000,3680000,3820000,4380000,4430000,4330000,4450000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/N6oDUq2zUFJfvyTA7"]
[2,"DDM03-150-COB","Đèn LED đường phố M03 - 150W Chipled COB\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5800g - 6200g\n- Kích thước sản phẩm: 600*360*90mm\n- Kích thước hộp carton: 630*370*120mm\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 150W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","150W",null,4250000,4780000,5130000,5100000,4900000,5080000,5430000,5520000,5400000,5500000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/g3hpe8Ksfgjn19XXA"]
[3,"DDM03-200-COB","Đèn LED đường phố M03 - 200W Chipled COB\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6600g - 7000g\n- Kích thước sản phẩm: 680*360*90mm \n- Kích thước hộp carton: 710*370*120mm\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 200W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","200W",null,5250000,5680000,6280000,6170000,6120000,6080000,6680000,6880000,6570000,6770000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/MNiGGVj5r6L76E9LA"]
[4,"DDM03-250-COB","Đèn LED đường phố M03 - 250W Chipled COB\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*5\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 7600g - 7900g\n- Kích thước sản phẩm: 760*360*90mm\n- Kích thước hộp carton: 780*370*120mm\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 250W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","250W",null,6530000,7330000,7680000,7430000,7620000,7830000,8180000,8400000,7930000,8070000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/HkHADiUmD4gKt3Yy5"]
[5,"DDM03-300-COB","Đèn LED đường phố M03 - 300W Chipled COB\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 8600g - 9200g\n- Kích thước sản phẩm: 840*360*90mm \n- Kích thước hộp carton: 880*370*120mm\n- Cầu đấu M20*2; cầu tín hiện: 150W*2; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","300W",null,8050000,9120000,9820000,9750000,9350000,9720000,10420000,10580000,10350000,10550000,"SLL"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M04 - MODULE SMD"]
[1,"DDM04-050-SMD","Đèn LED đường phố M04 - 50W Chipled SMD\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4200g-4500g\n- Kích thước sản phẩm: 360*310*96mm\n- Kích thước hộp carton: 360*240*180mm\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 50W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","50W",null,1770000,2180000,2800000,2480000,2020000,2320000,2930000,2950000,2620000,2980000,"SLL"]
[2,"DDM04-100-SMD","Đèn LED đường phố M04 - 100W Chipled SMD\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5200g-5500g\n- Kích thước sản phẩm: 410*310*96mm\n- Kích thước hộp carton: 550*370*120mm\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 100W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","100W",null,2600000,2970000,3530000,3480000,3100000,3230000,3800000,3850000,3750000,3870000,"SLL"]
[3,"DDM04-150-SMD","Đèn LED đường phố M04 - 150W Chipled SMD\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6200g-6500g\n- Kích thước sản phẩm: 480*310*96mm\n- Kích thước hộp carton: 630*370*120mm\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 150W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","150W",null,3370000,3900000,4250000,4220000,4120000,4300000,4650000,4730000,4620000,4720000,"SLL"]
[4,"DDM04-200-SMD","Đèn LED đường phố M04 - 200W Chipled SMD\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 8000g-8200g\n- Kích thước sản phẩm: 560*310*96mm\n- Kích thước hộp carton: 680*370*120mm\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 200W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","200W",null,4100000,4530000,5130000,5020000,5100000,5070000,5670000,5870000,5550000,5750000,"SLL"]
[5,"DDM04-250-SMD","Đèn LED đường phố M04 - 250W Chipled SMD\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*5\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 8200g-8800g\n- Kích thước sản phẩm: 640*310*96mm\n- Kích thước hộp carton: 780*370*120mm\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 250W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","250W",null,5280000,6080000,6430000,6180000,6530000,6750000,7100000,7320000,6850000,6980000,"SLL"]
[6,"DDM04-300-SMD","Đèn LED đường phố M04 - 300W Chipled SMD\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 8600g-9000g\n- Kích thước sản phẩm: 800*310*96mm\n- Kích thước hộp carton: 880*370*120mm\n- Cầu đấu M20*2; cầu tín hiện: 150W*2; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","300W",null,6230000,7300000,8000000,7930000,7730000,8100000,8800000,8970000,8730000,8930000,"SLL"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M04 - MODULE COB"]
[1,"DDM04-050-COB","Đèn LED đường phố M04 - 50W Chipled COB\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4200g-4500g\n- Kích thước sản phẩm: 360*310*96mm \n- Kích thước hộp carton: 440*370*120mm\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 50W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","50W",null,1920000,2330000,2950000,2630000,2130000,2430000,3050000,3070000,2730000,3100000,"SLL"]
[2,"DDM04-100-COB","Đèn LED đường phố M04 - 100W Chipled COB\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5200g-5500g\n- Kích thước sản phẩm: 410*310*96mm \n- Kích thước hộp carton: 550*370*120mm\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 100W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","100W",null,2900000,3270000,3830000,3780000,3330000,3470000,4030000,4080000,3980000,4100000,"SLL"]
[3,"DDM04-150-COB","Đèn LED đường phố M04 - 150W Chipled COB\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6200g-6500g\n- Kích thước sản phẩm: 480*310*96mm\n- Kích thước hộp carton: 630*370*120mm\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 150W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","150W",null,3820000,4350000,4700000,4670000,4470000,4650000,5000000,5080000,4970000,5070000,"SLL"]
[4,"DDM04-200-COB","Đèn LED đường phố M04 - 200W Chipled COB\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 8000g-8200g\n- Kích thước sản phẩm: 560*310*96mm \n- Kích thước hộp carton: 680*370*120mm\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 200W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","200W",null,4700000,5130000,5730000,5620000,5570000,5530000,6130000,6330000,6020000,6220000,"SLL"]
[5,"DDM04-250-COB","Đèn LED đường phố M04 - 250W Chipled COB\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*5\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 8200g-8800g\n- Kích thước sản phẩm: 640*310*96mm\n- Kích thước hộp carton: 780*370*120mm\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 250W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","250W",null,6030000,6830000,7180000,6930000,7120000,7330000,7680000,7900000,7430000,7570000,"SLL"]
[6,"DDM04-300-COB","Đèn LED đường phố M04 - 300W Chipled COB\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 8600g-9000g\n- Kích thước sản phẩm: 800*310*96mm \n- Kích thước hộp carton: 880*370*120mm\n- Cầu đấu M20*2; cầu tín hiện: 150W*2; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","300W",null,7130000,8200000,8900000,8830000,8430000,8800000,9500000,9670000,9430000,9630000,"SLL"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M05 - MODULE SMD"]
[1,"DDM05-050-SMD","Đèn LED đường phố M05 - 50W Chipled SMD\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Kích thước: 370*330*150mm\n- Trọng lượng: 4300g\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 50W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","50W",null,2650000,3070000,3680000,3370000,2900000,3200000,3820000,3830000,3500000,3870000,"ORDER"]
[2,"DDM05-100-SMD","Đèn LED đường phố M05 - 100W Chipled SMD\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Kích thước: 610*350*90mm\n- Trọng lượng: 6000g\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 100W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","100W",null,3550000,3920000,4480000,4430000,4050000,4180000,4750000,4800000,4700000,4820000,"ORDER"]
[3,"DDM05-150-SMD","Đèn LED đường phố M05 - 150W Chipled SMD\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Kích thước: 690*350*90mm\n- Trọng lượng: 7000g\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 150W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","150W",null,4430000,4970000,5320000,5280000,5180000,5370000,5720000,5800000,5680000,5780000,"ORDER"]
[4,"DDM05-200-SMD","Đèn LED đường phố M05 - 200W Chipled SMD\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Kích thước: 770*350*90mm\n- Trọng lượng: 8000g\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 200W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","200W",null,5320000,5750000,6350000,6230000,6320000,6280000,6880000,7080000,6770000,6970000,"ORDER"]
[5,"DDM05-250-SMD","Đèn LED đường phố M05 - 250W Chipled SMD\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*5\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Kích thước: 850*350*90mm\n- Trọng lượng: 9000g\n- Cầu đấu M20*1; cầu tín hiện: 100W*1; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","250W",null,6380000,7180000,7530000,7280000,7630000,7850000,8200000,8420000,7950000,8080000,"ORDER"]
[6,"DDM05-300-SMD","Đèn LED đường phố M05 - 300W Chipled SMD\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Kích thước: 930*350*90mm\n- Trọng lượng: 10500g\n- Cầu đấu M20*2; cầu tín hiện: 150W*2; Cần đèn: Ø63*90mm","Bộ","300W",null,7670000,8730000,9430000,9370000,9170000,9530000,10230000,10400000,10170000,10370000,"ORDER"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M11 - MODULE SMD"]
[1,"DDM11-050-SMD","Đèn LED đường phố M11 - 50W Chipled SMD\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 2600g\n- Kích thước sản phẩm: 400*310*80mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 430*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 60mm*120mm","Bộ","50W",null,1950000,2370000,2980000,2670000,2130000,2430000,3050000,3070000,2730000,3100000,"SLL"]
[2,"DDM11-100-SMD","Đèn LED đường phố M11 - 100W Chipled SMD\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4700g\n- Kích thước sản phẩm: 480*310*80mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 530*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 63*120mm","Bộ","100W",null,2380000,2750000,3320000,3270000,2750000,2880000,3450000,3500000,3400000,3520000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/U4Az4KrKooVYJhRh9"]
[3,"DDM11-150-SMD","Đèn LED đường phố M11 - 150W Chipled SMD\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5100g\n- Kích thước sản phẩm: 560*310*80 mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 620*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 63*120mm","Bộ","150W",null,3050000,3580000,3930000,3900000,3600000,3780000,4130000,4220000,4100000,4200000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/wwN7wf2eFKP6ZJ6f7"]
[4,"DDM11-200-SMD","Đèn LED đường phố M11 - 200W Chipled SMD\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5600g\n- Kích thước sản  phẩm: 640*310*80 mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 680*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 63*120mm","Bộ","200W",null,3680000,4120000,4720000,4600000,4420000,4380000,4980000,5180000,4870000,5070000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/V1tiipU2i5cvNzxFA"]
[5,"DDM11-250-SMD","Đèn LED đường phố M11 - 250W Chipled SMD\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*5\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6800g\n- Kích thước sản phẩm: 720*310*80 mm\n- Kích thước hộp carton: 780*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 63*120mm","Bộ","250W",null,4630000,5430000,5780000,5530000,5550000,5770000,6120000,6330000,5870000,6000000,"CALL","https://photos.app.goo.gl/QrXYzY2cGR9hr6eW7"]
[6,"DDM11-300-SMD","Đèn LED đường phố M11 - 300W Chipled SMD\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 7600g\n- Kích thước sản phẩm: 780*310*80 mm\n- Kích thước hộp carton: 880*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 63*120mm","Bộ","300W",null,5140000,6210000,6910000,6840000,6240000,6610000,7310000,7470000,7240000,7440000,"CALL","https://photos.app.goo.gl/CNSjQ95xf3keBCvF9"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M11 - MODULE COB"]
[1,"DDM11-050-COB","Đèn LED đường phố M11 - 50W Chipled COB\n- Công suất: 50W\n- Chipled COB Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled COB Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 3000 - 3500g\n- Kích thước sản phẩm: 450*310*80mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 480*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 60mm","Bộ","50W",null,2470000,2880000,3500000,3180000,2630000,2930000,3550000,3570000,3230000,3600000,"ORDER"]
[2,"DDM11-100-COB","Đèn LED đường phố M11 - 100W Chipled COB\n- Công suất: 100W\n- Chipled COB Bridgelux inside 3030: 50W*2\n- Chipled COB Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 4200 - 4800g\n- Kích thước sản phẩm: 550*310*80mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 580*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 63*120mm","Bộ","100W",null,2930000,3300000,3870000,3820000,3270000,3400000,3970000,4020000,3920000,4030000,"ORDER"]
[3,"DDM11-150-COB","Đèn LED đường phố M11 - 150W Chipled COB\n- Công suất: 150W\n- Chipled COB Bridgelux inside 3030: 50W*3\n- Chipled COB Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 4900 - 5600g\n- Kích thước sản phẩm: 660*310*80 mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 690*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 63*120mm","Bộ","150W",null,3780000,4320000,4670000,4630000,4280000,4470000,4820000,4900000,4780000,4880000,"ORDER"]
[4,"DDM11-200-COB","Đèn LED đường phố M11 - 200W Chipled COB\n- Công suất: 200W\n- Chipled COB Bridgelux inside 3030: 50W*4\n- Chipled COB Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 5600 - 6600g\n- Kích thước sản  phẩm: 770*310*80 mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 800*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 63*120mm","Bộ","200W",null,4670000,5100000,5700000,5580000,5330000,5300000,5900000,6100000,5780000,5980000,"ORDER"]
[5,"DDM11-250-COB","Đèn LED đường phố M11 - 250W Chipled COB\n- Công suất: 250W\n- Chipled COB Bridgelux inside 3030: 50W*5\n- Chipled COB Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 6000 - 6800g\n- Kích thước sản phẩm: 880*310*80 mm\n- Kích thước hộp carton: 910*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 63*120mm","Bộ","250W",null,5570000,6370000,6720000,6470000,6400000,6620000,6970000,7180000,6720000,6850000,"ORDER"]
[6,"DDM11-300-COB","Đèn LED đường phố M11 - 300W Chipled COB\n- Công suất: 300W\n- Chipled COB Bridgelux inside 3030: 50W*6\n- Chipled COB Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 6800 - 7800g\n- Kích thước sản phẩm: 990*310*80 mm\n- Kích thước hộp carton: 1120*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 63*120mm","Bộ","300W",null,6800000,7870000,8570000,8500000,7800000,8170000,8870000,9030000,8800000,9000000,"ORDER"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M12 - MODULE SMD"]
[1,"DDM12-050-SMD","Đèn LED đường phố M12 - 50W Chipled SMD\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 2300 - 2800g\n- Kích thước sản phẩm: 415*300*90mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 420*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","50W",null,1830000,2250000,2870000,2550000,2020000,2320000,2930000,2950000,2620000,2980000,"SLL"]
[2,"DDM12-100-SMD","Đèn LED đường phố M12 - 100W Chipled SMD\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3100 - 3500g\n- Kích thước sản phẩm: 500*300*90mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 530*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","100W",null,2270000,2630000,3200000,3150000,2630000,2770000,3330000,3380000,3280000,3400000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/aGK7HBhHzrQWhRP16"]
[3,"DDM12-150-SMD","Đèn LED đường phố M12 - 150W Chipled SMD\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3800 - 5000g\n- Kích thước sản phẩm: 585*300*90mm \n- Kích thước vỏ hộp carton: 620*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","150W",null,2900000,3430000,3780000,3750000,3450000,3630000,3980000,4070000,3950000,4050000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/rZx9zkoTK6C9fD2e8"]
[4,"DDM12-200-SMD","Đèn LED đường phố M12 - 200W Chipled SMD\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4700 - 5500g\n- Kích thước sản phẩm: 670*300*90mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 720*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","200W",null,3550000,3980000,4580000,4470000,4280000,4250000,4850000,5050000,4730000,4930000,"SLL"]
[5,"DDM12-250-SMD","Đèn LED đường phố M12 - 250W Chipled SMD\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*5\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5100 - 5700g\n- Kích thước sản phẩm: 755*300*90mm \n- Kích thước vỏ hộp carton: 780*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","250W",null,4450000,5250000,5600000,5350000,5370000,5580000,5930000,6150000,5680000,5820000,"CALL"]
[6,"DDM12-300-SMD","Đèn LED đường phố M12 - 300W Chipled SMD\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5800 - 6800g\n- Kích thước sản phẩm: 840*300*90mm \n- Kích thước vỏ hộp carton: 880*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","300W",null,5430000,6500000,7200000,7130000,6530000,6900000,7600000,7770000,7530000,7730000,"CALL"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M12 - MODULE SMD"]
[1,"DDM12-050-SMD","Đèn LED đường phố M12 - 50W Chipled SMD\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3000 - 3500g\n- Kích thước sản phẩm: 450*300*90mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 480*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","50W",null,2530000,2950000,3570000,3250000,2700000,3000000,3620000,3630000,3300000,3670000,"ORDER"]
[2,"DDM12-100-SMD","Đèn LED đường phố M12 - 100W Chipled SMD\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4100 - 4600g\n- Kích thước sản phẩm: 550*300*90mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 580*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","100W",null,3030000,3400000,3970000,3920000,3370000,3500000,4070000,4120000,4020000,4130000,"ORDER"]
[3,"DDM12-150-SMD","Đèn LED đường phố M12 - 150W Chipled SMD\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4600 - 5300g\n- Kích thước sản phẩm: 660*300*90mm \n- Kích thước vỏ hộp carton: 690*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","150W",null,3900000,4430000,4780000,4750000,4400000,4580000,4930000,5020000,4900000,5000000,"ORDER"]
[4,"DDM12-200-SMD","Đèn LED đường phố M12 - 200W Chipled SMD\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5800 - 6300g\n- Kích thước sản phẩm: 770*300*90mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 800*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","200W",null,4830000,5270000,5870000,5750000,5500000,5470000,6070000,6270000,5950000,6150000,"ORDER"]
[5,"DDM12-250-SMD","Đèn LED đường phố M12 - 250W Chipled SMD\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*5\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6500 - 7000g\n- Kích thước sản phẩm: 880*300*90mm \n- Kích thước vỏ hộp carton: 910*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","250W",null,5830000,6630000,6980000,6730000,6670000,6880000,7230000,7450000,6980000,7120000,"ORDER"]
[6,"DDM12-300-SMD","Đèn LED đường phố M12 - 300W Chipled SMD\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6600 - 7300g\n- Kích thước sản phẩm: 990*300*90mm \n- Kích thước vỏ hộp carton: 1100*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","300W",null,7030000,8100000,8800000,8730000,8030000,8400000,9100000,9270000,9030000,9230000,"ORDER"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M13 - MODULE SMD"]
[1,"DDM13-050-SMD","Đèn LED đường phố M13 - 50W Chipled SMD\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 2400g\n- Kích thước sản phẩm: 380*310*75mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 420*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","50W",null,1600000,2020000,2630000,2320000,1780000,2080000,2700000,2720000,2380000,2750000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/4vQSbbXDz43r4ARR8"]
[2,"DDM13-100-SMD","Đèn LED đường phố M13 - 100W Chipled SMD\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3600g\n- Kích thước sản phẩm: 460*310*75mm \n- Kích thước hộp carton: 480*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","100W",null,2020000,2380000,2950000,2900000,2380000,2520000,3080000,3130000,3030000,3150000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/7M1xe5LMqfoSg7Ze8"]
[3,"DDM13-150-SMD","Đèn LED đường phố M13 - 150W Chipled SMD\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4000g\n- Kích thước sản phẩm: 540*310*75mm\n- Kích thước hộp carton: 570*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","150W",null,2570000,3100000,3450000,3420000,3120000,3300000,3650000,3730000,3620000,3720000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/ivw4bNvvkuZjSFnWA"]
[4,"DDM13-200-SMD","Đèn LED đường phố M13 - 200W Chipled SMD\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4600g\n- Kích thước sản phẩm: 620*310*75mm\n- Kích thước hộp carton: 660*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","200W",null,3150000,3580000,4180000,4070000,3880000,3850000,4450000,4650000,4330000,4530000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/T6HegqNcdjWf8aJa9"]
[5,"DDM13-250-SMD","Đèn LED đường phố M13 - 250W Chipled SMD\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*5\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm:5000g\n- Kích thước sản phẩm: 540*310*75mm\n- Kích thước hộp carton: 720*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","250W",null,4000000,4800000,5150000,4900000,4920000,5130000,5480000,5700000,5230000,5370000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/yKrwrQxqMJprcK387"]
[6,"DDM13-300-SMD","Đèn LED đường phố M13 - 300W Chipled SMD\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6000g\n- Kích thước sản phẩm: 760*310*75mm\n- Kích thước hộp carton: 780*320*110mm (1 cái/ thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","300W",null,4820000,5880000,6580000,6520000,5920000,6280000,6980000,7150000,6920000,7120000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/nwZ12Fn5GVmq1DQB6"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M13 - MODULE COB"]
[1,"DDM13-050-COB","Đèn LED đường phố M13 - 50W Chipled COB\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 2800-3300g\n- Kích thước sản phẩm: 430*310*75mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 460*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","50W",null,2450000,2870000,3480000,3170000,2620000,2920000,3530000,3550000,3220000,3580000,"CALL"]
[2,"DDM13-100-COB","Đèn LED đường phố M13 - 100W Chipled COB\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3600-4000g\n- Kích thước sản phẩm: 520*310*75mm \n- Kích thước hộp carton: 550*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","100W",null,2870000,3230000,3800000,3750000,3200000,3330000,3900000,3950000,3850000,3970000,"CALL"]
[3,"DDM13-150-COB","Đèn LED đường phố M13 - 150W Chipled COB\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4200-4800g\n- Kích thước sản phẩm: 630*310*75mm\n- Kích thước hộp carton: 680*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","150W",null,3850000,4380000,4730000,4700000,4350000,4530000,4880000,4970000,4850000,4950000,"CALL"]
[4,"DDM13-200-COB","Đèn LED đường phố M13 - 200W Chipled COB\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4600-5200g\n- Kích thước sản phẩm: 740*310*75mm\n- Kích thước hộp carton: 770*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","200W",null,4730000,5170000,5770000,5650000,5400000,5370000,5970000,6170000,5850000,6050000,"CALL"]
[5,"DDM13-250-COB","Đèn LED đường phố M13 - 250W Chipled COB\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*5\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5000-5800g\n- Kích thước sản phẩm: 850*310*75mm\n- Kích thước hộp carton: 880*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","250W",null,5820000,6620000,6970000,6720000,6650000,6870000,7220000,7430000,6970000,7100000,"CALL"]
[6,"DDM13-300-COB","Đèn LED đường phố M13 - 300W Chipled COB\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5600-6600g\n- Kích thước sản phẩm: 950*310*75mm\n- Kích thước hộp carton: 980*320*110mm (1 cái/ thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","300W",null,6930000,8000000,8700000,8630000,7930000,8300000,9000000,9170000,8930000,9130000,"CALL"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M14 - MODULE SMD"]
[1,"DDM14-050-SMD","Đèn LED đường phố M14 - 50W Chipled SMD\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 2900g - 3250g\n- Kích thước sản phẩm: 460*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 480*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Bộ","50W",null,2070000,2480000,3100000,2780000,2250000,2550000,3170000,3180000,2850000,3220000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/zWnyGJZUjQME152n9"]
[2,"DDM14-100-SMD","Đèn LED đường phố M14 - 100W Chipled SMD\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3800g - 4200g\n- Kích thước sản phẩm: 540*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 550*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Bộ","100W",null,2470000,2830000,3400000,3350000,2830000,2970000,3530000,3580000,3480000,3600000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/iwXWsUZmpPHBaKSg8"]
[3,"DDM14-150-SMD","Đèn LED đường phố M14 - 150W Chipled SMD\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4200g - 4600g\n- Kích thước sản phẩm: 620*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 660*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Bộ","150W",null,3080000,3620000,3970000,3930000,3630000,3820000,4170000,4250000,4130000,4230000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/5ZJKb7RHcSczqWRr8"]
[4,"DDM14-200-SMD","Đèn LED đường phố M14 - 200W Chipled SMD\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4750g\n- Kích thước sản phẩm: 700*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 720*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Bộ","200W",null,3670000,4100000,4700000,4580000,4400000,4370000,4970000,5170000,4850000,5050000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/KXPqJgrbhFDWZmcm7"]
[5,"DDM14-250-SMD","Đèn LED đường phố M14 - 250W Chipled SMD\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*5\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4250g\n- Kích thước sản phẩm: 780*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 800*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Bộ","250W",null,4580000,5380000,5730000,5480000,5500000,5720000,6070000,6280000,5820000,5950000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/u3LeR7ow9LAvYWnk7"]
[6,"DDM14-300-SMD","Đèn LED đường phố M14 - 300W Chipled SMD\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5900g - 6500g\n- Kích thước sản phẩm: 860*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 880*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Bộ","300W",null,5400000,6470000,7170000,7100000,6500000,6870000,7570000,7730000,7500000,7700000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/uwfBHkr4iw3TUZoH9"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M14 - MODULE COB"]
[1,"DDM14-050-COB","Đèn LED đường phố M14 - 50W Chipled COB\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3200g - 3800g\n- Kích thước sản phẩm: 510*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 540*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Bộ","50W",null,2970000,3380000,4000000,3680000,3130000,3430000,4050000,4070000,3730000,4100000,"CALL"]
[2,"DDM14-100-COB","Đèn LED đường phố M14 - 100W Chipled COB\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4500g - 4800g\n- Kích thước sản phẩm: 610*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 640*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Bộ","100W",null,3400000,3770000,4330000,4280000,3730000,3870000,4430000,4480000,4380000,4500000,"CALL"]
[3,"DDM14-150-COB","Đèn LED đường phố M14 - 150W Chipled COB\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5600g - 6000g\n- Kích thước sản phẩm: 720*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 750*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Bộ","150W",null,4250000,4780000,5130000,5100000,4750000,4930000,5280000,5370000,5250000,5350000,"CALL"]
[4,"DDM14-200-COB","Đèn LED đường phố M14 - 200W Chipled COB\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6300 - 6800g\n- Kích thước sản phẩm: 830*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 860*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Bộ","200W",null,5270000,5700000,6300000,6180000,5930000,5900000,6500000,6700000,6380000,6580000,"CALL"]
[5,"DDM14-250-COB","Đèn LED đường phố M14 - 250W Chipled COB\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*5\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6500-7000g\n- Kích thước sản phẩm: 940*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 980*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Bộ","250W",null,6280000,7080000,7430000,7180000,7120000,7330000,7680000,7900000,7430000,7570000,"CALL"]
[6,"DDM14-300-COB","Đèn LED đường phố M14 - 300W Chipled COB\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 7000g - 7800g\n- Kích thước sản phẩm: 1050*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 1080*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Bộ","300W",null,7400000,8470000,9170000,9100000,8400000,8770000,9470000,9630000,9400000,9600000,"CALL"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M15 - MODULE SMD"]
[1,"DDM15-050-SMD","Đèn LED đường phố M15 - 50W Chipled SMD\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 2650g - 2900g\n- Kích thước sản phẩm: 430*300*90mm\n- Kích thước hộp carton: 480*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Bộ","50W",null,2020000,2430000,3050000,2730000,2200000,2500000,3120000,3130000,2800000,3170000,"SLL"]
[2,"DDM15-100-SMD","Đèn LED đường phố M15 - 100W Chipled SMD\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*2\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3100g - 3600g\n- Kích thước sản phẩm: 515*300*90mm\n- Kích thước hộp carton: 550*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Bộ","100W",null,2470000,2830000,3400000,3350000,2830000,2970000,3530000,3580000,3480000,3600000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/Dzwqs1GoSVrhmiym6"]
[3,"DDM15-150-SMD","Đèn LED đường phố M15 - 150W Chipled SMD\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*3\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3900g - 4300g\n- Kích thước sản phẩm: 600*300*90mm\n- Kích thước hộp carton: 660*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Bộ","150W",null,3220000,3750000,4100000,4070000,3770000,3950000,4300000,4380000,4270000,4370000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/us2GpYbawnfTvAWJ7"]
[4,"DDM15-200-SMD","Đèn LED đường phố M15 - 200W Chipled SMD\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*4\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4600g - 5200g\n- Kích thước sản phẩm: 685*300*90mm\n- Kích thước hộp carton: 720*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Bộ","200W",null,3880000,4320000,4920000,4800000,4620000,4580000,5180000,5380000,5070000,5270000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/nVgrUmpUFHKuAzkB7"]
[5,"DDM15-250-SMD","Đèn LED đường phố M15 - 250W Chipled SMD\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*5\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*5\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5100g - 5800g\n- Kích thước sản phẩm: 770*300*90mm\n- Kích thước hộp carton: 780*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Bộ","250W",null,4820000,5620000,5970000,5720000,5730000,5950000,6300000,6520000,6050000,6180000,"CALL"]
[6,"DDM15-300-SMD","Đèn LED đường phố M15 - 300W Chipled SMD\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*6\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5900g - 6800g\n- Kích thước sản phẩm: 855*300*90mm\n- Kích thước hộp carton: 880*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Bộ","300W",null,5720000,6780000,7480000,7420000,6820000,7180000,7880000,8050000,7820000,8020000,"CALL"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M20 - MODULE SMD"]
[1,"DDM20-050-SMD","Đèn LED đường phố M20 - 50W Chipled SMD\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 2800g - 3300g\n- Kích thước sản phẩm: 520*212*90mm\n- Kích thước hộp carton: 570*240*225mm (2 cái/1 thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 50mm","Bộ","50W",null,2300000,2720000,3330000,3020000,2520000,2820000,3430000,3450000,3120000,3480000,"SLL"]
[2,"DDM20-100-SMD","Đèn LED đường phố M20 - 100W Chipled SMD\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 100W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 100W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4500g - 4900g\n- Kích thước sản phẩm: 616*256*186mm\n- Kích thước hộp carton: 690*300*199mm (1 cái/1 thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 60mm","Bộ","100W",null,3300000,3670000,4230000,4180000,3670000,3800000,4370000,4420000,4320000,4430000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/uVgRhUSF8VpLWmEQ9"]
[3,"DDM20-150-SMD","Đèn LED đường phố M20 - 150W Chipled SMD\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 150W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 150W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6000g - 6300g\n- Kích thước sản phẩm: 676*305*187mm\n- Kích thước hộp carton: 735*355*205mm (1 cái/1 thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 60mm","Bộ","150W",null,4480000,5020000,5370000,5330000,5070000,5250000,5600000,5680000,5570000,5670000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/2zNjqb3WibqGFWd48"]
[4,"DDM20-200-SMD","Đèn LED đường phố M20 - 200W Chipled SMD\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 200W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 200W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 9900g - 10600g\n- Kích thước sản phẩm: 850*366*198mm\n- Kích thước hộp carton: 915*415*240mm (1 cái/1 thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 60mm","Bộ","200W",null,7500000,7930000,8530000,8420000,8270000,8230000,8830000,9030000,8720000,8920000,"SLL"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M20B - MODULE SMD"]
[1,"DDM20B-050-SMD","Đèn LED đường phố M20B - 50W Chipled SMD\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 2200g - 2600g\n- Kích thước sản phẩm: 470*180*110mm\n- Kích thước hộp carton: 530*240*120mm (1 cái/1 thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 40mm","Bộ","50W",null,1620000,2030000,2650000,2330000,1830000,2130000,2750000,2770000,2430000,2800000,"CALL"]
[2,"DDM20B-100-SMD","Đèn LED đường phố M20B - 100W Chipled SMD\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 100W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 100W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3100g - 3600g\n- Kích thước sản phẩm: 560*240*115mm \n- Kích thước hộp carton: 620*290*150mm (1 cái/1 thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 60mm","Bộ","100W",null,2470000,2830000,3400000,3350000,2830000,2970000,3530000,3580000,3480000,3600000,"CALL"]
[3,"DDM20B-150-SMD","Đèn LED đường phố M20B - 150W Chipled SMD\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 150W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 150W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5100g - 5600g\n- Kích thước sản phẩm: 690*280*130mm\n- Kích thước hộp carton: 740*340*150mm (1 cái/1 thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 60mm","Bộ","150W",null,3820000,4350000,4700000,4670000,4400000,4580000,4930000,5020000,4900000,5000000,"CALL"]
[4,"DDM20B-200-SMD","Đèn LED đường phố M20B - 200W Chipled SMD\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 200W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 200W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5900g - 6900g\n- Kích thước sản phẩm: 740*280*130mm\n- Kích thước hộp carton: 790*340*150mm (1 cái/1 thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 60mm","Bộ","200W",null,4480000,4920000,5520000,5400000,5250000,5220000,5820000,6020000,5700000,5900000,"CALL"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M21- MODULE SMD"]
[1,"VDDM21-050-SMD","Đèn LED đường phố M21 - 50W Chipled SMD\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 3200g - 3500g\n- Kích thước sản phẩm: 530*200*135mm\n- Kích thước thùng Carton: 575*225*125 (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: f60","Cái","50W",null,2580000,3000000,3620000,3300000,2830000,3130000,3750000,3770000,3430000,3800000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/d1UcXrVrNyBHAeJD9"]
[2,"DDM21-100-SMD","Đèn LED đường phố M21 - 100W Chipled SMD\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 100W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 100W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 4500g - 4800g\n- Kích thước sản phẩm: 600*245*155mm\n- Kích thước thùng Carton: 660*270*145mm(1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: f60","Cái","100W",null,3430000,3800000,4370000,4320000,3830000,3970000,4530000,4580000,4480000,4600000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/mNSmoKMXJ283jgFE7"]
[3,"DDM21-150-SMD","Đèn LED đường phố M21 - 150W Chipled SMD\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 150W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 150W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 5900g - 6100g\n- Kích thước sản phẩm: 636*290*155mm\n- Kích thước thùng Carton: 685*310*145 (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: f60","Cái","150w",null,4230000,4770000,5120000,5080000,4650000,4830000,5180000,5270000,5150000,5250000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/9Ys9f8arqiBwHLjBA"]
[4,"DDM21-200-SMD","Đèn LED đường phố M21 - 200W Chipled SMD\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 200W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 200W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 7000g - 7600g\n- Kích thước sản phẩm: 686*290*155mm\n- Kích thước thùng Carton: 735*310*145 (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: f60","Cái","200w",null,5030000,5470000,6070000,5950000,5480000,5450000,6050000,6250000,5930000,6130000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/4nTSyx2m2iNPvaNw8"]
[5,"DDM21-250-SMD","Đèn LED đường phố M21 - 250W Chipled SMD\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 250W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 250W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 7500g\n- Kích thước sản phẩm: 760*300*155mm\n- Kích thước thùng Carton: 815*330*165mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: f60","Cái","250W",null,7230000,8030000,8380000,8130000,7920000,8450000,8800000,9020000,8550000,8680000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/U2YY5wgBNXrrLyy76"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M22 - MODULE SMD"]
[1,"DDM22-050-SMD","Đèn LED đường phố M22 - 50W Chipled SMD\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 3200g - 3600g\n- Kích thước sản phẩm: 463*173*87mmmm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 530*206*150mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","50W",null,1980000,2400000,3020000,2700000,2220000,2520000,3130000,3150000,2820000,3180000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/k3QhxBnYJYWuGza4A"]
[2,"DDM22-100-SMD","Đèn LED đường phố M22 - 100W Chipled SMD\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 100W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 100W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 4200g - 4600g\n- Kích thước sản phẩm: 570*200*88mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 603*235*135mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","100W",null,2730000,3100000,3670000,3620000,3150000,3280000,3850000,3900000,3800000,3920000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/N6UtPiytcNnQ9gX78"]
[3,"DDM22-150-SMD","Đèn LED đường phố M22 - 150W Chipled SMD\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 150W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 150W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 5600g - 6100g\n- Kích thước sản phẩm: 611*240*89mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 646*275*135mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","150W",null,3430000,3970000,4320000,4280000,4030000,4220000,4570000,4650000,4530000,4630000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/t7w3FpAD1NcaskWo9"]
[4,"DDM22-200-SMD","Đèn LED đường phố M22 - 200W Chipled SMD\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 200W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 200W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 6600g - 7200g\n- Kích thước sản phẩm: 680*260*89mmmm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 716*295*135mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","200W",null,4400000,4830000,5430000,5320000,5220000,5180000,5780000,5980000,5670000,5870000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/ae484FUidsJPdnes5"]
[5,"DDM22-250-SMD","Đèn LED đường phố M22 - 250W Chipled SMD\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 250W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 250W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng sản phẩm: 7800g - 8600g\n- Kích thước sản phẩm: 693*300*90mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 727*335*135mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Bộ","250W",null,5000000,5430000,6030000,5920000,5920000,5880000,6480000,6680000,6370000,6570000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/9GLsBq8btTTrNPx38"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M23- MODULE SMD"]
[1,"VDDM23-050-SMD","Đèn LED đường phố M23 - 50W Chipled SMD\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 50W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 4800g - 5300g\n- Kích thước sản phẩm: 568*200*109mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 603*235*135mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","50W",null,2770000,3180000,3800000,3480000,3020000,3320000,3930000,3950000,3620000,3980000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/3LG5Tph9ojChwWrL9"]
[2,"DDM23-100-SMD","Đèn LED đường phố M23 - 100W Chipled SMD\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 100W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 100W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 6000g - 6300g\n- Kích thước sản phẩm: 613*240*109mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 646*275*135mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","100W",null,3580000,3950000,4520000,4470000,3980000,4120000,4680000,4730000,4630000,4750000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/oQyZYSVAvyndZgYU6"]
[3,"DDM23-150-SMD","Đèn LED đường phố M23 - 150W Chipled SMD\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 150W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 150W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 7200g - 7500g\n- Kích thước sản phẩm: 683*260*109mm \n- Kích thước vỏ hộp carton: 716*295*135mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","150w",null,4430000,4970000,5320000,5280000,4850000,5030000,5380000,5470000,5350000,5450000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/vEKGJQjo6AztCGeE9"]
[4,"DDM23-200-SMD","Đèn LED đường phố M23 - 200W Chipled SMD\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 200W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 200W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 8000g - 8600g\n- Kích thước sản phẩm: 693*300*109mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 727*335*135mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","200w",null,5830000,6270000,6870000,6750000,6280000,6250000,6850000,7050000,6730000,6930000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/ffP4XzdwQQQktJh16"]
[5,"DDM23-250-SMD","Đèn LED đường phố M23 - 250W Chipled SMD\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 250W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 250W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 10000g-10500g\n- Kích thước sản phẩm: 793*300*109mm \n- Kích thước vỏ hộp carton: 826*335*135mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","250W",null,8320000,9120000,9470000,9220000,9000000,9530000,9880000,10100000,9630000,9770000,"SLL","https://photos.app.goo.gl/oFZKuDPAYGaKRcmHA"]
[]
[null,null,"ĐÈN ĐÁNH CÁ BIỂN SMD"]
[1,"DDC100-SMD-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDDC100-SMD-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (100w*1)\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 100W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 100W*1\n- Driver: Done/ nguồn chống nhiễu ICOM\n- Trọng lượng sản phẩm: 3200g\n- Kích thước sản phẩm: 305*155*120mm\n- Kích thước hộp carton: 360*240*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-100W*01","Bộ","100W",null,1730000,2400000,1980000,null,2230000,2670000,2250000,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/uv389X7DPuHAe6ze8"]
[2,"DDC150-SMD-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDDC150-SMD-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED đánh cá biển SMD 150W (75w*2)\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 75W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 75W*2\n- Driver: Done/ nguồn chống nhiễu ICOM\n- Trọng lượng sản phẩm: 5300g\n- Kích thước sản phẩm: 305*395*120mm\n- Kích thước hộp carton: 360*420*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*01","Bộ","150W",null,3050000,3720000,3470000,null,3930000,4250000,4000000,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/gp3wqi7d6tAU1cXYA"]
[3,"DDC200-SMD-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDDC200-SMD-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED đánh cá biển SMD 200W (100w*2)\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 100W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 100W*2\n- Driver: Done/ nguồn chống nhiễu ICOM\n- Trọng lượng sản phẩm: 5300g\n- Kích thước sản phẩm: 305*395*120mm\n- Kích thước hộp carton: 360*420*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*01","Bộ","200W",null,3250000,3980000,3650000,null,4250000,4520000,4180000,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/gp3wqi7d6tAU1cXYA"]
[4,"DDC250-SMD-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDDC250-SMD-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED đánh cá biển SMD 250W (125w*2)\n- Công suất: 250W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 125W*2\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 125W*2\n- Driver: Done/ nguồn chống nhiễu ICOM\n- Trọng lượng sản phẩm: 6100g\n- Kích thước sản phẩm: 305*395*120mm\n- Kích thước hộp carton: 360*420*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*01","Bộ","250W",null,3530000,4870000,3800000,null,4650000,5400000,4330000,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/gp3wqi7d6tAU1cXYA"]
[5,"DDC300-SMD-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDDC300-SMD-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (100w*3)\n- Công suất: 300W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 100W*3\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 100W*3\n- Driver: Done/ nguồn chống nhiễu ICOM\n- Trọng lượng sản phẩm: 6800g\n- Kích thước sản phẩm: 305*475*120mm\n- Kích thước hộp carton: 360*520*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02","Bộ","300W",null,4800000,6130000,5630000,null,6300000,6930000,6430000,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/kzD3aWfEmNP3Pm5AA"]
[6,"DDC400-SMD-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDDC400-SMD-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED đánh cá biển SMD 400W (100w*4)\n- Công suất: 400W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 100W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 100W*4\n- Driver: Done/ nguồn chống nhiễu ICOM\n- Trọng lượng sản phẩm: 9100g\n- Kích thước sản phẩm: 610*315*120mm\n- Kích thước hộp carton: 660*340*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*02","Bộ","400W",null,6370000,7830000,7170000,null,8370000,8900000,8230000,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/mS7S2sxQu+R38GN9kXQ96"]
[7,"DDC500-SMD-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDDC500-SMD-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED đánh cá biển SMD 500W (100w*5)\n- Công suất: 500W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 125W*4\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 125W*4\n- Driver: Done/ nguồn chống nhiễu ICOM\n- Trọng lượng sản phẩm: 10800g\n- Kích thước sản phẩm: 610*395*120mm\n- Kích thước hộp carton: 660*400*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*02","Bộ","500W",null,7070000,9730000,7600000,null,9300000,10800000,8670000,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/mS7S2sxQu+R38GN9kXQ96"]
[8,"DDC600-SMD-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDDC600-SMD-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED đánh cá biển SMD 600W (100w*6)\n- Công suất: 600W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 100W*6\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 100W*6\n- Driver: Done/ nguồn chống nhiễu ICOM\n- Trọng lượng sản phẩm: 13500g\n- Kích thước sản phẩm: 610*475*120mm\n- Kích thước hộp carton: 660*520*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*04","Bộ","600W",null,9650000,12320000,11320000,null,12650000,13920000,12920000,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/zPZvbos6satZBXi58"]
[9,"DDC800-SMD-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDDC800-SMD-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (100w*8)\n- Công suất: 800W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 100W*8\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 100W*8\n- Driver: Done/ nguồn chống nhiễu ICOM\n- Trọng lượng sản phẩm: 18300g\n- Kích thước sản phẩm: 610*630*120mm\n- Kích thước hộp carton: 660*680*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*04","Bộ","800W",null,12520000,15450000,14120000,null,16520000,17580000,16250000,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/iwQaS2NGge9e4rCn8"]
[10,"DDC1000-SMD-BR...\n\n(Mã sử dụng chipled Bridgelux)\n--------\nDDC1000-SMD-PL...\n\n(Mã sử dụng chipled  Philips Lumiled)","Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (100w*10)\n- Công suất: 1000W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 100W*10\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 100W*10\n- Driver: Done/ nguồn chống nhiễu ICOM\n- Trọng lượng sản phẩm: 20800g\n- Kích thước sản phẩm: 610*790*120mm\n- Kích thước hộp carton: 660*800*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*04","Bộ","1000W",null,15670000,21000000,16730000,null,20670000,23670000,19400000,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/skw47giRSaeYcHGX8"]
[]
[null,null,"ĐÈN ĐÁNH CÁ BIỂN COB"]
[2,"DDC100-COB-CR...\n\n(Mã sử dụng chipled CREE)","Đèn LED đánh cá biển COB 100W (100w*1)\n- Công suất: 100W\n- Chipled module COB CREE inside 3030: 100W*1\n- Driver: Done nhỏ/ nguồn chống nhiễu ICOM\n- Trọng lượng sản phẩm: 3200g\n- Kích thước sản phẩm: 305*155*120mm\n- Kích thước hộp carton: 360*240*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-100W*01","Bộ","100W",null,null,null,null,null,1880000,2550000,2130000,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/ALuMe8XqDPGy5usc6"]
[3,"DDC150-COB-CR...\n\n(Mã sử dụng chipled CREE)","Đèn LED đánh cá biển COB 150W (75w*2)\n- Công suất: 150W\n- Chipled module COB CREE inside 3030: 75W*2\n- Driver: Done nhỏ/ nguồn chống nhiễu ICOM\n- Trọng lượng sản phẩm: 3450g\n- Kích thước sản phẩm: 305*235*120mm\n- Kích thước hộp carton: 360*280*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*01","Bộ","150W",null,null,null,null,null,3030000,3900000,3650000,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/KdjNaUHRY1hDeugm7"]
[4,"DDC200-COB-CR...\n\n(Mã sử dụng chipled CREE)","Đèn LED đánh cá biển COB 200W (100w*2)\n- Công suất: 200W\n- Chipled module COB CREE inside 3030: 100W*2\n- Driver: Done nhỏ/ nguồn chống nhiễu ICOM\n- Trọng lượng sản phẩm: 5300g\n- Kích thước sản phẩm: 305*395*120mm\n- Kích thước hộp carton: 360*420*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*01","Bộ","200W",null,null,null,null,null,3150000,4280000,3950000,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/KdjNaUHRY1hDeugm7"]
[5,"DDC250-COB-CR...\n\n(Mã sử dụng chipled CREE)","Đèn LED đánh cá biển COB 250W (125w*2)\n- Công suất: 250W\n- Chipled module COB CREE inside 3030: 125W*2\n- Driver: Done nhỏ/ nguồn chống nhiễu ICOM\n- Trọng lượng sản phẩm: 6100g\n- Kích thước sản phẩm: 305*395*120mm\n- Kích thước hộp carton: 360*420*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*01","Bộ","250W",null,null,null,null,null,3230000,5170000,4100000,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/KdjNaUHRY1hDeugm7"]
[6,"DDC300-COB-CR...\n\n(Mã sử dụng chipled CREE)","Đèn LED đánh cá biển COB 300W (100w*3)\n- Công suất: 300W\n- Chipled module COB CREE inside 3030: 100W*3\n- Driver: Done nhỏ/ nguồn chống nhiễu ICOM\n- Trọng lượng sản phẩm: 6800g\n- Kích thước sản phẩm: 305*475*120mm\n- Kích thước hộp carton: 360*520*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02","Bộ","300W",null,null,null,null,null,4450000,6580000,6080000,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/3a3XzjYk66kM3g5U7"]
[8,"DDC400-COB-CR...\n\n(Mã sử dụng chipled CREE)","Đèn LED đánh cá biển COB 400W (100w*4)\n- Công suất: 400W\n- Chipled module COB CREE inside 3030: 100W*4\n- Driver: Done nhỏ/ nguồn chống nhiễu ICOM\n- Trọng lượng sản phẩm: 9100g\n- Kích thước sản phẩm: 610*315*120mm\n- Kích thước hộp carton: 660*340*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*02","Bộ","400W",null,null,null,null,null,5770000,8430000,7770000,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/zKEn4NoDjL96qtxg6"]
[9,"DDC500-COB-CR...\n\n(Mã sử dụng chipled CREE)","Đèn LED đánh cá biển COB 500W (125w*4)\n- Công suất: 500W\n- Chipled module COB CREE inside 3030: 125W*4\n- Driver: Done nhỏ/ nguồn chống nhiễu ICOM\n- Trọng lượng sản phẩm: 10800g\n- Kích thước sản phẩm: 610*395*120mm\n- Kích thước hộp carton: 660*400*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*02","Bộ","500W",null,null,null,null,null,6070000,10330000,8200000,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/zKEn4NoDjL96qtxg6"]
[10,"DDC600-COB-CR...\n\n(Mã sử dụng chipled CREE)","Đèn LED đánh cá biển COB 600W (100w*6)\n- Công suất: 600W\n- Chipled module COB CREE inside 3030: 100W*6\n- Driver: Done nhỏ/ nguồn chống nhiễu ICOM\n- Trọng lượng sản phẩm: 13500g\n- Kích thước sản phẩm: 610*475*120mm\n- Kích thước hộp carton: 660*520*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*04","Bộ","600W",null,null,null,null,null,8550000,13220000,12220000,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/D1n6Q1YtwCX8SWgi7"]
[11,"DDC800-COB-CR...\n\n(Mã sử dụng chipled CREE)","Đèn LED đánh cá biển COB 800W (100w*8)\n- Công suất: 800W\n- Chipled module COB CREE inside 3030: 100W*8\n- Driver: Done nhỏ/ nguồn chống nhiễu ICOM\n- Trọng lượng sản phẩm: 18300g\n- Kích thước sản phẩm: 610*630*120mm\n- Kích thước hộp carton: 660*680*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*04","Bộ","800W",null,null,null,null,null,10920000,16650000,15320000,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/d7zbCWARXx8qYRyF8"]
[12,"DDC1000-COB-CR...\n\n(Mã sử dụng chipled CREE)","Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (100w*10)\n- Công suất: 1000W\n- Chipled module COB CREE inside 3030: 100W*210\n- Driver: Done nhỏ/ nguồn chống nhiễu ICOM\n- Trọng lượng sản phẩm: 20800g\n- Kích thước sản phẩm: 610*790*120mm\n- Kích thước hộp carton: 660*800*180mm\n- Cầu đấu nguồn M20*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*04","Bộ","1000W",null,null,null,null,null,13570000,22500000,18230000,null,null,null,"SLL","https://photos.app.goo.gl/KiNo5xYxUuyUGrfQ9"]
[]
[null,null,"HÀNG ORDER"]
[]
[null,null,"ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ OEM PHILIPS MẪU 30"]
[1,"VDDM30-100-SMD","Đèn đường phố OEM Philips M30 công suất 100W - SMD\n- Công suất: 100W\n- Chipled Philips Inside 3030: 144 LED / (CHIPLED Philips 5050)\n- Driver: Done 150W; Driver Philips AOC 150W\n- Trọng lượng: 4800g\n- Kích thước: 600*300*100mm\n- Kích thước thùng Carton: 625*330*130mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: f60","Cái","100W",null,null,null,null,null,5100000,5230000,5800000,5850000,5750000,5870000,"ORDER"]
[2,"VDDM30-150-SMD","Đèn đường phố OEM Philips M30 công suất 150W - SMD\n- Công suất: 150W\n- Chipled Philips Inside 3030: 144 LED / (CHIPLED Philips 5050)\n- Driver: Done 150W; Driver Philips AOC 150W\n- Trọng lượng: 5100g\n- Kích thước: 600*300*100mm\n- Kích thước thùng Carton: 625*330*130mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: f60","Cái","150W",null,null,null,null,null,5420000,5600000,5950000,6030000,5920000,6020000,"ORDER","https://photos.app.goo.gl/H3XKTzE4HQuvDuhv8"]
[3,"DDM30-200-SMD","Đèn đường phố OEM Philips M30 công suất 200W - SMD\n- Công suất: 200W\n- Chipled Philips Inside 3030: 192 LED / (CHIPLED Philips 5050)\n- Driver: Done 200W; Driver Philips AOC 200W\n- Trọng lượng: 5600g\n- Kích thước: 650*300*100mm\n- Kích thước thùng Carton: 675*330*130mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: f60","Cái","200W",null,null,null,null,null,6570000,6530000,7130000,7330000,7020000,7220000,"ORDER","https://photos.app.goo.gl/93QbS1kjs3WVTcKNA"]
[4,"DDM30-240-SMD","Đèn đường phố OEM Philips M30 công suất 240W \n- Công suất: 240W\n- Chipled Philips Inside 3030: 240 LED / (CHIPLED Philips 5050)\n- Driver: Done 240W; Driver Philips AOC 240W\n- Trọng lượng: 6050g\n- Kích thước: 700*300*100mm\n- Kích thước thùng Carton: 725*330*130mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: f60","Cái","240W",null,null,null,null,null,8370000,8580000,8930000,9150000,8680000,8820000,"ORDER"]
[]
[null,null,"ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M31- MODULE SMD"]
[1,"VDDM31-050-SMD","Đèn LED đường phố M31 - 50W Chipled SMD\n- Công suất: 50W\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 50W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng:      g\n- Kích thước sản phẩm: 530*250*76mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 580*280*170mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","50W",null,null,null,null,null,4520000,4820000,5430000,5450000,5120000,5480000,"ORDER"]
[2,"DDM31-100-SMD","Đèn LED đường phố M31 - 100W Chipled SMD\n- Công suất: 100W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 100W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 100W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 6000g - 6300g\n- Kích thước sản phẩm: 613*240*109mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 646*275*135mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","100W",null,null,null,null,null,5170000,5300000,5870000,5920000,5820000,5930000,"ORDER"]
[3,"DDM31-150-SMD","Đèn LED đường phố M31 - 150W Chipled SMD\n- Công suất: 150W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 150W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 150W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 7200g - 7500g\n- Kích thước sản phẩm: 683*260*109mm \n- Kích thước vỏ hộp carton: 716*295*135mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","150w",null,null,null,null,null,8030000,8220000,8570000,8650000,8530000,8630000,"ORDER"]
[4,"DDM31-200-SMD","Đèn LED đường phố M31 - 200W Chipled SMD\n- Công suất: 200W\n- Chipled module Bridgelux inside 3030: 200W*1\n- Chipled module Philips Lumiled inside 3030: 200W*1\n- Driver: Done/ Philips/ Mean Well/ Inventronics\n- Trọng lượng: 8000g - 8600g\n- Kích thước sản phẩm: 693*300*109mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 727*335*135mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","200w",null,null,null,null,null,8830000,8800000,9400000,9600000,9280000,9480000,"ORDER"]
["Chú ý: Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10% , chưa bao gồm tiền vận chuyển"]

{"sheet":"HKLED-CHIPLED","index":1,"n_rows":603,"n_cols":6,"rows_kept":603,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[351,0,351,4],[371,1,371,4],[602,0,602,5]]}
["SỐ\nTT","MÃ \nSẢN PHẨM\n(8 KÝ TỰ)","TÊN SẢN PHẨM","ĐƠN VỊ \nTÍNH","CÔNG \nSUẤT (w)","LINH KIỆN LẮP THÀNH PHẨM"]
[null,null,"CHIPLED MODULE SMD Philips Lumiled inside 3030 - 50W (64LED)"]
[1,"CHIP-MDS050T-PL42V","Chipled Module SMD 50W Philips Lumiled inside 3030 - Trắng: Input 42V-64LED","Cái","50W",600000]
[2,"CHIP-MDS050M-PL42V","Chipled Module SMD 50W Philips Lumiled inside 3030 - Trung tinh: Input 42V-64LED","Cái","50W",600000]
[3,"CHIP-MDS050V-PL42V","Chipled Module SMD 50W Philips Lumiled inside 3030 - Vàng: Input 42V-64LED","Cái","50W",600000]
[]
[null,null,"CHIPLED MODULE SMD BRIDGELUX INSIDE 3030 - 50W (64LED)"]
[1,"CHIP-MDS050T-BR32V","Chipled Module SMD 50W Bridgelux Inside 3030 - Trắng: Input 32V-64LED","Cái","50W",450000]
[2,"CHIP-MDS050M-BR32V","Chipled Module SMD 50W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính: Input 32V-64LED","Cái","50W",450000]
[3,"CHIP-MDS050V-BR32V","Chipled Module SMD 50W Bridgelux Inside 3030 - Vàng: Input 32V-64LED","Cái","50W",450000]
[]
[null,null,"CHIPLED MODULE SMD Philips Lumiled inside 3030 - 125W (128LED)"]
[1,"CHIP-MDS125T-PL42V","Chipled Module SMD 100W Philips Lumiled inside 3030-Trắng: Input 42V-128LED","Cái","100W",1210000]
[2,"CHIP-MDS125M-PL42V","Chipled Module SMD 100W Philips Lumiled inside 3030-Trung tính: Input 42V-128LED","Cái","100W",1210000]
[3,"CHIP-MDS125V-PL42V","Chipled Module SMD 100W Philips Lumiled inside 3030-Vàng: Input 42V-128LED","Cái","100W",1210000]
[]
[null,null,"CHIPLED MODULE SMD BRIDGELUX INSIDE 3030 - 125W (128LED)"]
[1,"CHIP-MDS125T-BR32V","Chipled  Module SMD 125W Bridgelux Inside 3030-Trắng: Input 32V-128LED","Cái","125W",900000]
[2,"CHIP-MDS125M-BR32V","Chipled  Module SMD 125W Bridgelux Inside 3030-Trung tính: Input 32V-128LED","Cái","125W",900000]
[3,"CHIP-MDS125V-BR32V","Chipled  Module SMD 125W Bridgelux Inside 3030-Vàng: Input 32V-128LED","Cái","125W",900000]
[]
[null,null,"CHIPLED MODULE COB Philips Lumiled inside 3030 - 50W (56LED)"]
[1,"CHIP-MDC050T-PL42V","Chipled Module COB 50W Philips Lumiled inside 3030-Trắng: Input 42V-56LED","Cái","50W",730000]
[2,"CHIP-MDC050M-PL42V","Chipled Module COB 50W Philips Lumiled inside 3030-Trung tính: Input 42V-56LED","Cái","50W",730000]
[3,"CHIP-MDC050V-PL42V","Chipled Module COB 50W Philips Lumiled inside 3030-Vàng: Input 42V-56LED","Cái","50W",730000]
[]
[null,null,"CHIPLED MODULE COB BRIDGELUX INSIDE 3030 - 50W (55LED)"]
[1,"CHIP-MDC050T-BR32V","Chipled Module COB 50W Bridgelux Inside 3030 - Trắng: Input 32V-55LED","Cái","50W",620000]
[2,"CHIP-MDC050M-BR32V","Chipled Module COB 50W Bridgelux Inside 3030-Trung tính: Input 32V-55LED","Cái","50W",620000]
[3,"CHIP-MDC050V-BR32V","Chipled Module COB 50W Bridgelux Inside 3030-Vàng: Input 32V-55LED","Cái","50W",620000]
[]
[null,null,"CHIPLED COB MODULE CREE INSIDE 125W (128LED) INPUT 42VDC"]
[1,"CHIP-MDC125T-CR42V","Chipled Module COB 125W Chipled CREE Inside 3030-Trắng: Input 42V-128LED","Cái","125W",1070000]
[2,"CHIP-MDC125M-CR42V","Chipled Module COB 125W Chipled CREE Inside 3030-Trung tính: Input 42V-128LED","Cái","125W",1070000]
[3,"CHIP-MDC125V-CR42V","Chipled Module COB 125W Chipled CREE Inside 3030-Vàng: Input 42V-128LED","Cái","125W",1070000]
[]
[null,null,"CHIPLED COB MODULE CREE INSIDE 125W (125LED) - INPUT 32VDC"]
[1,"CHIP-MDC125T-CR32V","Chipled Module COB 125W Chipled CREE Inside 3030-Trắng: Input 32V-125LED","Cái","125W",1070000]
[2,"CHIP-MDC125M-CR32V","Chipled Module COB 125W Chipled CREE Inside 3030-Trung tính: Input 32V-125LED","Cái","125W",1070000]
[3,"CHIP-MDC125V-CR32V","Chipled Module COB 125W Chipled CREE Inside 3030-Vàng: Input 32V-125LED","Cái","125W",1070000]
[]
[null,null,"CHIPLED COB MODULE BRIDGELUX  INSIDE 125W (125LED)"]
[1,"CHIP-MDC125T-BR32V","Chipled Module COB 125W Chipled Bridgelux Inside 3030-Trắng: Input 32V-125LED","Cái","125W",870000]
[2,"CHIP-MDC125M-BR32V","Chipled Module COB 125W Chipled Bridgelux Inside 3030-Trung tính: Input 32V-125LED","Cái","125W",870000]
[3,"CHIP-MDC125V-BR32V","Chipled Module COB 125W Chipled Bridgelux Inside 3030-Vàng: Input 32V-125LED","Cái","125W",870000]
[4,"CHIP-MDC125B-BR32V","Chipled Module COB 125W Chipled Bridgelux Inside 3030-Xanh dương: Input 32V-125LED","Cái","125W",1020000]
[5,"CHIP-MDC125G-BR32V","Chipled Module COB 125W Chipled Bridgelux Inside 3030- Xanh lá: Input 32V-125LED","Cái","125W",1050000]
[6,"CHIP-MDC125R-BR32V","Chipled Module COB 125W Chipled Bridgelux Inside 3030-Đỏ: Input 32V-125LED","Cái","125W",1130000]
[7,"CHIP-MDC125RGB-BR32V","Chipled Module COB 125W Chipled Bridgelux Inside 3030- Đổi màu: Input 27V-150LED","Cái","125W",1240000]
[]
[null,null,"CHIPLED COB PHILIPS LUMILED INSIDE - 32V - CHIP LED PHILIPS"]
[1,"CHIP-COB010T-PL32V","Chipled COB 3030 - 10W Philips Lumiled Inside 3030 - Trắng: Input 32Vdc-9LED","Cái","10W",80000]
[2,"CHIP-COB010M-PL32V","Chipled COB 3030 - 10W Philips Lumiled Inside 3030 - Trung tính: Input 32Vdc-9LED","Cái","10W",80000]
[3,"CHIP-COB010T-PL32V","Chipled COB 3030 - 10W Philips Lumiled Inside 3030 - Vàng: Input 32Vdc-9LED","Cái","10W",80000]
[4,"CHIP-COB020T-PL32V","Chipled COB 3030 - 20W Philips Lumiled Inside 3030 - Trắng: Input 32Vdc-20LED","Cái","20W",110000]
[5,"CHIP-COB020M-PL32V","Chipled COB 3030 - 20W Philips Lumiled Inside 3030 - Trung tính: Input 32Vdc-20LED","Cái","20W",110000]
[6,"CHIP-COB020V-PL32V","Chipled COB 3030 - 20W Philips Lumiled Inside 3030 - Vàng: Input 32Vdc-20LED","Cái","20W",110000]
[7,"CHIP-COB030T-PL32V","Chipled COB 3030 - 30W Philips Lumiled Inside 3030 - Trắng: Input 32Vdc-30LED","Cái","30W",150000]
[8,"CHIP-COB030M-PL32V","Chipled COB 3030 - 30W Philips Lumiled Inside 3030 - Trung tính: Input 32Vdc-30LED","Cái","30W",150000]
[9,"CHIP-COB030V-PL32V","Chipled COB 3030 - 30W Philips Lumiled Inside 3030 - Vàng: Input 32Vdc-30LED","Cái","20W",150000]
[10,"CHIP-COB050T-PL32V","Chipled COB 3030 - 50W Philips Lumiled Inside 3030 - Trắng: Input 32Vdc-50LED","Cái","50W",190000]
[11,"CHIP-COB050M-PL32V","Chipled COB 3030 - 50W Philips Lumiled Inside 3030 - Trung tính: Input 32Vdc-50LED","Cái","50W",190000]
[12,"CHIP-COB050V-PL32V","Chipled COB 3030 - 50W Philips Lumiled Inside 3030 - Trung tính: Input 32Vdc-50LED","Cái","50W",190000]
[]
[null,null,"CHIPLED COB PHILIPS LUMILED INSIDE - 42V - CHIP LED PHILIPS"]
[1,"CHIP-COB050T-PL42V","Chipled COB 3030 - 50W Philips Lumiled Inside 3030 - Trắng: Input 42Vdc-49LED","Cái","50W",190000]
[2,"CHIP-COB050M-PL42V","Chipled COB 3030 - 50W Philips Lumiled Inside 3030 - Trung tính: Input 42Vdc-49LED","Cái","50W",190000]
[3,"CHIP-COB050V-PL42V","Chipled COB 3030 - 50W Philips Lumiled Inside 3030 - Vàng: Input 42Vdc-49LED","Cái","50W",190000]
[]
[null,null,"CHIPLED COB CREE INSIDE - 42V - CHIP LED COB CREE"]
[1,"CHIP-COB100T-CR42V","Chipled COB 100W Cree COB - Trắng: Input 42Vdc","Cái","100W",850000]
[2,"CHIP-COB100M-CR42V","Chipled COB 100W Cree COB - Trung tính: Input 42Vdc","Cái","50W",850000]
[3,"CHIP-COB100V-CR42V","Chipled COB 100W Cree COB - Vàng: Input 42Vdc","Cái","50W",850000]
[]
[null,null,"CHIPLED COB BRIDGELUX INSIDE 3030 - 32V - CHIP LED BRIDGELUX"]
[1,"CHIP-COB010T-BR32V","Chipled COB 3030 - 10W Bridgelux Inside 3030 - Trắng: Input 32Vdc-9LED","Cái","10W",40000]
[2,"CHIP-COB010M-BR32V","Chipled COB 3030 - 10W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính: Input 32Vdc-9LED","Cái","10W",40000]
[3,"CHIP-COB010V-BR32V","Chipled COB 3030 - 10W Bridgelux Inside 3030 - Vàng: Input 32Vdc-9LED","Cái","10W",40000]
[4,"CHIP-COB010B-BR32V","Chipled COB 3030 - 10W Bridgelux Inside 3030 - Xanh da trời: Input 32Vdc-9LED","Cái","10W",60000]
[5,"CHIP-COB010G-BR32V","Chipled COB 3030 - 10W Bridgelux Inside 3030 - Xanh lá: Input 32Vdc-9LED","Cái","10W",60000]
[6,"CHIP-COB010R-BR32V","Chipled COB 3030 - 10W Bridgelux Inside 3030 - Đỏ: Input 32Vdc-9LED","Cái","10W",60000]
[7,"CHIP-COB010RGB-BR32V","Chipled COB 3535 - 10W Bridgelux Inside 3535 - Đổi màu: Input 27Vdc - 8LED (1 LED=1.5W)","Cái","10W",90000]
[8,"CHIP-COB020T-BR32V","Chipled COB 3030 - 20W Bridgelux Inside 3030 - Trắng: Input 32Vdc-20LED","Cái","20W",80000]
[9,"CHIP-COB020M-BR32V","Chipled COB 3030 - 20W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính: Input 32Vdc-20LED","Cái","20W",80000]
[10,"CHIP-COB020V-BR32V","Chipled COB 3030 - 20W Bridgelux Inside 3030 - Vàng: Input 32Vdc-20LED","Cái","20W",80000]
[11,"CHIP-COB020B-BR32V","Chipled COB 3030 - 20W Bridgelux Inside 3030 - Xanh da trời: Input 32Vdc-20LED","Cái","20W",90000]
[12,"CHIP-COB020G-BR32V","Chipled COB 3030 - 20W Bridgelux Inside 3030 - Xanh lá: Input 32Vdc-20LED","Cái","20W",90000]
[13,"CHIP-COB020R-BR32V","Chipled COB 3030 - 20W Bridgelux Inside 3030 - Đỏ: Input 32Vdc-20LED","Cái","20W",90000]
[14,"CHIP-COB020RGB-BR32V","Chipled COB 3535 - 20W Bridgelux Inside 3535 - Đổi màu: Input 27Vdc - 16LED (1LED=1.5W)","Cái","20W",150000]
[15,"CHIP-COB030T-BR32V","Chipled COB 3030 - 30W Bridgelux Inside 3030 - Trắng: Input 32Vdc-30LED","Cái","30W",110000]
[16,"CHIP-COB030M-BR32V","Chipled COB 3030 - 30W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính: Input 32Vdc-30LED","Cái","30W",110000]
[17,"CHIP-COB030V-BR32V","Chipled COB 3030 - 30W Bridgelux Inside 3030 - Vàng: Input 32Vdc-30LED","Cái","30W",110000]
[18,"CHIP-COB030B-BR32V","Chipled COB 3030 - 30W Bridgelux Inside 3030 - Xanh da trời: Input 32Vdc-30LED","Cái","30W",130000]
[19,"CHIP-COB030G-BR32V","Chipled COB 3030 - 30W Bridgelux Inside 3030 - Xanh lá: Input 32Vdc-30LED","Cái","30W",130000]
[20,"CHIP-COB030R-BR32V","Chipled COB 3030 - 30W Bridgelux Inside 3030 - Đỏ: Input 32Vdc-30LED","Cái","30W",130000]
[21,"CHIP-COB030RGB-BR32V","Chipled COB 3535 - 30W Bridgelux Inside 3535 - Đổi màu: Input 27Vdc - 24LED (1LED=1.5W)","Cái","30W",210000]
[22,"CHIP-COB050T-BR32V","Chipled COB 3030 - 50W Bridgelux Inside 3030 - Trắng: Input 32Vdc-50LED","Cái","50W",130000]
[23,"CHIP-COB050M-BR32V","Chipled COB 3030 - 50W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính: Input 32Vdc-50LED","Cái","50W",130000]
[24,"CHIP-COB050V-BR32V","Chipled COB 3030 - 50W Bridgelux Inside 3030 - Vàng: Input 32Vdc-50LED","Cái","50W",130000]
[25,"CHIP-COB050B-BR32V","Chipled COB 3030 - 50W Bridgelux Inside 3030 - Xanh da trời: Input 32Vdc-50LED","Cái","50W",170000]
[26,"CHIP-COB050G-BR32V","Chipled COB 3030 - 50W Bridgelux Inside 3030 - Xanh lá: Input 32Vdc-50LED","Cái","50W",170000]
[27,"CHIP-COB050R-BR32V","Chipled COB 3030 - 50W Bridgelux Inside 3030 - Đỏ: Input 32Vdc-50LED","Cái","50W",190000]
[28,"CHIP-COB050RGB-BR32V","Chipled COB 3030 - 50W Bridgelux Inside 3030 - Đổi  màu: Input 27Vdc - 48LED (1LED=1W) - 8B2C*3","Cái","50W",230000]
[]
[null,null,"CHIPLED ĐÈN CẦU CẢNG COB PHILIPS LUMILED INSIDE - 42V"]
[1,"CHIP-DCC200T-PL42V","Chipled đèn cầu cảng - 200W Philips Lumiled Inside 3030 - Trắng Input 42Vdc-210LED","Cái","200W",790000]
[2,"CHIP-DCC200M-PL42V","Chipled đèn cầu cảng - 200W Philips  Lumiled  Inside 3030 - Trung tính Input 42Vdc-210LED","Cái","200W",790000]
[3,"CHIP-DCC200V-PL42V","Chipled đèn cầu cảng - 200W Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42Vdc-210LED","Cái","200W",790000]
[4,"CHIP-DCC400T-PL42V","Chipled đèn cầu cảng - 400W Philips Lumiled Inside 3030 - Trắng Input 42Vdc-420LED","Cái","400W",1410000]
[5,"CHIP-DCC400M-PL42V","Chipled đèn cầu cảng - 400W Philips Lumiled Inside 3030 - Trung tính Input 42Vdc-420LED","Cái","400W",1410000]
[6,"CHIP-DCC400V-PL42V","Chipled đèn cầu cảng - 400W Philips Lumiled  Inside 3030- Vàng Input 42Vdc-420LED ","Cái","400W",1410000]
[7,"CHIP-DCC500T-PL42V","Chipled đèn cầu cảng - 500W Philips Lumiled  Inside 3030 - Trắng Input 42Vdc--532LED","Cái","500W",1920000]
[8,"CHIP-DCC500M-PL42V","Chipled đèn cầu cảng - 500W Philips Lumiled Inside 3030 - Trung tính Input 42Vdc-532LED","Cái","500W",1920000]
[9,"CHIP-DCC500V-PL42V","Chipled đèn cầu cảng - 500W Philips Lumiled Inside 3030 - Vàng Input 42Vdc-532LED","Cái","500W",1920000]
[10,"CHIP-DCC600T-PL42V","Chipled đèn cầu cảng - 600W Philips Lumiled Inside 3030 - Trắng Input 42Vdc-630LED","Cái","600W",2260000]
[11,"CHIP-DCC600M-PL42V","Chipled đèn cầu cảng - 600W Philips Lumiled Inside 3030 - Trung tính Input 42Vdc-630LED","Cái","600W",2260000]
[12,"CHIP-DCC600V-PL42V","Chipled đèn cầu cảng - 600W Philips Lumiled Inside 3030 - Vàng Input 42Vdc-630LED","Cái","600W",2260000]
[13,"CHIP-DCC800T-PL42V","Chipled đèn cầu cảng - 800W Philips Lumiled Inside 3030 - Trắng Input 42Vdc-840LED","Cái","800W",3690000]
[14,"CHIP-DCC800M-PL42V","Chipled đèn cầu cảng - 800W Philips Lumiled Inside 3030 - Trung tính Input 42Vdc-840LED","Cái","800W",3690000]
[15,"CHIP-DCC800V-PL42V","Chipled đèn cầu cảng - 800W Philips Lumiled Inside 3030 - Vàng Input 42Vdc-840LED","Cái","800W",3690000]
[16,"CHIP-DCC1000T-PL42V","Chipled đèn cầu cảng - 1000W Philips Lumiled Inside 3030 - Trắng Input 42Vdc-1036LED","Cái","1000W",4330000]
[17,"CHIP-DCC1000M-PL42V","Chipled đèn cầu cảng - 1000W Philips Lumiled Inside 3030 - Trung tính Input 42Vdc-1036LED","Cái","1000W",4330000]
[18,"CHIP-DCC1000V-PL42V","Chipled đèn cầu cảng - 1000W Philips Lumiled Inside 3030 - Vàng Input 42Vdc-1036LED","Cái","1000W",4330000]
[]
[null,null,"CHIPLED ĐÈN CẦU CẢNG COB BRIDGELUX INSIDE - 32V"]
[1,"CHIP-DCC200T-BR32V","Chipled đèn cầu cảng - 200W Bridgelux Inside 3030 - Trắng Input 32Vdc-220LED","Cái","200W",380000]
[2,"CHIP-DCC200M-BR32V","Chipled đèn cầu cảng - 200W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính Input 32Vdc-220LED","Cái","200W",380000]
[3,"CHIP-DCC200V-BR32V","Chipled đèn cầu cảng - 200W Bridgelux Inside 3030 - Vàng tính Input 32Vdc-220LED","Cái","200W",380000]
[4,"CHIP-DCC400T-BR32V","Chipled đèn cầu cảng - 400W Bridgelux Inside 3030 - Trắng Input 32Vdc-440LED","Cái","400W",600000]
[5,"CHIP-DCC400M-BR32V","Chipled đèn cầu cảng - 400W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính Input 32Vdc-440LED","Cái","400W",600000]
[6,"CHIP-DCC400V-BR32V","Chipled đèn cầu cảng - 400W Bridgelux Inside 3030 - Vàng Input 32Vdc-440LED","Cái","400W",600000]
[7,"CHIP-DCC500T-BR32V","Chipled đèn cầu cảng - 500W Bridgelux Inside 3030 - Trắng Input 32Vdc-550LED","Cái","500W",890000]
[8,"CHIP-DCC500M-BR32V","Chipled đèn cầu cảng - 500W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính Input 32Vdc-550LED","Cái","500W",890000]
[9,"CHIP-DCC500V-BR32V","Chipled đèn cầu cảng - 500W Bridgelux Inside 3030 - Vàng Input 32Vdc-550LED","Cái","500W",890000]
[10,"CHIP-DCC600T-BR32V","Chipled đèn cầu cảng - 600W Bridgelux Inside 3030 - Trắng Input 32Vdc-660LED","Cái","600W",1050000]
[11,"CHIP-DCC600M-BR32V","Chipled đèn cầu cảng - 600W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính Input 32Vdc-660LED","Cái","600W",1050000]
[12,"CHIP-DCC600V-BR32V","Chipled đèn cầu cảng - 600W Bridgelux Inside 3030 - Vàng Input 32Vdc-660LED","Cái","600W",1050000]
[13,"CHIP-DCC800T-BR32V","Chipled đèn cầu cảng - 800W Bridgelux Inside 3030 - Trắng Input 32Vdc-800LED","Cái","800W",1880000]
[14,"CHIP-DCC800M-BR32V","Chipled đèn cầu cảng - 800W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính Input 32Vdc-800LED","Cái","800W",1880000]
[15,"CHIP-DCC800V-BR32V","Chipled đèn cầu cảng - 800W Bridgelux Inside 3030 - Vàng Input 32Vdc-800LED","Cái","800W",1880000]
[16,"CHIP-DCC1000T-BR32V","Chipled đèn cầu cảng - 1000W Bridgelux Inside 3030 - Trắng Input 32Vdc-1100LED","Cái","1000W",2180000]
[17,"CHIP-DCC1000M-BR32V","Chipled đèn cầu cảng - 1000W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính Input 32Vdc-1100LED","Cái","1000W",2180000]
[18,"CHIP-DCC1000V-BR32V","Chipled đèn cầu cảng - 1000W Bridgelux Inside 3030 - Vàng Input 32Vdc-1100LED","Cái","1000W",2180000]
[]
[null,null,"CHIPLED ĐÈN CẦU THÁP COB PHILIPS LUMILED INSIDE - 42V (SÂN VẬN ĐỘNG)"]
[1,"CHIP-DCT200T-PL42V","Chipled đèn cầu tháp sân vận động - 200W Philips Lumiled inside 3030 - Trắng-210LED","Cái","200W",1040000]
[2,"CHIP-DCT200M-PL42V","Chipled đèn cầu tháp sân vận động - 200W Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính Input 42Vdc-210LED","Cái","200W",1040000]
[3,"CHIP-DCT200V-PL42V","Chipled đèn cầu tháp sân vận động - 200W Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42Vdc-210LED","Cái","200W",1040000]
[4,"CHIP-DCT400T-PL42V","Chipled đèn cầu tháp sân vận động - 400W Philips Lumiled inside 3030 - Trắng Input 42Vdc-420LED","Cái","400W",1810000]
[5,"CHIP-DCT400M-PL42V","Chipled đèn cầu tháp sân vận động - 400W Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính Input 42Vdc-420LED","Cái","400W",1810000]
[6,"CHIP-DCT400T-PL42V","Chipled đèn cầu tháp sân vận động - 400W Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42Vdc-420LED","Cái","400W",1810000]
[7,"CHIP-DCT500T-PL42V","Chipled đèn cầu tháp sân vận động - 500W Philips Lumiled inside 3030 - Trắng Input 42Vdc-504LED","Cái","500W",2130000]
[8,"CHIP-DCT500M-PL42V","Chipled đèn cầu tháp sân vận động - 500W Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính Input 42Vdc-504LED","Cái","500W",2130000]
[9,"CHIP-DCT500V-PL42V","Chipled đèn cầu tháp sân vận động - 500W Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42Vdc-504LED","Cái","500W",2130000]
[10,"CHIP-DCT600T-PL42V","Chipled đèn cầu tháp sân vận động - 600W Philips Lumiled inside 3030 - Trắng Input 42Vdc-630LED","Cái","600W",2580000]
[11,"CHIP-DCT600M-PL42V","Chipled đèn cầu tháp sân vận động - 600W Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính Input 42Vdc-630LED","Cái","600W",2580000]
[12,"CHIP-DCT600V-PL42V","Chipled đèn cầu tháp sân vận động - 600W Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42Vdc-630LED","Cái","600W",2580000]
[13,"CHIP-DCT800T-PL42V","Chipled đèn cầu tháp sân vận động - 800W Philips Lumiled inside 3030 - Trắng Input 42Vdc-840LED","Cái","800W",3350000]
[14,"CHIP-DCT800M-PL42V","Chipled đèn cầu tháp sân vận động - 800W Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính Input 42Vdc-840LED","Cái","800W",3350000]
[15,"CHIP-DCT800V-PL42V","Chipled đèn cầu tháp sân vận động - 800W Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42Vdc-840LED","Cái","800W",3350000]
[16,"CHIP-DCT1000T-PL42V","Chipled đèn cầu tháp sân vận động - 1000W Philips Lumiled inside 3030 - Trắng Input 42Vdc-1008LED","Cái","1000W",4140000]
[17,"CHIP-DCT1000M-PL42V","Chipled đèn cầu tháp sân vận động - 1000W Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính Input 42Vdc-1008LED","Cái","1000W",4140000]
[18,"CHIP-DCT1000V-PL42V","Chipled đèn cầu tháp sân vận động - 1000W Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42Vdc-1008LED","Cái","1000W",4140000]
[19,"CHIP-DCT1500T-PL42V","Chipled đèn cầu tháp sân vận động - 1500W Philips Lumiled inside 3030 - Trắng Input 42Vdc-1512LED","Cái","1500W",6550000]
[20,"CHIP-DCT1500M-PL42V","Chipled đèn cầu tháp sân vận động - 1500W Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính Input 42Vdc-1512LED","Cái","1500W",6550000]
[21,"CHIP-DCT1500V-PL42V","Chipled đèn cầu tháp sân vận động - 1500W Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42Vdc-1512LED","Cái","1500W",6550000]
[]
[null,null,"CHIPLED 3535 - ĐÈN SÂN VẬN ĐỘNG CREE (XTE) "]
[1,"CHIP-DSVD200T-CR27V","Chipled đèn sân vận động - 200W Cree XTE Inside 3535 - Trắng Input 27Vdc (6B9C) 54 LED","Cái","200W",4180000]
[2,"CHIP-DSVD500T-CR18V","Chipled đèn sân vận động - 500W Cree XML Inside 5050 - Trắng Input 18Vdc (3B14C*2) 84 LED","Cái","500W",15180000]
[3,"CHIP-DSVD1000T-CR18V","Chipled đèn cầu tháp sân vận động - 1000W Cree XHP Inside 5050 - Trắng Input 18Vdc (3B6C*4) 72 LED","Cái","1000W",20150000]
[]
[null,null,"CHIPLED 3030 PHILIPS LUMILED INSIDE ĐÈN UFO M1 (UFO ĐEN)"]
[1,"CHIP-DNXUM1-050T-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M1 - SMD 50W Philips Lumiled Inside 3030 - Trắng: Input 42V-56LED","Cái","50W",230000]
[2,"CHIP-DNXUM1-050M-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M1 - SMD 50W Philips Lumiled Inside 3030 - Trung tính: Input 42V-56LED","Cái","50W",230000]
[3,"CHIP-DNXUM1-050V-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M1 - SMD 50W Philips Lumiled Inside 3030 - Vàng: Input 42V-56LED","Cái","50W",230000]
[4,"CHIP-DNXUM1-100T-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M01 - SMD 100W Philips Lumiled inside 3030 - Trắng: Input 42V-112LED","Cái","100W",410000]
[5,"CHIP-DNXUM1-100M-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M01 - SMD 100W Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính: Input 42V-112LED","Cái","100W",410000]
[6,"CHIP-DNXUM1-100V-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M01 - SMD 100W Philips Lumiled inside 3030 - Vàng: Input 42V-112LED","Cái","100W",410000]
[7,"CHIP-DNXUM1-150T-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M01 -  SMD 150W Philips Lumiled inside 3030 - Trắng: Input 42V-168LED","Cái","150W",600000]
[8,"CHIP-DNXUM1-150M-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M01 -  SMD 150W Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính: Input 42V-168LED","Cái","150W",600000]
[9,"CHIP-DNXUM1-150V-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M01 -  SMD 150W Philips Lumiled inside 3030 - Vàng: Input 42V-168LED","Cái","150W",600000]
[10,"CHIP-DNXUM1-200T-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M01 -  SMD 200W Philips Lumiled inside 3030 - Trắng: Input 42V-224LED","Cái","200W",830000]
[11,"CHIP-DNXUM1-200M-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M01 -  SMD 200W Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính: Input 42V-224LED","Cái","200W",830000]
[12,"CHIP-DNXUM1-200V-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M01 -  SMD 200W Philips Lumiled inside 3030 - Vàng: Input 42V-224LED","Cái","200W",830000]
[]
[null,null,"CHIPLED 3030 BRIDGELUX INSIDE ĐÈN UFO M1 (UFO ĐEN)"]
[1,"CHIP-DNXUM1-050T-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M1 - SMD 50W Bridgelux Inside 3030 - Trắng: Input 32V-55LED","Cái","50W",130000]
[2,"CHIP-DNXUM1-050M-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M1 - SMD 50W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính: Input 32V-55LED","Cái","50W",130000]
[3,"CHIP-DNXUM1-050V-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M1 - SMD 50W Bridgelux Inside 3030 - Vàng: Input 32V-55LED","Cái","50W",130000]
[4,"CHIP-DNXUM1-100T-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M1 - SMD 100W Bridgelux Inside 3030 - Trắng: Input 32V-110LED","Cái","100W",230000]
[5,"CHIP-DNXUM1-100M-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M1 - SMD 100W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính: Input 32V-110LED","Cái","100W",230000]
[6,"CHIP-DNXUM1-100V-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M1 - SMD 100W Bridgelux Inside 3030 - Vàng: Input 32V-110LED","Cái","100W",230000]
[7,"CHIP-DNXUM1-150T-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M1 - SMD 150W Bridgelux Inside 3030 - Trắng: Input 32V-165LED","Cái","150W",340000]
[8,"CHIP-DNXUM1-150M-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M1 - SMD 150W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính: Input 32V-165LED","Cái","150W",340000]
[9,"CHIP-DNXUM1-150V-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M1 - SMD 150W Bridgelux Inside 3030 - Vàng: Input 32V-165LED","Cái","150W",340000]
[10,"CHIP-DNXUM1-200T-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M1 - SMD 200W Bridgelux Inside 3030 - Trắng: Input 32V-220LED","Cái","200W",490000]
[11,"CHIP-DNXUM1-200M-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M1 - SMD 200W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính: Input 32V-220LED","Cái","200W",490000]
[12,"CHIP-DNXUM1-200V-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M1 - SMD 200W Bridgelux Inside 3030 - Vàng: Input 32V-220LED","Cái","200W",490000]
[]
[null,null,"CHIPLED 3030 PHILIPS LUMILED INSIDE ĐÈN UFO M2 (UFO Philips XÁM)"]
[1,"CHIP-DNXUM2-050T-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2 (UFO Xám) - SMD 50W Philips Lumiled Inside 3030 - Trắng: Input 42V-90LED","Cái","50W",510000]
[2,"CHIP-DNXUM2-050M-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2 (UFO Xám) - SMD 50W Philips Lumiled Inside 3030 - Trung tính: Input 42V-90LED","Cái","50W",510000]
[3,"CHIP-DNXUM2-050V-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2 (UFO Xám) - SMD 50W Philips Lumiled Inside 3030 - Vàng: Input 42V-90LED","Cái","50W",510000]
[4,"CHIP-DNXUM2-100T-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2 (UFO Xám) - SMD 100W Philips Lumiled Inside 3030 - Trắng: Input 42V-140LED","Cái","100W",600000]
[5,"CHIP-DNXUM2-100M-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2 (UFO Xám) - SMD 100W Philips Lumiled Inside 3030 - Trung tính: Input 42V-140LED","Cái","100W",600000]
[6,"CHIP-DNXUM2-100V-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2 (UFO Xám) - SMD 100W Philips Lumiled Inside 3030 - Vàng: Input 42V-140LED","Cái","100W",600000]
[7,"CHIP-DNXUM2-150T-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2 (UFO Xám) - SMD 150W Philips Lumiled Inside 3030 - Trắng: Input 42V-196LED","Cái","150W",790000]
[8,"CHIP-DNXUM2-150M-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2 (UFO Xám) - SMD 150W Philips Lumiled Inside 3030 - Trung tính: Input 42V-196LED","Cái","150W",790000]
[9,"CHIP-DNXUM2-150V-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2 (UFO Xám) - SMD 150W Philips Lumiled Inside 3030 - Vàng: Input 42V-196LED","Cái","150W",790000]
[10,"CHIP-DNXUM2-200T-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2 (UFO Xám) - SMD 200W Philips Lumiled Inside 3030 - Trắng: Input 42V-210LED","Cái","200W",980000]
[11,"CHIP-DNXUM2-200M-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2 (UFO Xám) - SMD 200W Philips Lumiled Inside 3030 - Trung tính: Input-210LED","Cái","200W",980000]
[12,"CHIP-DNXUM2-200V-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2 (UFO Xám) - SMD 200W Philips Lumiled Inside 3030 - Vàng: Input 42V-210LED","Cái","200W",980000]
[13,"CHIP-DNXUM2-250T-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2 (UFO Xám) - SMD 250W Philips Lumiled Inside 3030 - Trắng: Input 42V-252LED","Cái","250W",1050000]
[14,"CHIP-DNXUM2-250M-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2 (UFO Xám) - SMD 250W Philips Lumiled Inside 3030 - Trung tính: Input-252LED","Cái","250W",1050000]
[15,"CHIP-DNXUM2-250V-PL42V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2 (UFO Xám) - SMD 250W Philips Lumiled Inside 3030 - Vàng: Input 42V-252LED","Cái","250W",1050000]
[]
[null,null,"CHIPLED 3030 BRIDGELUX INSIDE ĐÈN UFO M2 (UFO Bridgelux XÁM)"]
[1,"CHIP-DNXUM2-050T-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2 (UFO Xám) - SMD 50W Bridgelux Inside 3030 - Trắng: Input 32V-90LED","Cái","50W",260000]
[2,"CHIP-DNXUM2-050M-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2  (UFO Xám) - SMD 50W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính: Input 32V-90LED","Cái","50W",260000]
[3,"CHIP-DNXUM2-050V-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2  (UFO Xám) - SMD 50W Bridgelux Inside 3030 - Vàng: Input 32V-90LED","Cái","50W",260000]
[1,"CHIP-DNXUM2-100T-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2 (UFO Xám) - SMD 100W Bridgelux Inside 3030 - Trắng: Input 32V-140LED","Cái","100W",340000]
[2,"CHIP-DNXUM2-100M-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2  (UFO Xám) - SMD 100W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính: Input 32V-140LED","Cái","100W",340000]
[3,"CHIP-DNXUM2-100V-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2  (UFO Xám) - SMD 100W Bridgelux Inside 3030 - Vàng: Input 32V-140LED","Cái","100W",340000]
[4,"CHIP-DNXUM2-150T-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2  (UFO Xám) - SMD 150W Bridgelux Inside 3030 - Trắng: Input 32V-190LED","Cái","150W",410000]
[5,"CHIP-DNXUM2-150M-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2  (UFO Xám) - SMD 150W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính: Input 32V-190LED","Cái","150W",410000]
[6,"CHIP-DNXUM2-150V-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2  (UFO Xám) - SMD 150W Bridgelux Inside 3030 - Vàng: Input 32V-190LED","Cái","150W",410000]
[7,"CHIP-DNXUM2-200T-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2  (UFO Xám) - SMD 200W Bridgelux Inside 3030 - Trắng: Input 32V-210LED","Cái","200W",530000]
[8,"CHIP-DNXUM2-200M-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2  (UFO Xám) - SMD 200W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính: Input 32V-210LED","Cái","200W",530000]
[9,"CHIP-DNXUM2-200V-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2  (UFO Xám) - SMD 200W Bridgelux Inside 3030 - Vàng: Input 32V-210LED","Cái","200W",530000]
[10,"CHIP-DNXUM2-250T-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2  (UFO Xám) - SMD 250W Bridgelux Inside 3030 - Trắng: Input 32V-250LED","Cái","250W",680000]
[11,"CHIP-DNXUM2-250M-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2  (UFO Xám) - SMD 250W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính: Input 32V-250LED","Cái","250W",680000]
[12,"CHIP-DNXUM2-250V-BR32V","Chipled Đèn nhà xưởng UFO M2  (UFO Xám) - SMD 250W Bridgelux Inside 3030 - Vàng: Input 32V-250LED","Cái","250W",680000]
[]
[null,null,"CHIPLED 3030 PHILIPS INSIDE ĐÈN THI ĐẤU CHUYÊN NGHIỆP"]
[1,"CHIP-DNXTT-050T-PL42V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 50W Philips Lumiled inside 3030 - Trắng input 42Vdc-63LED","Cái","50W",300000]
[2,"CHIP-DNXTT-050M-PL42V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 50W Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính input 42Vdc-63LED","Cái","50W",300000]
[3,"CHIP-DNXTT-050V-PL42V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 50W Philips Lumiled inside 3030 - Vàng input 42Vdc-63LED","Cái","50W",300000]
[4,"CHIP-DNXTT-100T-PL42V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 100W Philips Lumiled inside 3030 - Trắng input 42Vdc-105LED","Cái","100W",470000]
[5,"CHIP-DNXTT-100M-PL42V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 100W Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính input 42Vdc-105LED","Cái","100W",470000]
[6,"CHIP-DNXTT-100V-PL42V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 100W Philips Lumiled inside 3030 - Vàng input 42Vdc-105LED","Cái","100W",470000]
[7,"CHIP-DNXTT-150T-PL42V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 150W Philips Lumiled inside 3030 - Trắng input 42Vdc-154LED","Cái","150W",660000]
[8,"CHIP-DNXTT-150M-PL42V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 150W Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính input 42Vdc-154LED","Cái","150W",660000]
[9,"CHIP-DNXTT-150V-PL42V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 150W Philips Lumiled inside 3030 - Vàng input 42Vdc-154LED","Cái","150W",660000]
[10,"CHIP-DNXTT-200T-PL42V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 200W Philips Lumiled inside 3030 - Trắng input 42Vdc-203LED","Cái","200W",830000]
[11,"CHIP-DNXTT-200M-PL42V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 200W Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính input 42Vdc-203LED","Cái","200W",830000]
[12,"CHIP-DNXTT-200V-PL42V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 200W Philips Lumiled inside 3030 - Vàng input 42Vdc-203LED","Cái","200W",830000]
[13,"CHIP-DNXTT-250T-PL42V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 250W Philips Lumiled inside 3030 - Trắng input 42Vdc-252LED","Cái","250W",1020000]
[14,"CHIP-DNXTT-250M-PL42V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 250W Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính input 42Vdc-252LED","Cái","250W",1020000]
[15,"CHIP-DNXTT-250V-PL42V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 250W Philips Lumiled inside 3030 - Vàng input 42Vdc-252LED","Cái","250W",1020000]
[]
[null,null,"CHIPLED 3030 BRIDGELUX INSIDE ĐÈN THI ĐẤU CHUYÊN NGHIỆP"]
[1,"CHIP-DNXTT050T-BR32V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 50W Bridgelux Inside 3030 - Trắng input 32VDC (12B5C) 60LED","Cái","50W",170000]
[2,"CHIP-DNXTT050M-BR32V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 50W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính input 32VDC (12B5C) 60LED","Cái","50W",170000]
[3,"CHIP-DNXTT050V-BR32V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 50W Bridgelux Inside 3030 - Vàng input 32VDC (12B5C) 60LED","Cái","50W",170000]
[4,"CHIP-DNXTT`100T-BR32V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 100W Bridgelux Inside 3030 - Trắng input 32VDC   (21B5C) 105LED","Cái","100W",260000]
[5,"CHIP-DNXTT`100M-BR32V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 100W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính input 32VDC   (20B5C) 100LED","Cái","100W",260000]
[6,"CHIP-DNXTT`100V-BR32V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 100W Bridgelux Inside 3030 - Vàng input 32VDC   (20B5C) 100LED","Cái","100W",260000]
[7,"CHIP-DNXTT`150T-BR32V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 150W Bridgelux Inside 3030 - Trắng input 32VDC  (30B5C) 150LED","Cái","150W",340000]
[8,"CHIP-DNXTT`150M-BR32V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 150W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính input 32VDC  (30B5C) 150LED","Cái","150W",340000]
[9,"CHIP-DNXTT`150V-BR32V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 150W Bridgelux Inside 3030 - Vàng input 32VDC  (30B5C) 150LED","Cái","150W",340000]
[10,"CHIP-DNXTT`200T-BR32V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 200W Bridgelux Inside 3030 - Trắng input 32VDC  (40B5C) 200LED","Cái","200W",410000]
[11,"CHIP-DNXTT`200M-BR32V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 200W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính input 32VDC  (40B5C) 200LED","Cái","200W",410000]
[12,"CHIP-DNXTT`200V-BR32V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 200W Bridgelux Inside 3030 - Vàng input 32VDC  (40B5C) 200LED","Cái","200W",410000]
[13,"CHIP-DNXTT`250T-BR32V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 250W Bridgelux Inside 3030 - Trắng input 32VDC  (50B5C) 250LED","Cái","250W",530000]
[14,"CHIP-DNXTT`250M-BR32V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 250W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính input 32VDC  (50B5C) 250LED","Cái","250W",530000]
[15,"CHIP-DNXTT`250V-BR32V","Chipled đèn nhà thi đấu thể thao 250W Bridgelux Inside 3030 - Vàng input 32VDC  (50B5C) 250LED","Cái","250W",530000]
[]
[null,null,"CHIPLED 3030 PHILIPS INSIDE ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÒNG NỔ - ĐÈN NHÀ XƯỞNG UFO SMD"]
[1,"CHIP-DPN-NXU050T-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 50W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Trắng input 32Vdc","Cái","50W",490000]
[2,"CHIP-DPN-NXU050M-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 50W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính input 32Vdc","Cái","50W",490000]
[3,"CHIP-DPN-NXU050V-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 50W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Vàng input 32Vdc","Cái","50W",490000]
[4,"CHIP-DPN-NXU100T-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 100W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Trắng input 32Vdc","Cái","100W",790000]
[5,"CHIP-DPN-NXU100M-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 100W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính input 32Vdc","Cái","100W",790000]
[6,"CHIP-DPN-NXU100V-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 100W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Vàng input 32Vdc","Cái","100W",790000]
[7,"CHIP-DPN-NXU150T-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 150W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Trắng input 32Vdc","Cái","150W",870000]
[8,"CHIP-DPN-NXU150M-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 150W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính input 32Vdc","Cái","150W",870000]
[9,"CHIP-DPN-NXU150V-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 150W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Vàng input 32Vdc","Cái","150W",870000]
[10,"CHIP-DPN-NXU200T-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 200W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Trắng input 32Vdc","Cái","150W",1050000]
[11,"CHIP-DPN-NXU200M-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 200W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính input 32Vdc","Cái","150W",1050000]
[12,"CHIP-DPN-NXU200V-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 200W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Vàng input 32Vdc","Cái","150W",1050000]
[13,"CHIP-DPN-NXU250T-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 250W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Trắng input 32Vdc","Cái","150W",1170000]
[14,"CHIP-DPN-NXU250M-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 250W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính input 32Vdc","Cái","150W",1170000]
[15,"CHIP-DPN-NXU250V-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 250W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Vàng input 32Vdc","Cái","150W",1170000]
[]
[null,null,"CHIPLED 3030 PHILIPS INSIDE ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÒNG NỔ - ĐÈN PHA SMD"]
[1,"CHIP-DPN-DP050T-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 50W Đèn pha SMD Philips Lumiled inside 3030 - Trắng input 32Vdc","Cái","50W",490000]
[2,"CHIP-DPN-DP050M-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 50W Đèn pha SMD Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính input 32Vdc","Cái","50W",490000]
[3,"CHIP-DPN-DP050V-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 50W Đèn pha SMD Philips Lumiled inside 3030 - Vàng  input 32Vdc","Cái","50W",490000]
[4,"CHIP-DPN-DP100T-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 100W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Trắng input 32Vdc","Cái","100W",790000]
[5,"CHIP-DPN-DP100M-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 100W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính input 32Vdc","Cái","100W",790000]
[6,"CHIP-DPN-DP100V-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 100W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Vàng input 32Vdc","Cái","100W",790000]
[7,"CHIP-DPN-DP150T-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 150W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Trắng input 32Vdc","Cái","150W",870000]
[8,"CHIP-DPN-DP150M-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 150W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính input 32Vdc","Cái","150W",870000]
[9,"CHIP-DPN-DP150V-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 150W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Vàng input 32Vdc","Cái","150W",870000]
[10,"CHIP-DPN-DP200T-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 200W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Trắng input 32Vdc","Cái","200W",1050000]
[11,"CHIP-DPN-DP200M-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 200W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính input 32Vdc","Cái","200W",1050000]
[12,"CHIP-DPN-DP200V-SMD-32V","Chipled đèn chiếu sáng phòng nổ 200W UFO SMD Philips Lumiled inside 3030 - Vàng input 32Vdc","Cái","200W",1050000]
[]
[null,null,"CHIPLED 3030 PHILIPS LUMILED INSIDE ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ BRP37*"]
[1,"CHIP-DDBRP371-050T-PL42V","Chipled 50W đèn đường phố BRP371 Philips Lumiled inside 3030 - Input 42Vdc-48LED","Cái","50W",210000]
[1,"CHIP-DDBRP371-150T-PL42V","Chipled 150W (50W*3) đèn đường phố BRP371 Philips Lumiled inside 3030 ánh sáng Trắng - Input 42Vdc-48LED*3","Cái","150W",620000]
[2,"CHIP-DDBRP371-150M-PL42V","Chipled 150W (50W*3) đèn đường phố BRP371 Philips Lumiled inside 3030 ánh sáng Trung tính- Input 42Vdc-48LED*3","Cái","150W",620000]
[3,"CHIP-DDBRP371-150V-PL42V","Chipled 150W (50W*3) đèn đường phố BRP371 Philips Lumiled inside 3030 ánh sáng Vàng- Input 42Vdc-48LED*3","Cái","150W",620000]
[4,"CHIP-DDBRP372-250T-PL42V","Chipled 250W (50W*5) đèn đường phố BRP372 Philips Lumiled inside 3030 ánh sáng Trắng- Input 42Vdc-48LED*5","Cái","250W",1040000]
[5,"CHIP-DDBRP372-250M-PL42V","Chipled 250W (50W*5) đèn đường phố BRP372 Philips Lumiled inside 3030 ánh sáng Trung tính - Input 42Vdc-48LED*5","Cái","250W",1040000]
[6,"CHIP-DDBRP372-250V-PL42V","Chipled 250W (50W*5) đèn đường phố BRP372 Philips Lumiled inside 3030 ánh sáng Vàng - Input 42Vdc-48LED*5","Cái","250W",1040000]
[7,"CHIP-DDBRP373-300T-PL42V","Chipled 300W (50W*6) đèn đường phố BRP373 Philips Lumiled inside 3030 ánh sáng Trắng - Input 42Vdc-48LED*6","Cái","300W",1260000]
[8,"CHIP-DDBRP373-300M-PL42V","Chipled 300W (50W*6) đèn đường phố BRP373 Philips Lumiled inside 3030 ánh sáng Trung tính - Input 42Vdc-48LED*6","Cái","300W",1260000]
[9,"CHIP-DDBRP373-300V-PL42V","Chipled 300W (50W*6) đèn đường phố BRP373 Philips Lumiled inside 3030 ánh sáng Vàng - Input 42Vdc-48LED*6","Cái","300W",1260000]
[10,"CHIP-DDBRP374-450T-PL42V","Chipled 450W (50W*10) đèn đường phố BRP374 Philips Lumiled inside 3030 ánh sáng Trắng - Input 42Vdc-48LED*10","Cái","450W",2090000]
[11,"CHIP-DDBRP374-450M-PL42V","Chipled 450W (50W*10) đèn đường phố BRP374 Philips Lumiled inside 3030 ánh sáng Trung tính - Input 42Vdc-48LED*10","Cái","450W",2090000]
[12,"CHIP-DDBRP374-450V-PL42V","Chipled 450W (50W*10) đèn đường phố BRP374 Philips Lumiled inside 3030 ánh sáng Vàng - Input 42Vdc-48LED*10","Cái","450W",2090000]
[]
[null,null,"CHIPLED 3030 BRIDGELUX INSIDE ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ BRP37*"]
[1,"CHIP-DDBRP371-050T-BR32V","Chipled 50W đèn đường phố BRP371 Bridgelux inside 3030 - Input 32Vdc-48LED","Cái","50W",130000]
[1,"CHIP-DDBRP371-150T-BR32V","Chipled 150W (50W*3) đèn đường phố BRP371 Bridgelux inside 3030 ánh sáng Trắng - Input 32Vdc-48LED*3","Cái","150W",400000]
[2,"CHIP-DDBRP371-150M-BR32V","Chipled 150W (50W*3) đèn đường phố BRP371 Bridgelux inside 3030 ánh sáng Trung tính - Input 32Vdc-48LED*3","Cái","150W",400000]
[3,"CHIP-DDBRP371-150V-BR32V","Chipled 150W (50W*3) đèn đường phố BRP371 Bridgelux inside 3030 ánh sáng Vàng - Input 32Vdc-48LED*3","Cái","150W",400000]
[4,"CHIP-DDBRP372-250T-BR32V","Chipled 250W (50W*5) đèn đường phố BRP372 Bridgelux inside 3030 ánh sáng Trắng - Input 32Vdc-48LED*5","Cái","250W",660000]
[5,"CHIP-DDBRP372-250M-BR32V","Chipled 250W (50W*5) đèn đường phố BRP372 Bridgelux inside 3030 ánh sáng Trung tính - Input 32Vdc-48LED*5","Cái","250W",660000]
[6,"CHIP-DDBRP372-250V-BR32V","Chipled 250W (50W*5) đèn đường phố BRP372 Bridgelux inside 3030 ánh sáng Vàng - Input 32Vdc-48LED*5","Cái","250W",660000]
[7,"CHIP-DDBRP373-300T-BR32V","Chipled 300W (50W*6) đèn đường phố BRP373 Bridgelux inside 3030 ánh sáng Trắng - Input 32Vdc-48LED*6","Cái","300W",790000]
[8,"CHIP-DDBRP373-300M-BR32V","Chipled 300W (50W*6) đèn đường phố BRP373 Bridgelux inside 3030 ánh sáng Trung tính - Input 32Vdc-48LED*6","Cái","300W",790000]
[9,"CHIP-DDBRP373-300V-BR32V","Chipled 300W (50W*6) đèn đường phố BRP373 Bridgelux inside 3030 ánh sáng Vàng - Input 32Vdc-48LED*6","Cái","300W",790000]
[10,"CHIP-DDBRP374-450T-BR32V","Chipled 300W (50W*10) đèn đường phố BRP374 Bridgelux inside 3030 ánh sáng Trắng - Input 32Vdc-48LED*10","Cái","450W",1320000]
[11,"CHIP-DDBRP374-450M-BR32V","Chipled 300W (50W*10) đèn đường phố BRP374 Bridgelux inside 3030 ánh sáng Trung tính - Input 32Vdc-48LED","Cái","450W",1320000]
[12,"CHIP-DDBRP374-450V-BR32V","Chipled 300W (50W*10) đèn đường phố BRP374 Bridgelux inside 3030 ánh sáng Vàng - Input 32Vdc-48LED*10","Cái","450W",1320000]
[]
[null,null,"CHIPLED 3030 PHILIPS LUMILED INSIDE ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ BRP39*"]
[1,"CHIP-DDBRP391-100T-PL42V","Chipled 100W đèn đường phố BRP391 Philips Lumiled inside 3030 - Trắng  Input 42Vdc-98LED*1","Cái","100W",410000]
[2,"CHIP-DDBRP391-100M-PL42V","Chipled 100W đèn đường phố BRP391 Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính Input 42Vdc-98LED","Cái","100W",410000]
[3,"CHIP-DDBRP391-100V-PL42V","Chipled 100W đèn đường phố BRP391 Philips Lumiled inside 3030 - Vàng  Input 42Vdc-98LED","Cái","100W",410000]
[4,"CHIP-DDBRP392-200T-PL42V","Chipled 200W (100W*2) đèn đường phố BRP392 Philips Lumiled inside 3030 - Trắng  Input 42Vdc-98LED*2","Cái","200W",830000]
[5,"CHIP-DDBRP392-200M-PL42V","Chipled 200W (100W*2) đèn đường phố BRP392 Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính Input 42Vdc-98LED*2","Cái","200W",830000]
[6,"CHIP-DDBRP392-200V-PL42V","Chipled 200W (100W*2) đèn đường phố BRP392 Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42Vdc-98LED*2","Cái","200W",830000]
[7,"CHIP-DDBRP394-400T-PL42V","Chipled 200W (100W*4) đèn đường phố BRP394 Philips Lumiled inside 3030 - Trắng Input 42Vdc-98LED*4","Cái","400W",1810000]
[8,"CHIP-DDBRP394-400M-PL42V","Chipled 400W (100W*4) đèn đường phố BRP394 Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính Input 42Vdc-98LED*4","Cái","400W",1810000]
[9,"CHIP-DDBRP394-400V-PL42V","Chipled 200W (100W*4) đèn đường phố BRP394 Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42Vdc-98LED*4","Cái","400W",1810000]
[]
[null,null,"CHIPLED 3030 BRIDGELUX INSIDE ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ BRP39*"]
[1,"CHIP-DDBRP391-100T-BR32V","Chipled 100W đèn đường phố BRP391 Bridgelux inside 3030 - Trắng  Input 32Vdc-100LED*1","Cái","100W",260000]
[2,"CHIP-DDBRP391-100M-BR32V","Chipled 100W đèn đường phố BRP391 Bridgelux inside 3030 - Trung tính Input 32Vdc-100LED*1","Cái","100W",260000]
[3,"CHIP-DDBRP391-100V-BR32V","Chipled 100W đèn đường phố BRP391 Bridgelux inside 3030 - Vàng Input 32Vdc-100LED*1","Cái","100W",260000]
[4,"CHIP-DDBRP392-200T-BR32V","Chipled 200W (100W*2) đèn đường phố BRP392 Bridgelux inside 3030 - Trắng Input 32Vdc-100LED*2","Cái","200W",530000]
[5,"CHIP-DDBRP392-200M-BR32V","Chipled 200W (100W*2) đèn đường phố BRP392 Bridgelux inside 3030 - Trung tính Input 32Vdc-100LED*2","Cái","200W",530000]
[6,"CHIP-DDBRP392-200V-BR32V","Chipled 200W (100W*2) đèn đường phố BRP392 Bridgelux inside 3030 - Vàng Input 32Vdc-100LED*2","Cái","200W",530000]
[7,"CHIP-DDBRP394-400T-BR32V","Chipled 400W (100W*4) đèn đường phố BRP394 Bridgelux inside 3030 - Trắng Input 32Vdc-100LED*4","Cái","400W",1050000]
[8,"CHIP-DDBRP394-400M-BR32V","Chipled 400W (100W*4) đèn đường phố BRP394 Bridgelux inside 3030 - Trung tính Input 32Vdc-100LED*4","Cái","400W",1050000]
[9,"CHIP-DDBRP394-400V-BR32V","Chipled 400W (100W*4) đèn đường phố BRP394 Bridgelux inside 3030 - Vàng Input 32Vdc-100LED*4","Cái","400W",1050000]
[]
["CHIPLED 3030 PHILIPS LUMILED INSIDE 3030 SỬ DỤNG CHO ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ M11, M13, M14, M15, M17, M18"]
[1,"CHIP-DDM11-050T-PL42V","Chipled 50W đèn đường phố M11 Philips Lumiled inside 3030 - Trắng Input 42Vdc-49LED*1","Cái","50W",210000]
[2,"CHIP-DDM11-050M-PL42V","Chipled 50W đèn đường phố M11 Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính Input 42Vdc-49LED*1","Cái","50W",210000]
[3,"CHIP-DDM11-050V-PL42V","Chipled 50W đèn đường phố M11 Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42Vdc-49LED*1","Cái","50W",210000]
[4,"CHIP-DDM11-100T-PL42V","Chipled 100W (50W*2) đèn đường phố M11 Philips Lumiled inside 3030 - Trắng Input 42dc-49LED*2","Cái","100W",410000]
[5,"CHIP-DDM11-100M-PL42V","Chipled 100W (50W*2) đèn đường phố M11 Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính Input 42Vdc-49LED*2","Cái","100W",410000]
[6,"CHIP-DDM11-100V-PL42V","Chipled 100W (50W*2) đèn đường phố M11 Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42Vdc-49LED*2","Cái","100W",410000]
[7,"CHIP-DDM11-150T-PL42V","Chipled 150W (50W*3) đèn đường phố M11 Philips Lumiled inside 3030 - Trắng Input 42Vdc-49LED*3","Cái","150W",620000]
[8,"CHIP-DDM11-150M-PL42V","Chipled 150W (50W*3) đèn đường phố M11 Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính Input 42Vdc-49LED*3","Cái","150W",620000]
[9,"CHIP-DDM11-150V-PL42V","Chipled 150W (50W*3) đèn đường phố M11 Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42Vdc-49LED*3","Cái","150W",620000]
[10,"CHIP-DDM11-200T-PL42V","Chipled 200W (50W*4) đèn đường phố M11 Philips Lumiled inside 3030 - Trắng Input 42Vdc-49LED*4","Cái","200W",830000]
[11,"CHIP-DDM11-200M-PL42V","Chipled 200W (50W*4) đèn đường phố M11 Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính Input 42Vdc-49LED*4","Cái","200W",830000]
[12,"CHIP-DDM11-200V-PL42V","Chipled 200W (50W*4) đèn đường phố M11 Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42Vdc-49LED*4","Cái","200W",830000]
[13,"CHIP-DDM11-250T-PL42V","Chipled 250W (50W*5) đèn đường phố M11 Philips Lumiled inside 3030 - Trắng Input 42Vdc-49LED*5","Cái","250W",1040000]
[14,"CHIP-DDM11-250M-PL42V","Chipled 250W (50W*5) đèn đường phố M11 Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính Input 42Vdc-49LED*5","Cái","250W",1040000]
[15,"CHIP-DDM11-250V-PL42V","Chipled 250W (50W*5) đèn đường phố M11 Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42Vdc-49LED*5","Cái","250W",1040000]
[16,"CHIP-DDM11-300T-PL42V","Chipled 300W (50W*6) đèn đường phố M11 Philips Lumiled inside 3030 - Trắng Input 42Vdc-49LED*6","Cái","300W",1240000]
[17,"CHIP-DDM11-300M-PL42V","Chipled 300W (50W*6) đèn đường phố M11 Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính Input 42Vdc-49LED*6","Cái","300W",1240000]
[18,"CHIP-DDM11-300V-PL42V","Chipled 300W (50W*6) đèn đường phố M11 Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42Vdc-49LED*6","Cái","300W",1240000]
[]
[null,"CHIPLED 3030 BRIDGELUX INSIDE 3030 SỬ DỤNG CHO ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ M11, M13, M14, M15, M17, M18"]
[1,"CHIP-DDM11-050T-BR32V","Chipled 50W đèn đường phố M11 Bridgelux inside 3030 - Trắng Input 32Vdc-50LED*1","Cái","50W",130000]
[2,"CHIP-DDM11-050M-BR32V","Chipled 50W đèn đường phố M11 Bridgelux inside 3030 - Trung tính Input 32Vdc-50LED*1","Cái","50W",130000]
[3,"CHIP-DDM11-050V-BR32V","Chipled 50W đèn đường phố M11 Bridgelux inside 3030 - Vàng Input 32Vdc-50LED*1","Cái","50W",130000]
[4,"CHIP-DDM11-100T-BR32V","Chipled 100W (50W*2) đèn đường phố M11 Bridgelux inside 3030 - Trắng Input 32Vdc-50LED*2","Cái","100W",260000]
[5,"CHIP-DDM11-100M-BR32V","Chipled 100W (50W*2) đèn đường phố M11 Bridgelux inside 3030 - Trung tính Input 32Vdc-50LED*2","Cái","100W",260000]
[6,"CHIP-DDM11-100V-BR32V","Chipled 100W (50W*2) đèn đường phố M11 Bridgelux inside 3030 - Vàng Input 32Vdc-50LED*2","Cái","100W",260000]
[7,"CHIP-DDM11-150T-BR32V","Chipled 150W (50W*3) đèn đường phố M11 Bridgelux inside 3030 - Trắng Input 32Vdc-50LED*3","Cái","150W",400000]
[8,"CHIP-DDM11-150M-BR32V","Chipled 150W (50W*3) đèn đường phố M11 Bridgelux inside 3030 - Trung tính Input 32Vdc-50LED*3","Cái","150W",400000]
[9,"CHIP-DDM11-150V-BR32V","Chipled 150W (50W*3) đèn đường phố M11 Bridgelux inside 3030 - Vàng Input 32Vdc-50LED*3","Cái","150W",400000]
[10,"CHIP-DDM11-200T-BR32V","Chipled 200W (50W*4) đèn đường phố M11 Bridgelux inside 3030 - Trắng Input 32Vdc-50LED*4","Cái","200W",530000]
[11,"CHIP-DDM11-200M-BR32V","Chipled 200W (50W*4) đèn đường phố M11 Bridgelux inside 3030 - Trung tính Input 32Vdc-50LED*4","Cái","200W",530000]
[12,"CHIP-DDM11-200V-BR32V","Chipled 200W (50W*4) đèn đường phố M11 Bridgelux inside 3030 - Vàng Input 32Vdc-50LED*4","Cái","200W",530000]
[13,"CHIP-DDM11-250T-BR32V","Chipled 250W (50W*5) đèn đường phố M11 Bridgelux inside 3030 - Trắng Input 32Vdc-50LED*5","Cái","250W",660000]
[14,"CHIP-DDM11-250M-BR32V","Chipled 250W (50W*5) đèn đường phố M11 Bridgelux inside 3030 - Trung tính Input 32Vdc-50LED*5","Cái","250W",660000]
[15,"CHIP-DDM11-250V-BR32V","Chipled 250W (50W*5) đèn đường phố M11 Bridgelux inside 3030 - Vàng Input 32Vdc-50LED*5","Cái","250W",660000]
[16,"CHIP-DDM11-300T-BR32V","Chipled 300W (50W*6) đèn đường phố M11 Bridgelux inside 3030 - Trắng Input 32Vdc-50LED*6","Cái","300W",790000]
[17,"CHIP-DDM11-300M-BR32V","Chipled 300W (50W*6) đèn đường phố M11 Bridgelux inside 3030 - Trung tính Input 32Vdc-50LED*6","Cái","300W",790000]
[18,"CHIP-DDM11-300V-BR32V","Chipled 300W (50W*6) đèn đường phố M11 Bridgelux inside 3030 - Vàng Input 32Vdc-50LED*6","Cái","300W",790000]
[]
[null,null,"CHIPLED 3030 PHILIPS LUMILED INSIDE ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ M20 (Con vịt)"]
[1,"CHIP-DDM20-050T-PL42V","Chipled 50W đèn đường phố M20 Philips Lumiled inside 3030 - Trắng Input 42V-70LED","Cái","50W",300000]
[2,"CHIP-DDM20-050M-PL42V","Chipled 50W đèn đường phố M20 Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính Input 42V-70LED","Cái","50W",300000]
[3,"CHIP-DDM20-050V-PL42V","Chipled 50W đèn đường phố M20 Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42V-70LED","Cái","50W",300000]
[4,"CHIP-DDM20-100T-PL42V","Chipled 100W đèn đường phố M20 Philips Lumiled inside 3030 - Trắng Input 42V- 96LED","Cái","100W",410000]
[5,"CHIP-DDM20-100M-PL42V","Chipled 100W đèn đường phố M20 Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính Input 42V-96LED","Cái","100W",410000]
[6,"CHIP-DDM20-100V-PL42V","Chipled 100W đèn đường phố M20 Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42V-96LED","Cái","100W",410000]
[7,"CHIP-DDM20-150T-PL42V","Chipled 150W đèn đường phố M20 Philips Lumiled inside 3030 - Trắng Input 42V-168LED","Cái","150W",720000]
[8,"CHIP-DDM20-150M-PL42V","Chipled 150W đèn đường phố M20 Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính Input 42V-168LED","Cái","150W",720000]
[9,"CHIP-DDM20-150V-PL42V","Chipled 150W đèn đường phố M20 Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42V-168LED","Cái","150W",720000]
[10,"CHIP-DDM20-200T-PL42V","Chipled 200W đèn đường phố M20 Philips Lumiled inside 3030 - Trắng Input 42V-224LED","Cái","200W",1020000]
[11,"CHIP-DDM20-200M-PL42V","Chipled 200W đèn đường phố M20 Philips Lumiled inside 3030 - Trung Input 42V-224LED","Cái","200W",1020000]
[12,"CHIP-DDM20-200V-PL42V","Chipled 200W đèn đường phố M20 Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42V-224LED","Cái","200W",1020000]
[]
[null,null,"CHIPLED 3030 BRIDGELUX INSIDE ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ M20 (Con vịt)"]
[1,"CHIP-DDM20-050T-BR32V","Chipled 50W đèn đường phố M20 Bridgelux inside 3030 - Trắng Input 32V-70LED","Cái","50W",190000]
[2,"CHIP-DDM20-050M-BR32V","Chipled 50W đèn đường phố M20 Bridgelux inside 3030 - Trung tính Input 32V-70LED","Cái","50W",190000]
[3,"CHIP-DDM20-050V-BR32V","Chipled 50W đèn đường phố M20 Bridgelux inside 3030 - Vàng Input 32V-70LED","Cái","50W",190000]
[4,"CHIP-DDM20-100T-BR32V","Chipled 100W đèn đường phố M20 Bridgelux inside 3030 - Trắng Input 32V-95LED","Cái","100W",260000]
[5,"CHIP-DDM20-100M-BR32V","Chipled 100W đèn đường phố M20 Bridgelux inside 3030 - Trung tính Input 32V-95LED","Cái","100W",260000]
[6,"CHIP-DDM20-100V-BR32V","Chipled 100W đèn đường phố M20 Bridgelux inside 3030 - Vàng Input 32V-95LED","Cái","100W",260000]
[7,"CHIP-DDM20-150T-BR32V","Chipled 150W đèn đường phố M20 Bridgelux inside 3030 - Trắng Input 32V-180LED","Cái","150W",450000]
[8,"CHIP-DDM20-150M-BR32V","Chipled 150W đèn đường phố M20 Bridgelux inside 3030 - Trung tính Input 32V-180LED","Cái","150W",450000]
[9,"CHIP-DDM20-150V-BR32V","Chipled 150W đèn đường phố M20 Bridgelux inside 3030 - Vàng Input 32V-180LED","Cái","150W",450000]
[10,"CHIP-DDM20-200T-BR32V","Chipled 200W đèn đường phố M20 Bridgelux inside 3030 - Trắng Input 32V-240LED","Cái","200W",680000]
[11,"CHIP-DDM20-200M-BR32V","Chipled 200W đèn đường phố M20 Bridgelux inside 3030 - Trung tính Input 32V-240LED","Cái","200W",680000]
[12,"CHIP-DDM20-200V-BR32V","Chipled 200W đèn đường phố M20 Bridgelux inside 3030 - Vàng Input 32V-240LED","Cái","200W",680000]
[]
[null,null,"CHIPLED 3030 PHILIPS LUMILED INSIDE ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ M20B (Con vịt)"]
[1,"CHIP-DDM20B-050T-PL42V","Chipled 50W đèn đường phố M20B Philips Lumiled inside 3030 - Trắng Input 42V-56LED","Cái","50W",300000]
[2,"CHIP-DDM20B-050M-PL42V","Chipled 50W đèn đường phố M20B Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính Input 42V-56LED","Cái","50W",300000]
[3,"CHIP-DDM20B-050V-PL42V","Chipled 50W đèn đường phố M20B Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42V-56LED","Cái","50W",300000]
[4,"CHIP-DDM20B-100T-PL42V","Chipled 100W đèn đường phố M20B Philips Lumiled inside 3030 - Trắng Input 42V- 96LED","Cái","100W",410000]
[5,"CHIP-DDM20B-100M-PL42V","Chipled 100W đèn đường phố M20B Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính Input 42V-96LED","Cái","100W",410000]
[6,"CHIP-DDM20B-100V-PL42V","Chipled 100W đèn đường phố M20B Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42V-96LED","Cái","100W",410000]
[7,"CHIP-DDM20B-150T-PL42V","Chipled 150W đèn đường phố M20B Philips Lumiled inside 3030 - Trắng Input 42V-148LED","Cái","150W",720000]
[8,"CHIP-DDM20B-150M-PL42V","Chipled 150W đèn đường phố M20B Philips Lumiled inside 3030 - Trung tính Input 42V-168LED","Cái","150W",720000]
[9,"CHIP-DDM20B-150V-PL42V","Chipled 150W đèn đường phố M20B Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42V-168LED","Cái","150W",720000]
[10,"CHIP-DDM20B-200T-PL42V","Chipled 200W đèn đường phố M20B Philips Lumiled inside 3030 - Trắng Input 42V-216LED","Cái","200W",1020000]
[11,"CHIP-DDM20B-200M-PL42V","Chipled 200W đèn đường phố M20B Philips Lumiled inside 3030 - Trung Input 42V-216LED","Cái","200W",1020000]
[12,"CHIP-DDM20B-200V-PL42V","Chipled 200W đèn đường phố M20B Philips Lumiled inside 3030 - Vàng Input 42V-216LED","Cái","200W",1020000]
[]
[null,null,"CHIPLED 3030 BRIDGELUX INSIDE ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ M20B (Con vịt)"]
[1,"CHIP-DDM20B-050T-BR32V","Chipled 50W đèn đường phố M20B Bridgelux inside 3030 - Trắng Input 32V-60LED","Cái","50W",190000]
[2,"CHIP-DDM20B-050M-BR32V","Chipled 50W đèn đường phố M20B Bridgelux inside 3030 - Trung tính Input 32V-60LED","Cái","50W",190000]
[3,"CHIP-DDM20B-050V-BR32V","Chipled 50W đèn đường phố M20B Bridgelux inside 3030 - Vàng Input 32V-60LED","Cái","50W",190000]
[4,"CHIP-DDM20B-100T-BR32V","Chipled 100W đèn đường phố M20B Bridgelux inside 3030 - Trắng Input 32V-95LED","Cái","100W",260000]
[5,"CHIP-DDM20B-100M-BR32V","Chipled 100W đèn đường phố M20B Bridgelux inside 3030 - Trung tính Input 32V-95LED","Cái","100W",260000]
[6,"CHIP-DDM20B-100V-BR32V","Chipled 100W đèn đường phố M20B Bridgelux inside 3030 - Vàng Input 32V-95LED","Cái","100W",260000]
[7,"CHIP-DDM20B-150T-BR32V","Chipled 150W đèn đường phố M20B Bridgelux inside 3030 - Trắng Input 32V-150LED","Cái","150W",450000]
[8,"CHIP-DDM20B-150M-BR32V","Chipled 150W đèn đường phố M20B Bridgelux inside 3030 - Trung tính Input 32V-150LED","Cái","150W",450000]
[9,"CHIP-DDM20B-150V-BR32V","Chipled 150W đèn đường phố M20B Bridgelux inside 3030 - Vàng Input 32V-150LED","Cái","150W",450000]
[10,"CHIP-DDM20B-200T-BR32V","Chipled 200W đèn đường phố M20B Bridgelux inside 3030 - Trắng Input 32V-216LED","Cái","200W",680000]
[11,"CHIP-DDM20B-200M-BR32V","Chipled 200W đèn đường phố M20B Bridgelux inside 3030 - Trung tính Input 32V-216LED","Cái","200W",680000]
[12,"CHIP-DDM20B-200V-BR32V","Chipled 200W đèn đường phố M20B Bridgelux inside 3030 - Vàng Input 32V-216LED","Cái","200W",680000]
[]
[null,null,"CHIPLED 3030 PHILIPS LUMILED INSIDE ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ M21"]
[1,"CHIP-DDM21-050T-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 50W ánh sáng Trắng - Input 42V- 72LED ","Cái","50W",340000]
[2,"CHIP-DDM21-050M-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 50W ánh sáng Trung tính - Input 42V- 72LED ","Cái","50W",340000]
[3,"CHIP-DDM21-050V-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 50W ánh sáng Vàng - Input 42V- 72LED ","Cái","50W",340000]
[4,"CHIP-DDM21-100T-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 100W ánh sáng Trắng - Input 42V- 96LED ","Cái","100W",470000]
[5,"CHIP-DDM21-100M-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 100W ánh sáng Trung tính - Input 42V- 96LED ","Cái","100W",470000]
[6,"CHIP-DDM21-100V-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 100W ánh sáng Vàng - Input 42V- 96LED ","Cái","100W",470000]
[7,"CHIP-DDM21-150T-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 150W ánh sáng Trắng - Input 42V- 144LED ","Cái","150W",680000]
[8,"CHIP-DDM21-150M-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 150W ánh sáng Trung tính - Input 42V- 144LED ","Cái","150W",680000]
[9,"CHIP-DDM21-150V-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 150W ánh sáng Vàng - Input 42V- 144LED ","Cái","150W",680000]
[10,"CHIP-DDM21-200T-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 200W ánh sáng Trắng - Input 42V- 192LED ","Cái","200W",890000]
[11,"CHIP-DDM21-200M-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 200W ánh sáng Trung tính - Input 42V- 192LED ","Cái","200W",890000]
[12,"CHIP-DDM21-200V-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 200W ánh sáng Vàng - Input 42V- 192LED ","Cái","200W",890000]
[13,"CHIP-DDM21-240T-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 240W ánh sáng Trắng - Input 42V- 240LED ","Cái","240W",1130000]
[13,"CHIP-DDM21-240M-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 240W ánh sáng Trung tính - Input 42V- 240LED ","Cái","240W",1130000]
[13,"CHIP-DDM21-240V-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 240W ánh sáng Vàng - Input 42V- 240LED ","Cái","240W",1130000]
[]
[null,null,"CHIPLED 3030 BRIDGELUX INSIDE ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ M21"]
[1,"CHIP-DDM21-050T-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 50W ánh sáng Trắng - Input 32V- 70LED ","Cái","50W",190000]
[2,"CHIP-DDM21-050M-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 50W ánh sáng Trung tính - Input 32V- 70LED ","Cái","50W",190000]
[3,"CHIP-DDM21-050V-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 50W ánh sáng Vàng - Input 32V- 70LED ","Cái","50W",190000]
[4,"CHIP-DDM21-100T-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 100W ánh sáng Trắng - Input 32V- 100LED ","Cái","100W",280000]
[5,"CHIP-DDM21-100M-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 100W ánh sáng Trung tính - Input 32V- 100LED ","Cái","100W",280000]
[6,"CHIP-DDM21-100V-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 100W ánh sáng Vàng - Input 32V- 100LED ","Cái","100W",280000]
[7,"CHIP-DDM21-150T-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 150W ánh sáng Trắng - Input 32V- 144LED ","Cái","150W",400000]
[8,"CHIP-DDM21-150M-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 150W ánh sáng Trung tính - Input 32V- 144LED ","Cái","150W",400000]
[9,"CHIP-DDM21-150V-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 150W ánh sáng Vàng - Input 32V- 144LED ","Cái","150W",400000]
[10,"CHIP-DDM21-200T-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 200W ánh sáng Trắng - Input 32V- 190LED ","Cái","200W",490000]
[11,"CHIP-DDM21-200M-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 200W ánh sáng Trung tính - Input 32V- 190LED ","Cái","200W",490000]
[12,"CHIP-DDM21-200V-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 200W ánh sáng Vàng - Input 32V- 190LED ","Cái","200W",490000]
[13,"CHIP-DDM21-240T-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 240W ánh sáng Trắng - Input 32V- 240LED ","Cái","240W",660000]
[13,"CHIP-DDM21-240M-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 240W ánh sáng Trung tính - Input 32V- 240LED ","Cái","240W",660000]
[13,"CHIP-DDM21-240V-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M21 Công suất 240W ánh sáng Vàng - Input 32V- 240LED ","Cái","240W",660000]
[]
[null,null,"CHIPLED 3030 PHILIPS LUMILED INSIDE ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ M22"]
[1,"CHIP-DDM22-050T-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 50W ánh sáng Trắng - Input 42V- 64LED ","Cái","50W",320000]
[2,"CHIP-DDM22-050M-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 50W ánh sáng Trung tính - Input 42V- 64LED ","Cái","50W",320000]
[3,"CHIP-DDM22-050V-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 50W ánh sáng Vàng - Input 42V- 64LED ","Cái","50W",320000]
[4,"CHIP-DDM22-100T-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 100W ánh sáng Trắng - Input 42V- 96LED ","Cái","100W",490000]
[5,"CHIP-DDM22-100M-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 100W ánh sáng Trung tính - Input 42V- 96LED ","Cái","100W",490000]
[6,"CHIP-DDM22-100V-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 100W ánh sáng Vàng - Input 42V- 96LED ","Cái","100W",490000]
[7,"CHIP-DDM22-150T-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 150W ánh sáng Trắng - Input 42V- 144LED ","Cái","150W",680000]
[8,"CHIP-DDM22-150M-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 150W ánh sáng Trung tính - Input 42V- 144LED ","Cái","150W",680000]
[9,"CHIP-DDM22-150V-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 150W ánh sáng Vàng - Input 42V- 144LED ","Cái","150W",680000]
[10,"CHIP-DDM22-200T-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 200W ánh sáng Trắng - Input 42V- 192LED ","Cái","200W",890000]
[11,"CHIP-DDM22-200M-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 200W ánh sáng Trung tính - Input 42V- 192LED ","Cái","200W",890000]
[12,"CHIP-DDM22-200V-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 200W ánh sáng Vàng - Input 42V- 192LED ","Cái","200W",890000]
[13,"CHIP-DDM22-250T-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 250W ánh sáng Trắng - Input 42V- 256LED ","Cái","250W",1170000]
[13,"CHIP-DDM22-250M-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 250W ánh sáng Trung tính - Input 42V- 256LED ","Cái","250W",1170000]
[13,"CHIP-DDM22-250V-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 250W ánh sáng Vàng - Input 42V- 256LED ","Cái","250W",1170000]
[]
[null,null,"CHIPLED 3030 BRIDGELUX INSIDE ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ M22"]
[1,"CHIP-DDM22-050T-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 50W ánh sáng Trắng - Input 32V- 65LED ","Cái","50W",190000]
[2,"CHIP-DDM22-050M-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 50W ánh sáng Trung tính - Input 32V- 65LED ","Cái","50W",190000]
[3,"CHIP-DDM22-050V-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 50W ánh sáng Vàng - Input 32V- 65LED ","Cái","50W",190000]
[4,"CHIP-DDM22-100T-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 100W ánh sáng Trắng - Input 32V- 95LED ","Cái","100W",280000]
[5,"CHIP-DDM22-100M-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 100W ánh sáng Trung tính - Input 32V- 95LED ","Cái","100W",280000]
[6,"CHIP-DDM22-100V-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 100W ánh sáng Vàng - Input 32V- 95LED ","Cái","100W",280000]
[7,"CHIP-DDM22-150T-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 150W ánh sáng Trắng - Input 32V- 144LED ","Cái","150W",400000]
[8,"CHIP-DDM22-150M-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 150W ánh sáng Trung tính - Input 32V- 144LED ","Cái","150W",400000]
[9,"CHIP-DDM22-150V-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 150W ánh sáng Vàng - Input 32V- 144LED ","Cái","150W",400000]
[10,"CHIP-DDM22-200T-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 200W ánh sáng Trắng - Input 32V- 190LED ","Cái","200W",490000]
[11,"CHIP-DDM22-200M-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 200W ánh sáng Trung tính - Input 32V- 190LED ","Cái","200W",490000]
[12,"CHIP-DDM22-200V-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 200W ánh sáng Vàng - Input 32V- 190LED ","Cái","200W",490000]
[13,"CHIP-DDM22-250T-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 250W ánh sáng Trắng - Input 32V- 255LED ","Cái","250W",660000]
[13,"CHIP-DDM22-250M-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 250W ánh sáng Trung tính - Input 32V- 255LED ","Cái","240W",660000]
[13,"CHIP-DDM22-250V-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 250W ánh sáng Vàng - Input 32V- 255LED ","Cái","240W",660000]
[]
[]
[null,null,"CHIPLED 3030 PHILIPS LUMILED INSIDE ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ M23"]
[1,"CHIP-DDM23-050T-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M23 Công suất 50W ánh sáng Trắng - Input 42V- 96LED ","Cái","50W",490000]
[2,"CHIP-DDM23-050M-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M23 Công suất 50W ánh sáng Trung tính - Input 42V- 96LED ","Cái","50W",490000]
[3,"CHIP-DDM23-050V-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M23 Công suất 50W ánh sáng Vàng - Input 42V- 96LED ","Cái","50W",490000]
[4,"CHIP-DDM23-100T-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 100W ánh sáng Trắng - Input 42V- 144LED ","Cái","100W",680000]
[5,"CHIP-DDM23-100M-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 100W ánh sáng Trung tính - Input 42V- 144LED ","Cái","100W",680000]
[6,"CHIP-DDM23-100V-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 100W ánh sáng Vàng - Input 42V- 144LED ","Cái","100W",680000]
[7,"CHIP-DDM23-150T-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 150W ánh sáng Trắng - Input 42V- 192LED ","Cái","150W",890000]
[8,"CHIP-DDM23-150M-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 150W ánh sáng Trung tính - Input 42V- 192LED ","Cái","150W",890000]
[9,"CHIP-DDM23-150V-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 150W ánh sáng Vàng - Input 42V- 192LED ","Cái","150W",890000]
[10,"CHIP-DDM23-200T-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 200W ánh sáng Trắng - Input 42V- 256LED ","Cái","200W",1170000]
[11,"CHIP-DDM23-200M-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 200W ánh sáng Trung tính - Input 42V- 256LED ","Cái","200W",1170000]
[12,"CHIP-DDM23-200V-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 200W ánh sáng Vàng - Input 42V- 256LED ","Cái","200W",1170000]
[13,"CHIP-DDM23-300T-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 300W ánh sáng Trắng - Input 42V- 384LED ","Cái","300W",1880000]
[13,"CHIP-DDM23-300M-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 300W ánh sáng Trung tính - Input 42V- 384LED ","Cái","300W",1880000]
[13,"CHIP-DDM23-300V-PL42V","Chipled Philips Lumiled inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 300W ánh sáng Vàng - Input 42V- 384LED ","Cái","300W",1880000]
[]
[null,null,"CHIPLED 3030 BRIDGELUX INSIDE ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ M23"]
[1,"CHIP-DDM23-050T-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M23 Công suất 50W ánh sáng Trắng - Input 32V- 95LED ","Cái","50W",280000]
[2,"CHIP-DDM23-050M-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M23 Công suất 50W ánh sáng Trung tính - Input 32V- 95LED ","Cái","50W",280000]
[3,"CHIP-DDM23-050V-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M23 Công suất 50W ánh sáng Trung tính - Input 32V- 95LED ","Cái","50W",280000]
[4,"CHIP-DDM23-100T-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M23 Công suất 100W ánh sáng Trắng - Input 32V- 145LED ","Cái","100W",410000]
[5,"CHIP-DDM23-100M-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M23 Công suất 100W ánh sáng Trung tính - Input 32V- 145LED ","Cái","100W",410000]
[6,"CHIP-DDM23-100V-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M23 Công suất 100W ánh sáng Trung tính - Input 32V- 145LED ","Cái","100W",410000]
[7,"CHIP-DDM23-150T-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M23 Công suất 150W ánh sáng Trắng - Input 32V- 190LED ","Cái","150W",400000]
[8,"CHIP-DDM23-150M-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M23 Công suất 100W ánh sáng Trung tính - Input 32V- 190LED ","Cái","150W",400000]
[9,"CHIP-DDM23-150V-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M23 Công suất 100W ánh sáng Trung tính - Input 32V- 190LED ","Cái","150W",400000]
[10,"CHIP-DDM23-200T-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 200W ánh sáng Trắng - Input 32V- 190LED ","Cái","200W",490000]
[11,"CHIP-DDM23-200M-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 200W ánh sáng Trung tính - Input 32V- 190LED ","Cái","200W",490000]
[12,"CHIP-DDM23-200V-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 200W ánh sáng Vàng - Input 32V- 190LED ","Cái","200W",490000]
[13,"CHIP-DDM23-250T-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 250W ánh sáng Trắng - Input 32V- 255LED ","Cái","300W",660000]
[13,"CHIP-DDM23-250M-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 250W ánh sáng Trung tính - Input 32V- 255LED ","Cái","300W",660000]
[13,"CHIP-DDM23-250V-BR32V","Chipled Bridgelux inside 3030 đèn đường phố M22 Công suất 250W ánh sáng Vàng - Input 32V- 255LED ","Cái","300W",660000]
[]
[null,null,"CHIPLED KIỂU TF - 32V - CHIP LED EPISTAR"]
[1,"CHIP-COB010T-TF32V","Chipled COB 10W kiểu TF - Trắng: Input 32Vdc","Cái","10W",40000]
[2,"CHIP-COB010M-TF32V","Chipled COB 10W kiểu TF - Trung tính: Input 32Vdc","Cái","10W",40000]
[3,"CHIP-COB010V-TF32V","Chipled COB 10W kiểu TF - Vàng: Input 32Vdc","Cái","10W",40000]
[4,"CHIP-COB020T-TF32V","Chipled COB 20W kiểu TF - Trắng: Input 32Vdc","Cái","20W",70000]
[5,"CHIP-COB020M-TF32V","Chipled COB 20W kiểu TF - Trung tính: Input 32Vdc","Cái","20W",70000]
[6,"CHIP-COB020V-TF32V","Chipled COB 20W kiểu TF - Vàng: Input 32Vdc","Cái","20W",70000]
[7,"CHIP-COB030T-TF32V","Chipled COB 30W kiểu TF - Trắng: Input 32Vdc","Cái","30W",110000]
[8,"CHIP-COB030M-TF32V","Chipled COB 30W kiểu TF - Trung tính: Input 32Vdc","Cái","30W",110000]
[9,"CHIP-COB030V-TF32V","Chipled COB 30W kiểu TF - Vàng: Input 32Vdc","Cái","30W",110000]
[10,"CHIP-COB050T-TF32V","Chipled COB 50W kiểu TF - Trắng: Input 32Vdc","Cái","50W",140000]
[11,"CHIP-COB050M-TF32V","Chipled COB 50W kiểu TF - Trung tính: Input 32Vdc","Cái","50W",140000]
[12,"CHIP-COB050V-TF32V","Chipled COB 50W kiểu TF - Vàng: Input 32Vdc","Cái","50W",140000]
[13,"CHIP-COB050B-TF32V","Chipled COB 50W kiểu TF - Xanh da trời (Blue): Input 32Vdc","Cái","50W",220000]
[14,"CHIP-COB050G-TF32V","Chipled COB 50W kiểu TF - Xanh lá (Green): Input 32Vdc","Cái","50W",220000]
[15,"CHIP-COB050R-TF32V","Chipled COB 50W kiểu TF - Đỏ (Red): Input 32Vdc","Cái","50W",290000]
[16,"CHIP-COB080T-TF32V","Chipled COB 80W kiểu TF - Trắng: Input 32Vdc","Cái","80W",200000]
[17,"CHIP-COB080M-TF32V","Chipled COB 80W kiểu TF - Trung tính: Input 32Vdc","Cái","80W",200000]
[18,"CHIP-COB080V-TF32V","Chipled COB 80W kiểu TF - Vàng: Input 32Vdc","Cái","80W",200000]
[19,"CHIP-COB100T-TF32V","Chipled COB 100W kiểu TF - Trắng: Input 32Vdc","Cái","100W",240000]
[20,"CHIP-COB100M-TF32V","Chipled COB 100W kiểu TF - Trung tính: Input 32Vdc","Cái","100W",240000]
[21,"CHIP-COB100V-TF32V","Chipled COB 100W kiểu TF - Vàng: Input 32Vdc","Cái","100W",240000]
[null,null,"CHIPLED KIỂU TF - 12V - CHIP LED EPISTAR"]
[1,"CHIP-COB050T-TF12V","Chipled COB 50W kiểu TF - Trắng: Input 12Vdc","Cái","50W",320000]
[2,"CHIP-COB050M-TF12V","Chipled COB 50W kiểu TF - Trung tính: Input 12Vdc","Cái","50W",320000]
[3,"CHIP-COB050V-TF12V","Chipled COB 50W kiểu TF - Vàng: Input 12Vdc","Cái","50W",320000]
[null,null,"CHIPLED KIỂU TF - 24V - CHIP LED EPISTAR",null,null,0]
[1,"CHIP-COB050T-TF24V","Chipled COB 50W kiểu TF - Trắng: Input 24Vdc","Cái","50W",320000]
[2,"CHIP-COB050M-TF24V","Chipled COB 50W kiểu TF - Trung tính: Input 24Vdc","Cái","50W",320000]
[3,"CHIP-COB050V-TF24V","Chipled COB 50W kiểu TF - Vàng: Input 24Vdc","Cái","50W",320000]
[]
[null,null,"CHIPLED COB BRIDGELUX INSIDE 3030 - 12V - CHIP LED BRIDGELUX"]
[1,"CHIP-COB020T-BR12V","Chipled COB 3030 - 20W Bridgelux Inside 3030 - Trắng: Input 12Vdc - 20LED","Cái","20W",220000]
[2,"CHIP-COB020M-BR12V","Chipled COB 3030 - 20W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính: Input 12Vdc - 20LED","Cái","20W",220000]
[3,"CHIP-COB020V-BR12V","Chipled COB 3030 - 20W Bridgelux Inside 3030 - Vàng: Input 12Vdc - 20LED","Cái","20W",220000]
[4,"CHIP-COB030T-BR12V","Chipled COB 3030 - 30W Bridgelux Inside 3030 - Trắng: Input 12Vdc - 30LED","Cái","30W",290000]
[5,"CHIP-COB030M-BR12V","Chipled COB 3030 - 30W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính: Input 12Vdc - 30LED","Cái","30W",290000]
[6,"CHIP-COB030V-BR12V","Chipled COB 3030 - 30W Bridgelux Inside 3030 - Vàng: Input 12Vdc - 30LED","Cái","30W",290000]
[7,"CHIP-COB050T-BR12V","Chipled COB 3030 - 50W Bridgelux Inside 3030 - Trắng: Input 12Vdc - 50LED","Cái","50W",320000]
[8,"CHIP-COB050M-BR12V","Chipled COB 3030 - 50W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính: Input 12Vdc - 50LED","Cái","50W",320000]
[9,"CHIP-COB050V-BR12V","Chipled COB 3030 - 50W Bridgelux Inside 3030 - Vàng: Input 12Vdc - 50LED","Cái","50W",320000]
[]
[null,null,"CHIPLED COB BRIDGELUX INSIDE 3030 - 24V - CHIP LED BRIDGELUX"]
[1,"CHIP-COB020T-BR24V","Chipled COB 3030 - 20W Bridgelux Inside 3030 - Trắng: Input 24Vdc - 20LED","Cái","20W",220000]
[2,"CHIP-COB020M-BR24V","Chipled COB 3030 - 20W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính: Input 24Vdc - 20LED","Cái","20W",220000]
[3,"CHIP-COB020V-BR24V","Chipled COB 3030 - 20W Bridgelux Inside 3030 - Vàng: Input 24Vdc - 20LED","Cái","20W",220000]
[4,"CHIP-COB030T-BR24V","Chipled COB 3030 - 30W Bridgelux Inside 3030 - Trắng: Input 24Vdc - 30LED","Cái","30W",290000]
[5,"CHIP-COB030M-BR24V","Chipled COB 3030 - 30W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính: Input 24Vdc - 30LED","Cái","30W",290000]
[6,"CHIP-COB030V-BR24V","Chipled COB 3030 - 30W Bridgelux Inside 3030 - Vàng: Input 24Vdc - 30LED","Cái","30W",290000]
[7,"CHIP-COB050T-BR24V","Chipled COB 3030 - 50W Bridgelux Inside 3030 - Trắng: Input 24Vdc - 50LED","Cái","50W",320000]
[8,"CHIP-COB050M-BR24V","Chipled COB 3030 - 50W Bridgelux Inside 3030 - Trung tính: Input 24Vdc - 50LED","Cái","50W",320000]
[9,"CHIP-COB050V-BR24V","Chipled COB 3030 - 50W Bridgelux Inside 3030 - Vàng: Input 24Vdc - 50LED","Cái","50W",320000]
["Chú ý: Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10% , chưa bao gồm tiền vận chuyển"]

{"sheet":"HKLED-DRIVER","index":2,"n_rows":127,"n_cols":7,"rows_kept":127,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[126,0,126,5]]}
["SỐ\nTT","MÃ \nSẢN PHẨM\n(8 KÝ TỰ)","TÊN SẢN PHẨM","ĐƠN VỊ \nTÍNH","CÔNG \nSUẤT (w)","LINH  KIỆN LẮP\nTHÀNH PHẨM","TRẠNG THÁI KHO"]
[null,null,"DRIVER DONE"]
[1,"DPL-DL-MPA-12W-C300","Nguồn điện DONE 10W (DL-12W-C300-MPC) - 100~277Vac 50/60Hz; Out: 21~ 42Vdc; Output: 0.5A; PF~0.5; Protection: IP67 - 2KV; Size: 79.6*30*20.5mm","Cái","10W",100000,"SLL"]
[2,"DPL-DL-MPA-20W-C600","Nguồn điện DONE 20W (DL-20W-C600-MPC) - 100~277Vac 50/60Hz; Out: 18~ 36Vdc; Output: 0.6A; PF~0.95; Protection: IP67 - 2KV; Size: 95.6*30*20.5mm","Cái","20W",170000,"SLL"]
[3,"DPL-DL-MPA-30W-C750","Nguồn điện DONE 30W (DL-30W-C750-MPC) - 100~277Vac 50/60Hz; Out: 21~42Vdc; Output: 0.75A; PF~0.95; Protection: IP67 - 2KV; Size: 104.6*30*20.5mm","Cái","30W",180000,"SLL"]
[4,"DPL-DL-MPA-50W1A2","Nguồn điện DONE 50W (DLC-50W1A2-MP) - 100~277Vac 50/60Hz; Out: 18~36Vdc; Output: 1.2A; PF~0.95; Protection: IP67 - 4KV; Size: 108.5*39.5*29.7mm","Cái","50W",200000,"SLL"]
[5,"DPL-DL-MPA-50W1A35","Nguồn điện DONE 50W (DLC-50W1A35-MP) - 100~277Vac 50/60Hz; Out: 18~36Vdc; Output: 1.35A; PF~0.95; Protection: IP67 - 4KV; Size: 108.5*39.5*29.7mm","Cái","50W",200000,"SLL"]
[6,"DPL-DL-MPA-50W1A5","Nguồn điện DONE 50W (DLC-50W1A5-MP) - 100~277Vac 50/60Hz; Out: 18~36Vdc; Output: 1.5A; PF~0.95; Protection: IP67 - 4KV; Size: 108.5*39.5*29.7mm","Cái","50W",200000,"SLL"]
[7,"DPL-DL-MPA-50W-C1050","Nguồn điện DONE 50W (DL-50W-C1050-MPC) - 100~277Vac 50/60Hz; Out: 25~50Vdc; Output: 1.05A; PF~0.95; Protection: IP67 - 6KV; Size: 121.5*39.5*29.5mm","Cái","50W",320000,"SLL"]
[8,"DPL-DL-MPA-85W2A4","Nguồn điện DONE 80W (DL-85W2A4-MPA) - 100~277Vac 50/60Hz; Out: 20~38Vdc; Output: 1.8~2.8A; PF~0.95; Protection: IP67 - 4KV/15KV; Size: 143*49*31mm","Cái","80W",620000,"SLL"]
[9,"DPL-DL-MPA-85W1A8","Nguồn điện DONE 80W (DL-85W1A8-MPA) - 100~277Vac 50/60Hz; Out: 32~58Vdc; Output: 1.2~2.0A; PF~0.95; Protection: IP67 - 4KV/15KV; Size: 143*49*31mm","Cái","80W",620000,"SLL"]
[10,"DPL-DL-MPA-105W2A8","Nguồn điện DONE 100W (DL-105W2A8-MPA-H)-100~277Vac 50/60Hz; Out: 20-38Vdc; Output: 2.4-3.5A; PF~0.95; Protection: IP67 - 4KV/15KV; Size: 164*53*32mm","Cái","100W",770000,"SLL"]
[11,"DPL-DL-MPA-105W1A8","Nguồn điện DONE 100W (DL-105W1A8-MPA-H)-100~277Vac 50/60Hz; Out: 32～ 58Vdc; Output: 1.5~2.5A; PF~0.95; Protection: IP67 - 4KV/15KV; Size: 164*53*32mm","Cái","100W",770000,"SLL"]
[12,"DPL-DL-MPA-150W4A0","Nguồn điện DONE 150W (DL-150W4A0-MPA-H)-100~277Vac 50/60Hz; Out: 20～ 38Vdc; Output: 3.5~4.2A; PF~0.95; Protection: IP67 - 4KV/15KV; Size: 190*66*37mm","Cái","150W",1130000,"SLL"]
[13,"DPL-DL-MPA-150W2A7","Nguồn điện DONE 150W (DL-150W2A7-MPA-H)-100~277Vac 50/60Hz; Out: 32~ 58Vdc; Output: 3.5~4.2A; PF~0.95; Protection: IP67 - 4KV/15KV; Size: 190*66*37mm","Cái","150W",1130000,"SLL"]
[14,"DPL-DL-MPA-200W5A55","Nguồn điện DONE 200W (DL-200W5A55-MPA-H)-100~277Vac 50/60Hz; Out: 20 ~38Vdc; Output: 4.4~5.55A; PF~0.95; Protection: IP67-4KV/15KV; Size: 225*67*37mm","Cái","200W",1230000,"SLL"]
[15,"DLP-DL-MPA-200W4A2","Nguồn điện DONE 200W (DL-200W4A2-MPA-H)-100~277Vac 50/60Hz; Out: 24~ 48Vdc; Output: 3.3~4.2A; PF~0.95; Protection: IP67-4KV/15KV; Size: 225*67*37mm","Cái","200W",1230000,"SLL"]
[16,"DPL-DL-MXG-240W-V56A","Nguồn điện DONE 240W (DL-240W-V56A-MXG) - 120~277Vac 50/60Hz; Out 25-56Vdc; Output: 3.5-6.7A; Protection 6KV/15KV; Size: 217*63*37mm","Cái","240W",1800000,"SLL"]
[]
[null,null,"DRIVER DONE - MAP"]
[1,"DPL-DL-MAP-50W-V38A","Nguồn điện DONE 50W (DL-50W-V38A-MAP) - 100~277Vac 50/60Hz; Out 20~38Vdc; Output: 0.7-1.6A; PF~0.95; Protection: 4KV/6KV; Size: 126*41*29mm","Cái","50W",550000,"SLL"]
[2,"DPL-DL-MAP-50W-V58A","Nguồn điện DONE 50W (DL-50W-V58A-MAP) - 100~277Vac 50/60Hz; Out 32~58Vdc; Output: 0.5-1.2A; PF~0.95; Protection: 4KV/6KV; Size: 126*41*29mm","Cái","50W",550000,"SLL"]
[3,"DPL-DL-MAP-75W-V38A","Nguồn điện DONE 75W (DL-75W-V38A-MAP) - 100~277Vac 50/60Hz; Out 20~38Vdc; Output: 1.3-2.5A; PF~0.95; Protection: 4KV/6KV; Size: 143*49*31mm","Cái","75W",820000,"SLL"]
[4,"DPL-DL-MAP-75W-V58A","Nguồn điện DONE 75W (DL-75W-V58A-MAP) - 100~277Vac 50/60Hz; Out 32~58Vdc; Output: 0.9-1.8A; PF~0.95; Protection: 4KV/6KV; Size: 143*49*31mm","Cái","75W",820000,"SLL"]
[5,"DPL-DL-MAP-105W-V38A","Nguồn điện DONE 100W (DL-105W-V38A-MAP) - 100~277Vac 50/60Hz; Out 20~38Vdc; Output: 1.9-3.5A; PF~0.95; Protection: 6KV/15KV; Size: 164*53*32.5mm","Cái","100W",1070000,"SLL"]
[6,"DPL-DL-MAP-105W-V58A","Nguồn điện DONE 100W (DL-105W-V58A-MAP) - 100~277Vac 50/60Hz; Out 32~58Vdc; Output: 1.3-2.5A; PF~0.95; Protection:6KV/15KV; Size: 164*53*32.5mm","Cái","100W",1070000,"SLL"]
[7,"DPL-DL-MAP-150W-V38A","Nguồn điện DONE 150W (DL-150W-V38A-MAP) - 100~277Vac 50/60Hz; Out 20~38Vdc; Output: 2.8-5A; PF~0.95; Protection:6KV/15KV; Size: 186*60*38mm","Cái","150W",1270000,"SLL"]
[8,"DPL-DL-MAP-150W-V58A","Nguồn điện DONE 150W (DL-150W-V58A-MAP) - 100~277Vac 50/60Hz; Out 32~48Vdc; Output: 1.8-3.6A; PF~0.95; Protection:6KV/15KV; Size: 186*60*38mm","Cái","150W",1270000,"SLL"]
[9,"DPL-DL-MAP-200W-V38A","Nguồn điện DONE 200W (DL-200W-V38A-MAP) - 100~277Vac 50/60Hz; Out 20~38Vdc; Output: 3.7-6.7A; PF~0.95; Protection:6KV/15KV; Size: 230*67*38mm","Cái","200W",1530000,"SLL"]
[10,"DPL-DL-MAP-200W-V58A","Nguồn điện DONE 200W (DL-200W-V58A-MAP) - 100~277Vac 50/60Hz; Out 32~48Vdc; Output: 2.4-4.8A; PF~0.95; Protection:6KV/15KV; Size: 230*67*38mm","Cái","200W",1530000,"SLL"]
[]
[null,null,"DRIVER DONE TRÒN SỬ DỤNG CHO ĐÈN UFO - 32V"]
[1,"DPL-DL-UFO-050W-32V","Nguồn điện DONE 50W (DPL-DL-UFO-050W-32V) - 100~277Vac 50/60Hz; Out 18-36Vdc; Out put: 1A50 (Nguồn tròn cho đèn UFO); Size: Phi 13cm","Cái","50W",430000,"SLL"]
[2,"DPL-DL-UFO-100W-32V","Nguồn điện DONE 100W (DPL-DL-UFO-100W-32V) - 100~277Vac 50/60Hz; Out 18-36Vdc; Out put: 1A50*2 (Nguồn tròn cho đèn UFO); Size: Phi 13cm","Cái","100W",670000,"SLL"]
[3,"DPL-DL-UFO-150W-32V","Nguồn điện DONE 150W (DPL-DL-UFO-150W-32V) - 100~277Vac 50/60Hz; Out 18-36Vdc; Out put: 1A50*3 (Nguồn tròn cho đèn UFO); Size: Phi 15cm","Cái","150W",920000,"SLL"]
[4,"DPL-DL-UFO-200W-32V","Nguồn điện DONE 200W (DPL-DL-UFO-200W-32V) - 100~277Vac 50/60Hz; Out 18-36Vdc; Out put: 1A50*4 (Nguồn tròn cho đèn UFO); Size: Phi 18cm","Cái","200W",1180000,"SLL"]
[]
[null,null,"DRIVER DONE TRÒN SỬ DỤNG CHO ĐÈN UFO - 42V"]
[1,"DPL-DL-UFO-050W-42V","Nguồn điện DONE 50W (DPL-DL-UFO-050W-42V) - 100~277Vac 50/60Hz; Out 42-48Vdc; Out put: 1A05 (Nguồn tròn cho đèn UFO); Size: Phi 13cm","Cái","50W",520000,"SLL"]
[2,"DPL-DL-UFO-100W-42V","Nguồn điện DONE 100W (DPL-DL-UFO-100W-42V) - 100~277Vac 50/60Hz; Out 42-48Vdc; Out put: 1A05*2 (Nguồn tròn cho đèn UFO); Size: Phi 13cm","Cái","100W",850000,"SLL"]
[3,"DPL-DL-UFO-150W-42V","Nguồn điện DONE 150W (DPL-DL-UFO-150W-42V) - 100~277Vac 50/60Hz; Out 42-48Vdc; Out put: 1A05*3 (Nguồn tròn cho đèn UFO); Size: Phi 15cm","Cái","150W",1200000,"SLL"]
[4,"DPL-DL-UFO-200W-42V","Nguồn điện DONE 200W (DPL-DL-UFO-200W-42V) - 100~277Vac 50/60Hz; Out 42-48Vdc; Out put: 1A05*4 (Nguồn tròn cho đèn UFO); Size: Phi 18cm","Cái","200W",1550000,"SLL"]
[]
[null,null,"DRIVER PHILIP AOC DIM 1 CẤP"]
[1,"DPL-PL-AOC50W-NHUA","Nguồn điện PHILIP XITANIUM 50W - 220~240Vac 50/60Hz; Out 30~42VDC (Nguồn Philips vỏ nhựa)","Cái","50W",620000,"SLL"]
[2,"DPL-PL-AOC50W","Nguồn điện PHILIP XITANIUM 50W (Xi EP 40W 0.7-1.05A WL I90) - 220~240Vac 50/60Hz; Out 30~42VDC (Nguồn Philips chống nước) ","Cái","50W",920000,"ORDER"]
[3,"DPL-PL-AOC65W","Nguồn điện PHILIP XITANIUM 65W (Xi EP LV 65W 0.9-2.2A WL I120) - 110-277Vac 50/60Hz; Out 24~50Vdc; Out put: 0.9-2.2A; Size: 120*67*34mm ","Cái","65W",1320000,"SLL"]
[4,"DPL-PL-AOC100W","Nguồn điện PHILIP XITANIUM 100W  (Xi EP LV 100W 1.3-3.4A WL I155) - 110~277Vac 50/60Hz; Out 24~ 50Vdc; Out put: 1.3-2.0A; Size: 155*67*40mm.","Cái","100W",1530000,"SLL"]
[5,"DPL-PL-AOC150W","Nguồn điện PHILIP XITANIUM 150W (Xi EP LV 150W 2.0-5.0A WL I175) 110~277Vac 50/60Hz; Out 24~ 50Vdc; Out put: 2.0-5.0A; Size: 175*67*40mm.","Cái","150W",1580000,"SLL"]
[6,"DPL-PL-AOC200W","Nguồn điện PHILIP XITANIUM 200W  (Xi EP LV 200W 3.0-6.7A WL I195) - 110~277Vac 50/60Hz; Out 24~50Vdc Out put: 3.0-6.7A; Size: 195*67*40mm.","Cái","200W",1880000,"SLL"]
[7,"DPL-PL-AOC240W","Nguồn điện PHILIP XITANIUM 240W (Xi EP LV 250W 4.0-8.3A WL I215) - 110~277Vac 50/60Hz; Out 24~50Vdc Out put: 4.0-8.3A; Size: 215*67*40mm.","Cái","240W",2070000,"SLL"]
[]
[null,null,"DRIVER PHILIP XI DIM 5 CẤP"]
[1,"DPL-PL-DIMXiLP65W","Nguồn điện PHILIP DIM 5 LEVER XITANIUM 65W (Xi LP 65W 0.3-1.05A S1 230V I150) - 110~277Vac 50/60Hz; Out 31~93Vdc; Out put: 0.3-1.05A Size: 120*67*34mm.","Cái","65W",1400000,"SLL"]
[2,"DPL-PL-DIMXiLP100W","Nguồn điện PHILIP DIM 5 LEVER XITANIUM 100W (Xi LP 100W 0.3-1.05A S1 WL I155) - 110~277Vac 50/60Hz; Out 46~143Vdc; Out put: 0.3-1.05A; Size: 195*68*40mm.","Cái","100W",1550000,"SLL"]
[3,"DPL-PL-DIMXiLP150W","Nguồn điện PHILIP DIM 5 LEVER XITANIUM 150W (Xi LP 150W 0.3-1.05A S1 WL I175) - 110~277Vac 50/60Hz; Out 71~214Vdc; Out put: 0.3-1.05A; Size: 175*68*40mm.","Cái","150W",1680000,"SLL"]
[4,"DPL-PL-DIMXiLP200W","Nguồn điện PHILIP DIM 5 LEVER XITANIUM 200W (Xi LP 200W 0.3-1.05A S1 WL I195) - 110~277Vac 50/60Hz; Out 144~286Vdc; Out put: 0.3-1.05A; Size: 195*68*40mm.","Cái","200W",2080000,"SLL"]
[5,"DPL-PL-DIMXiLP250W","Nguồn điện PHILIP DIM 5 LEVER XITANIUM 250W (Xi LP 250W 0.3-1.05A S1 WL I215) - 110~277Vac 50/60Hz; Out 165~357Vdc; Out put: 0.3-1.05A; Size: 195*68*40mm.","Cái","250W",2370000,"SLL"]
[6,"DPL-PL-DIMXiLP320W","Nguồn điện PHILIP DIM 5 LEVER XITANIUM 320W (Xi LP 320W 0.7-2.1A S1 WL AUX I230) - 110~277Vac 50/60Hz; Out 114-228Vdc; Out put: 0.7-2.1A; Size: 230*90*40mm.","Cái","320W",3250000,"ORDER"]
[7,"DPL-PL-DIMXiLP150W-EU","Nguồn điện PHILIP DIM 5 LEVER XITANIUM 150W (Xi LP 150W 0.3-1.0A S1 230V S240 sXt) - 220~240Vac 50/60Hz; Out 72~214Vdc - 0.3-1.0A S1 230V S240 sXt  - Made in Poland (không DALI)","Cái","150W",2280000,"ORDER"]
[8,"DPL-PL-DIMXiFP150W-EU","Nguồn điện PHILIP DIM 5 LEVER XITANIUM 150W (Xi FP 150W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt) - 220~240Vac 50/60Hz; Out 72~214Vdc - 0.3-1.0A S1 230V S240 sXt  - Made in Poland (Có DALI)","Cái","150W",2470000,"ORDER"]
[]
[null,null,"DRIVER MEAN WELL XLG"]
[1,"DPL-MW-XLG-50-H-A","Nguồn điện MEANWELL - 50W (XLG-50-H-A)- 100~305Vac 50/60Hz; Out 22~54Vdc; Out put: 0.53 ~ 2.1A; Size: 105*63*30mm (0.41Kg;24pcs/ 10.5Kg)","Cái","50W",920000,"SLL"]
[2,"DPL-MW-XLG-75-H-A","Nguồn điện MEANWELL - 75W (XLG-75-H-A)- 100~305Vac 50/60Hz; Out 27~54Vdc; Out put: 0.65-2.1A; Size: 140*63*32mm (0.58Kg;24pcs /15Kg)","Cái","75W",1150000,"SLL"]
[3,"DPL-MW-XLG-100-H-A","Nguồn điện MEANWELL 100W (XLG-100-H-A)- 100~305Vac 50/60Hz; Out 27~56Vdc; Out put: 1.75~2.78A; Size: 140*63*32mm (0.58Kg;24pcs /15Kg)","Cái","100W",1280000,"SLL"]
[4,"DPL-MW-XLG-150-H-A","Nguồn điện MEANWELL 150W (XLG-150-H-A)- 100~305Vac 50/60Hz; Out 27~56Vdc; Out put: 2.68~4.17A; Size: 180*63*35.5mm (0.8Kg;16pcs/13.4Kg)","Cái","150W",1450000,"SLL"]
[5,"DPL-MW-XLG-200-H-A","Nguồn điện MEANWELL 200W (XLG-200-H-A)- 100~305Vac 50/60Hz; Out 27~56Vdc; Out put: 3.5~5.55A; Size: 199*63*35.5mm (0.85Kg;16pcs/14.2Kg)","Cái","200W",1720000,"SLL"]
[6,"DPL-MW-XLG-240-H-A","Nguồn điện MEANWELL 240W (XLG-240-H-A)- 100~305Vac 50/60Hz; Out 27~56Vdc; Out put: 4.28~6.66A; Size: 219*63*35.5mm (1Kg;16pcs / 16Kg)","Cái","240W",1900000,"SLL"]
[7,"DPL-MW-XLG-320-H-A","Nguồn điện MEANWELL 320W (XLG-320-H-A)- 100~305Vac 50/60Hz; Out 30~56Vdc; Out put: 5.57~7.42A; Size: 246*77*39.5mm (1.45Kg;9pcs/14Kg)","Cái","320W",3130000,"SLL"]
[]
[null,null,"DRIVER INVENTRONIC DIM 6 CẤP"]
[1,"DPL-EUM-050S210DG","Nguồn điện INVENTRONIC - 50W (EUM-050S210DG)- 90~305Vac 50/60Hz; Out 18~54Vdc; Out put: 1.4 – 2.1A; Size: 142*60*36.5mm (NW: 600g) | DM 6kV, CM 10kV ","Cái","50W",1280000,"SLL"]
[1,"DPL-EUM-075S210DG","Nguồn điện INVENTRONIC - 75W (EUM-075S210DG)- 90~305Vac 50/60Hz; Out 18~54Vdc; Out put: 1.4 – 2.1A; Size: 142*60*36.5mm (NW: 600g) | DM 6kV, CM 10kV ","Cái","75W",1280000,"SLL"]
[2,"DPL-EUM-100S280DG","Nguồn điện INVENTRONIC - 100W (EUM-100S280DG)- 90~305Vac 50/60Hz; Out 18~54Vdc; Out put: 1.75 – 2.8A; Size: 148*60*36.5mm (NW: 620g) DM 6kV, CM 10kV ","Cái","100W",1400000,"SLL"]
[3,"DPL-EUM-150S420DG","Nguồn điện INVENTRONIC - 150W (EUM-150S420DG)- 90~305Vac 50/60Hz; Out 18~54Vdc; Out put: 2.8 – 4.2A; Size: 178*60*36.5mm (NW: 735g)| DM 6kV, CM 10kV ","Cái","150W",1550000,"SLL"]
[4,"DPL-EUM-200S560DG","Nguồn điện INVENTRONIC - 200W (EUM-200S560DG)- 90~305Vac 50/60Hz; Out 18~54Vdc; Out put: 3.5 – 5.6A; Size: 188*60*36.5mm (NW: 780g)| DM 6kV, CM 10kV ","Cái","200W",1920000,"SLL"]
[5,"DPL-EUM-240S670DG","Nguồn điện INVENTRONIC - 240W (EUM-240S670DG)- 90~305Vac 50/60Hz; Out 18~54Vdc; Out put: 4.2 – 6.7A; Size: 218*60*38.5mm (NW: 950g)| DM 6kV, CM 10kV ","Cái","240W",2030000,"SLL"]
[]
[null,null,"DRIVER ĐỔI MÀU"]
[1,"DPL-HK-DM010RGB-BR09V","Nguồn điện đèn LED đổi màu - 10W (DPL-HK-DM010RGB-BR09V) - 85 ~ 265 Vac 50/60Hz; Out 6-13Vdc. ","Cái","10W",150000,"SLL"]
[2,"DPL-HK-DM020RGB-BR18V","Nguồn điện đèn LED đổi màu - 20W (DPL-HK-DM020RGB-BR18V) - 85 ~ 265 Vac 50/60Hz; Out 10-21Vdc. ","Cái","20W",170000,"SLL"]
[3,"DPL-HK-DM030RGB-BR30V","Nguồn điện đèn LED đổi màu - 30W (DPL-HK-DM030RGB-BR30V) - 85 ~ 265 Vac 50/60Hz; Out 20-35Vdc. ","Cái","30W",180000,"SLL"]
[4,"DPL-HK-DM050RGB-BR24V","Nguồn điện đèn LED đổi màu - 50W (DPL-HK-DM050RGB-BR24V) - 85 ~ 265 Vac 50/60Hz; Out 16-27Vdc. ","Cái","50W",220000,"SLL"]
[5,"DPL-HK-DM100RGB-BR30V","Nguồn điện đèn LED đổi màu - 100W (DPL-HK-DM100RGB-BR30V) - 85 ~ 265 Vac 50/60Hz; Out 17-36Vdc. ","Cái","100W",430000,"SLL"]
[]
[null,null,"DRIVER HKLED ĐÁNH BẮT CÁ 32VDC"]
[1,"DPL-DPF100-32V","Nguồn điện đánh cá biển HKLED 100W 100~290Vac 50/60Hz; Out 32Vdc","Cái","100W",650000,"SLL"]
[2,"DPL-DPF150-32V","Nguồn điện đánh cá biển HKLED 100W 100~290Vac 50/60Hz; Out 32Vdc","Cái","150W",1020000,"SLL"]
[3,"DPL-DPF200-32V","Nguồn điện đánh cá biển HKLED 200W - 100~290Vac 50/60Hz; Out 32Vdc","Cái","200W",1200000,"SLL"]
[4,"DPL-DPF240-32V","Nguồn điện đánh cá biển HKLED 240W - 100~290Vac 50/60Hz; Out 32Vdc","Cái","240W",1270000,"SLL"]
[]
[null,null,"DRIVER HKLED ĐÁNH BẮT CÁ 48VDC"]
[1,"DPL-DPF100-48V","Nguồn điện đánh cá biển HKLED 100W 100~290Vac 50/60Hz; Out 48Vdc","Cái","100W",650000,"SLL"]
[2,"DPL-DPF150-48V","Nguồn điện đánh cá biển HKLED 100W 100~290Vac 50/60Hz; Out 48Vdc","Cái","150W",1020000,"SLL"]
[3,"DPL-DPF200-48V","Nguồn điện đánh cá biển HKLED 200W - 100~290Vac 50/60Hz; Out 48Vdc","Cái","200W",1200000,"SLL"]
[4,"DPL-DPF240-48V","Nguồn điện đánh cá biển HKLED 240W - 100~290Vac 50/60Hz; Out 48Vdc","Cái","240W",1270000,"SLL"]
[]
[null,null,"CHỐNG SÉT"]
[1,"CHONGSET10K-DONE","Chống sét Done","Cái","10KV",300000,"SLL"]
[2,"CHONGSET10K-SP1-PL","Chống sét Philips - SP1 - 10KVA","Cái","10KV",330000,"SLL"]
[3,"CHONGSET10K-V-PL","Chống sét vuông Philips 10Kv - Made in Poland","Cái","10KV",450000,"TKC"]
[4,"CHONGSET20K-V-PL","Chống sét vuông Philips 20Kv - Made in China","Cái","20Kv",1130000,"TKC"]
[5,"CHONGSET10K-SP1-ZP","Chống sét ZP - SP1 - 10KVA","Cái","10Kv",200000,"SLL"]
[6,"CHONGSET20K-SP1-ZP","Chống sét ZP - SP1 - 20KVA","Cái","20Kv",330000,"SLL"]
[7,"CHONGSET20K-V-ZP","Chống sét vuông ZP - 20KVA","Cái","20Kv",500000,"SLL"]
[]
[null,null,"DRIVER SOSEN"]
[1,"DPL-SS-50H-36","Nguồn Sosen 50W - Output: 36V (no dimming, TUV)","Cái","50W",1030000,"ORDER"]
[2,"DPL-SS-70H-36","Nguồn Sosen 70W - Output: 36V (no dimming, TUV)","Cái","70W",1200000,"ORDER"]
[3,"DPL-SS-100H-36","Nguồn Sosen 100W - Output: 36V (no dimming, TUV)","Cái","100W",1600000,"ORDER"]
[4,"DPL-SS-150H-36","Nguồn Sosen 150W - Output: 36V (no dimming, TUV)","Cái","150W",2000000,"ORDER"]
[5,"DPL-SS-200H-36","Nguồn Sosen 200W - Output: 36V (no dimming, TUV)","Cái","200W",2420000,"ORDER"]
[]
[null,null,"DRIVER MEAN WELL XBG SỬ DỤNG CHO ĐÈN UFO TRÒN"]
[1,"DPL-MW-XBG-100-A","Nguồn điện đèn UFO tròn MEANWELL 100W (XBG-100-A)- 100~305Vac 50/60Hz; Out: 27 ~ 56Vdc; Output: 1.75~2.78A; IP6; Size: φ130mm *56mm(D*H); 0.8Kg; 16pcs/ 14.8Kg.","Cái","100W",1670000,"ORDER"]
[2,"DPL-MW-XBG-160-A","Nguồn điện đèn UFO tròn MEANWELL 160W (XBG-160-A)- 100~305Vac 50/60Hz; Output 34 ~ 56Vdc; Output: 2.85~4.1A; IP6; Size: φ151.5mm *60mm(D*H); 1.25Kg; 8pcs/11.5Kg","Cái","150W",2250000,"ORDER"]
[3,"DPL-MW-XBG-240-A","Nguồn điện đèn UFO tròn MEANWELL 240W (XBG-240-A)- 100~305Vac 50/60Hz; Output: 30 ~60Vdc; Output: 4.0~5.7A; IP6; Size: φ176mm *65mm(D*H); 1.92Kg;8pcs/ 17.5Kg","Cái","240W",3230000,"ORDER"]
[]
[null,null,"DRIVER DONE SỬ DỤNG CHO DIM 6 CẤP"]
[1,"DPL-DL-MXG-50W-V72A","Nguồn điện DONE DIM 6 cấp 50W (DL-50W-V72A-MXG) - 100～ 277VVac 50/60Hz; Out 36～ 72Vdc","Cái","50W",1030000,"ORDER"]
[2,"DPL-DL-MXG-75W-V108A","Nguồn điện DONE DIM 6 cấp 75W (DL-75W-V108A-MXG) - 100～ 277VVac 50/60Hz; Out 54～ 108Vdc","Cái","75W",1280000,"ORDER"]
[3,"DPL-DL-MXG-100W-V143A","Nguồn điện DONE DIM 6 cấp 100W (DL-100W-V143A-MXG) - 100～ 277VVac 50/60Hz; Out 71～ 143Vdc","Cái","100W",1530000,"ORDER"]
[4,"DPL-DL-MXG-150W-V214A","Nguồn điện DONE DIM 6 cấp 150W (DL-150W-V214A-MXG) - 100～ 277VVac 50/60Hz; Out 95～ 214Vdc","Cái","150W",1730000,"ORDER"]
[5,"DPL-DL-MXG-200W-V286A","Nguồn điện DONE DIM 6 cấp 200W (DL-200W-V286A-MXG) - 100～ 277VVac 50/60Hz; Out 143～ 286Vdc","Cái","200W",2100000,"ORDER"]
[6,"DPL-DL-MXG-240W-V343A","Nguồn điện DONE DIM 6 cấp 240W (DL-240W-V343A-MXG) - 100～ 277VVac 50/60Hz; Out 171～ 343Vdc","Cái","240W",2230000,"ORDER"]
["Chú ý: Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10% , chưa bao gồm tiền vận chuyển"]

{"sheet":"HKLED-GIÁ VỎ","index":3,"n_rows":377,"n_cols":7,"rows_kept":377,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[139,1,139,2],[211,1,211,2],[376,0,376,5]]}
["SỐ\nTT","MÃ \nSẢN PHẨM\n(8 KÝ TỰ)","TÊN SẢN PHẨM","ĐƠN VỊ \nTÍNH","CÔNG \nSUẤT (w)","LINH KIỆN \nLẮP ĐÈN","HÌNH ẢNH \nSẢN PHẨM"]
[null,"VỎ ĐÈN PHA"]
[null,null,"VỎ ĐÈN PHA TRÒN"]
[1,"VDPT050","Vỏ đèn LED pha 50W - (Pha tròn phễu)\n- Công suất: 50W\n- Kích thước sản phẩm: 297*246*75mm\n- Trọng lượng: 1883g\n- Kích thước hộp carton: 310*255*85mm (10 cái/1 thùng)\n- Kích thước thùng: 530*460*325mm","Cái","50W",730000]
[2,"VDPT100","Vỏ đèn LED pha 100W - (Pha tròn phễu)\n- Công suất: 100W\n- Kích thước sản phẩm: 325*246*75mm\n- Trọng lượng: 2207g\n- Kích thước hộp carton: 335*255*85mm (10 cái/1 thùng)\n- Kích thước thùng: 530*470*350mm","Cái","100W",850000]
[3,"VDPT150","Vỏ đèn LED pha 150W - (Pha tròn phễu)\n- Công suất: 150W\n- Kích thước sản phẩm: 419*315*87mm\n- Trọng lượng: 4977g\n- Kích thước hộp carton: 430*335*120mm (1 cái/1 thùng)","Cái","150W",1710000]
[4,"VDPT200","Vỏ đèn LED pha 200W - (Pha tròn phễu)\n- Công suất: 200W\n- Kích thước sản phẩm: 419*315*87mm\n- Trọng lượng: 5000g\n- Kích thước hộp carton: 430*335*120mm (1 cái/1 thùng)","Cái","200W",1730000]
[5,"VDPT250","Vỏ đèn LED pha 250W - (Pha tròn phễu)\n- Công suất: 250W\n- Kích thước sản phẩm: 419*315*87mm\n- Trọng lượng: 5100g\n- Kích thước hộp carton: 430*335*120mm (1 cái/1 thùng)","Cái","250W",1830000]
[6,"VDPT300","Vỏ đèn LED pha 300W - (Pha tròn phễu)\n- Công suất: 300W\n- Kích thước sản phẩm: 526*345*100mm\n- Trọng lượng: 6800g\n- Kích thước hộp carton: 540*360*125mm (1 cái/1 thùng)","Cái","300W",2600000]
[7,"VDPT400","Vỏ đèn LED pha 400W - (Pha tròn phễu)\n- Công suất: 400W\n- Kích thước sản phẩm: 627*356*10mm\n- Trọng lượng: 8277g\n- Kích thước hộp carton: 640*380*130 (1 cái/1 thùng)","Cái","400W",2990000]
[8,"VDPT500","Vỏ đèn LED pha 500W - (Pha tròn phễu)\n- Công suất: 500W\n- Kích thước sản phẩm: 832*360*100mm\n- Trọng lượng: 12602g\n- Kích thước hộp carton: 845*370*130mm","Cái","500W",4560000]
[9,"VDPT600","Vỏ đèn LED pha 600W - (Pha tròn phễu)\n- Công suất: 600W\n- Kích thước sản phẩm: 970*360*100mm\n- Trọng lượng: 14715g\n- Kích thước hộp carton: 985*370*130mm","Cái","600W",5880000]
[10,"VDPT800","Vỏ đèn LED pha 800W - (Pha tròn phễu)\n- Công suất: 800W\n- Trọng lượng: 14779g\n- Kích thước sản phẩm: 970*360*100mm\n- Kích thước hộp carton: 985*370*130mm","Cái","800W",6820000]
[11,"VDPT1000","Vỏ đèn LED pha 1000W - (Pha tròn phễu)\n- Công suất: 1000W\n- Trọng lượng: 14779g\n- Kích thước sản phẩm: 970*360*100mm\n- Kích thước hộp carton: 985*370*130mm","Cái","1000W",7080000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN PHA TRÒN - CHÓA RỘNG"]
[1,"VDPTR010","Vỏ đèn LED pha 10W - (Pha tròn chóa rộng)\n- Công suất: 10W\n- Kích thước sản phẩm: 163*128*50mm\n- Trọng lượng: 400g\n- Kích thước hộp carton: 170*140*55mm (40 cái/1 thùng)\n- Kích thước thùng: 590*290*360","Cái","10W",210000]
[2,"VDPTR020","Vỏ đèn LED pha 20W - (Pha tròn chóa rộng)\n- Công suất: 20W\n- Kích thước sản phẩm: 197*156*53mm\n- Trọng lượng: 785g\n-  Kích thước hộp carton: 205*165*65mm (20 cái/1 thùng)\n- Kích thước thùng: 430*360*350mm","Cái","20W",360000]
[3,"VDPTR030","Vỏ đèn LED pha 30W - (Pha tròn chóa rộng)\n- Công suất: 30W\n- Kích thước sản phẩm: 241*201*58mm\n- Trọng lượng: 1224g\n- Kích thước hộp carton: 250*210*70mm (10 cái/1 thùng)\n- Kích thước thùng: 520*380*230mm","Cái","30W",530000]
[4,"VDPTR050","Vỏ đèn LED pha 50W - (Pha tròn chóa rộng)\n- Công suất: 50W\n- Kích thước sản phẩm: 297*246*75mm\n- Trọng lượng: 1883g\n- Kích thước hộp carton: 310*255*85mm (10 cái/1 thùng)\n- Kích thước thùng: 530*460*325mm","Cái","50W",730000]
[5,"VDPTR100","Vỏ đèn LED pha 100W - (Pha tròn chóa rộng)\n- Công suất: 100W\n- Kích thước sản phẩm: 325*246*75mm\n- Trọng lượng: 2207g\n- Kích thước hộp carton: 335*255*85mm (10 cái/1 thùng)\n- Kích thước thùng: 530*370*350mm","Cái","100W",850000]
[6,"VDPTR150","Vỏ đèn LED pha 150W - (Pha tròn chóa rộng)\n- Công suất: 150W\n- Kích thước sản phẩm: 419*315*87mm\n- Trọng lượng: 4977g\n- Kích thước hộp carton: 430*335*120mm (1 cái/1 thùng)","Cái","150W",1710000]
[7,"VDPTR200","Vỏ đèn LED pha 200W - (Pha tròn chóa rộng)\n- Công suất: 200W\n- Kích thước sản phẩm: 419*315*87mm\n- Trọng lượng: 5000g\n- Kích thước hộp carton: 430*335*120mm (1 cái/1 thùng)","Cái","200W",1730000]
[8,"VDPTR300","Vỏ đèn LED pha 300W - (Pha tròn chóa rộng)\n- Công suất: 300W\n- Kích thước sản phẩm: 526*345*100mm\n- Trọng lượng: 6800g\n- Kích thước hộp carton: 540*360*125mm (1 cái/1 thùng)","Cái","300W",2600000]
[9,"VDPTR400","Vỏ đèn LED pha 400W - (Pha tròn chóa rộng)\n- Công suất: 400W\n- Kích thước sản phẩm: 627*356*100mm\n- Trọng lượng: 8277g\n- Kích thước hộp carton: 640*380*130 (1 cái/1 thùng)","Cái","400W",2990000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN PHA TRÒN - VUÔNG"]
[1,"VDPTV100","Vỏ đèn LED pha 100W - (Pha tròn vuông)\n- Công suất: 100W\n- Kích thước: 335*283*82mm\n- Trọng lượng: 2487g\n- Kích thước hộp carton: 380*300*105mm (5 cái /1 thùng)\n- Kích thước thùng: 585*315*400mm","Cái","100W",980000]
[2,"VDPTV150","Vỏ đèn LED pha 150W - (Pha tròn vuông)\n- Công suất: 150W\n- Kích thước:  423*322*105mm\n- Trọng lượng: 4500g\n- Kích thước hộp carton: 460*335*125mm (1 cái/1 thùng)","Cái","150W",1660000]
[3,"VDPTV200","Vỏ đèn LED pha 200W - (Pha tròn vuông)\n- Công suất: 200W\n- Kích thước:  423*322*105mm\n- Trọng lượng: 4500g\n- Kích thước hộp carton: 460*335*125mm (1 cái/1 thùng)","Cái","200w",1680000]
[4,"VDPTV300","Vỏ đèn LED pha 300W - (Pha tròn vuông)\n- Công suất: 300W\n- Kích thước: 442*398*105mm\n- Trọng lượng: 6500g\n- Kích thước hộp carton: 465*415*125mm (1 cái/1 thùng)","Cái","300w",2390000]
[5,"VDPTV400","Vỏ đèn LED pha 400W - (Pha tròn vuông)\n- Công suất: 400W\n- Kích thước: 467*463*116mm\n- Trọng lượng: 8400g\n- Kích thước thùng carton: 485*475*150mm (1 cái/1 thùng)","Cái","400w",2900000]
[6,"VDPTV500","Vỏ đèn LED pha 500W - (Pha tròn vuông)\n- Công suất: 500W\n- Kích thước: 567*463*116mm\n- Trọng lượng: 9990g\n- Kích thước thùng carton: 585*480*150mm (1 cái/1 thùng)","Cái","500w",3520000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN PHA RỌI NGOÀI TRỜI"]
[1,"VDPR010","Vỏ đèn LED pha 10W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 10W\n- Trọng lượng: 260g\n- Kích thước sản phẩm: 120*75*95mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 130*90*110mm\n- Kích thước thùng Carton: 490*260*490mm (50 cái/thùng)\n- Trọng lượng của 1 thùng carton: 15kg","Cái","10W",170000]
[2,"VDPR020","Vỏ đèn LED pha 20W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 20W\n- Trọng lượng: 560g\n- Kích thước sản phẩm: 180*140*100mm\n- Kích thước vỏ hôp carton: 190*160*130mm\n- Kích thước thùng Carton: 695*350*450mm (20 cái/thùng)\n- Trọng lượng của 1 thùng carton: 13kg","Cái","20W",340000]
[3,"VDPR030","Vỏ đèn LED pha 30W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 30W\n- Trọng lượng: 900g\n- Kích thước sản phẩm: 225*190*120mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 235*190*145mm\n- Kích thước thùng Carton: 795*400*250mm (10 cái/thùng)\n- Trọng lượng của 1 thùng carton: 10.5kg","Cái","30W",490000]
[4,"VDPR050","Vỏ đèn LED pha 50W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng: 1400g\n- Kích thước sản phẩm: 285*235*130mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 300*240*155mm\n- Kích thước thùng Carton: 670*315*500mm (8 cái/thùng)\n- Trọng lượng của 1 thùng carton: 12kg","Cái","50W",620000]
[5,"VDPR100","Vỏ đèn LED pha 100W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 3000g\n- Kích thước sản phẩm: 360*280*190mm\n- Kích thước thùng carton: 275*370*215mm\n- Kích thước thùng Carton: 445*395*290mm (4 cái/thùng)","Cái","100W",1320000]
[6,"VDPR150","Vỏ đèn LED pha 150W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 3400g\n- Kích thước sản phẩm: 440*330*200mm\n- Kích thước thùng Carton: 450*340*220mm (1 cái/thùng)","Cái","150W",1640000]
[7,"VDPR200","Vỏ đèn LED pha 200W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 5500g\n- Kích thước sản phẩm: 525*325*224mm\n- Kích thước thùng Carton: 540*330*230mm (1 cái/thùng)","Cái","200W",2600000]
[8,"VDPR250","Vỏ đèn LED pha 250W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 250W\n- Trọng lượng: 6500g\n- Kích thước sản phẩm: 525*325*220mm\n- Kích thước thùng Carton: 540*330*230mm (1 cái/thùng)","Cái","250W",2810000]
[9,"VDPR300","Vỏ đèn LED pha 300W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 300W\n- Trọng lượng: 6000g\n- Kích thước sản phẩm: 455*330*210mm\n- Kích thước thùng Carton: 470*330*230mm","Cái","300W",2900000]
[10,"VDPR400","Vỏ đèn LED pha 400W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 400W\n- Trọng lượng: 6500g\n- Kích thước: 525*325*220mm\n- Kích thước thùng Carton: 540*330*230mm","Cái","400W",3410000]
[11,"VDPR500","Vỏ đèn LED pha 500W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 500W\n- Trọng lượng: 9000g\n- Kích thước sản phẩm: 600*325*220mm\n- Kích thước thùng Carton: 610*330*240mm\n","Cái","500W",3900000]
[12,"VDPR600","Vỏ đèn LED pha 600W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 600W\n- Trọng lượng: 10000g\n- Kích thước sản phẩm: 660*325*220mm\n- Kích thước thùng Carton: 670*330*240mm\n","Cái","600W",4600000]
[13,"VDPR800","Vỏ đèn LED pha 800W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 800W\n- Trọng lượng: 11500g\n- Kích thước sản phẩm: 800*325*220mm\n- Kích thước thùng Carton: 810*330*240mm\n","Cái","800W",5860000]
[14,"VDPR1000","Vỏ đèn LED pha 1000W - (Pha rọi xám nguồn sau)\n- Công suất: 1000W\n- Trọng lượng: 13500g\n- Kích thước sản phẩm: 960*325*220mm\n- Kích thước thùng Carton: 980*330*240mm\n","Cái","1000W",7350000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN PHA CẦU CẢNG"]
[1,"VDCC200","Vỏ đèn LED pha cầu cảng 200W\n- Công suất: 200W\n- Driver: 1*200W\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 200*255*70mm\n- Trọng lượng: 4330g\n- Kích thước thùng Carton: 440*380*338mm (1 cái/thùng)","Cái","200W",2640000]
[2,"VDCC400","Vỏ đèn LED pha cầu cảng 400W\n- Công suất: 400W\n- Driver: 2*200W\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 375*255*70mm\n- Trọng lượng: 6100g\n- Kích thước thùng Carton: 440*380*338mm (1 cái/thùng)","Cái","400W",3330000]
[3,"VDCC500","Vỏ đèn LED pha cầu cảng 500W\n- Công suất: 500W\n- Driver: 2*240W\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 350*300*95mm\n- Trọng lượng: 7650g\n- Kích thước thùng Carton: 470*470*440mm (1 cái/thùng)","Cái","500W",4140000]
[4,"VDCC600","Vỏ đèn LED pha cầu cảng 600W\n- Công suất: 600W\n- Driver: 3*200W\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 400*300*95mm\n- Trọng lượng: 8200g\n- Kích thước thùng Carton: 470*470*440mm (1 cái/thùng)","Cái","600W",4440000]
[5,"VDCC800","Vỏ đèn LED pha cầu cảng 800W\n- Công suất: 800W\n- Driver: 4*200W\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 450*335*110mm\n- Trọng lượng: 1105g\n- Kích thước thùng Carton: 540*500*470mm (1 cái/thùng)","Cái","800W",6500000]
[6,"VDCC1000","Vỏ đèn LED pha cầu cảng 1000W\n- Công suất: 1000W\n- Driver: 4*250W\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 490*335*110mm\n- Trọng lượng: 1181g\n- Kích thước thùng Carton: 540*500*470mm (1 cái/thùng)","Cái","1000W",7140000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN PHA CẦU THÁP (SÂN VẬN ĐỘNG)"]
[1,"VDCT200","Vỏ đèn pha cẩu tháp ngoài trời 200W - (Chipled 1*200w)\n- Công suất: 200W\n- Driver: 1*200W\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 270*270*135mm (chưa ống đồng dẫn nhiệt cho Chipled); Có 17 lớp nhôm tản nhiệt.\n- Trọng lượng: 6000g\n- Kích thước thùng Carton: 460*460*540mm (1 cái/thùng)\n(Góc chiếu: 25 độ; 60 độ; 90 độ)","Cái","200W",6550000]
[2,"VDCT400","Vỏ đèn pha cẩu tháp ngoài trời 400W - (Chipled 1*400w)\n- Công suất: 400W\n- Driver: 2*200W\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 310*270*135mm (có 12 ống đồng dẫn nhiệt cho Chipled); Có 26 lớp nhôm tản nhiệt\n- Trọng lượng: 8600g\n- Kích thước thùng Carton: 460*460*540mm (1 cái/thùng)\n(Góc chiếu: 25 độ; 60 độ; 90 độ)","Cái","400W",11170000]
[3,"VDCT500","Vỏ đèn pha cẩu tháp ngoài trời 500W - (Chipled 1*500w)\n- Công suất: 500W\n- Driver: 2*240W\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 310*270*135mm (có 12 ống đồng dẫn nhiệt cho Chipled); Có 26 lớp nhôm tản nhiệt\n- Trọng lượng: 8600g\n- Kích thước thùng Carton: 460*460*540mm (1 cái/thùng)\n(Góc chiếu: 25 độ; 60 độ; 90 độ)","Cái","500W",11730000]
[4,"VDCT600","Vỏ đèn pha cẩu tháp ngoài trời 600W - (Chipled 1*600w)\n- Công suất: 600W\n- Driver: 3*200W\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 365*330*170mm (có 12 ống đồng dẫn nhiệt cho Chipled); Có 32 lớp nhôm tản nhiệt\n- Trọng lượng: 10000g\n- Kích thước thùng Carton: 460*460*540mm (1 cái/thùng)\n(Góc chiếu: 25 độ; 60 độ; 90 độ)","Cái","600W",12860000]
[5,"VDCT800","Vỏ đèn pha cẩu tháp ngoài trời 800W - (Chipled 1*800w)\n- Công suất: 800W\n- Driver: 4*200W\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 370*410*230mm (có 16 ống đồng dẫn nhiệt cho Chipled); Có 32 lớp nhôm tản nhiệt\n- Trọng lượng: 17500g\n- Kích thước thùng Carton: 530*550*570mm (1 cái/thùng)\n(Góc chiếu: 45 độ; 60 độ)","Cái","800W",24480000]
[6,"VDCT1000","Vỏ đèn pha cẩu tháp ngoài trời 1000W - (Chipled 1*1000w)\n- Công suất: 1000W\n- Driver: 4*250W\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 440*410*230mm (có 16 ống đồng dẫn nhiệt cho Chipled); Có 40 lớp nhôm tản nhiệt\n- Trọng lượng: 20000g\n- Kích thước thùng Carton: 630*550*570mm (1 cái/thùng)\n(Góc chiếu: 45 độ; 60 độ)","Cái","1000W",28380000]
[7,"VDCT1500","Vỏ đèn pha cẩu tháp ngoài trời 1500W - (Chipled 1*1500w)\n- Công suất: 1500W\n- Driver: 6*250W\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 535*410*230mm (có 16 ống đồng dẫn nhiệt cho Chipled); Có 50 lớp nhôm tản nhiệt\n- Trọng lượng: 23100g\n- Kích thước thùng Carton: 720*550*570mm (1 cái/thùng)\n(Góc chiếu: 45 độ; 60 độ)","Cái","1500W",38800000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN PHA SÂN VẬN ĐỘNG "]
[1,"VDSVD200","Vỏ đèn pha sân vận động 200W \n- Chipled 1*54 LED (9*6 chuỗi)\n- Công suất: 200W\n- Driver: 1*200W\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 250*270*135mm (chưa ống đồng dẫn nhiệt cho Chipled); Có 16 lớp nhôm tản nhiệt.\n- Trọng lượng: 5900g\n- Kích thước thùng Carton: 440*440*330mm (1 cái/thùng)\n(Góc chiếu: 10°, 15°, 30°, 60 độ) - IP65","Cái","200W",10770000]
[2,"VDSVD400","Vỏ đèn pha sân vận động 400W \n- Chipled 1*54 LED (9*6*2 chuỗi)\n- Công suất: 400W\n- Driver: 2*200W\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 310*270*135mm (Có 8 ống đồng dẫn nhiệt cho Chipled); Có 20 lớp nhôm tản nhiệt.\n- Trọng lượng: 7200g\n- Kích thước thùng Carton: 440*440*330mm (1 cái/thùng)\n(Góc chiếu: 10°, 15°, 30°, 60 độ) - IP65","Cái","400W",13670000]
[3,"VDSVD600","Vỏ đèn pha sân vận động 600W\n- Chipled 1*84 LED (14*3*2 chuỗi)\n- Công suất: 600W\n- Driver: 3*200W\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 365*330*170mm (Có 12 ống đồng dẫn nhiệt cho Chipled); Có 32 lớp nhôm tản nhiệt.\n- Trọng lượng: 12500g\n- Kích thước thùng Carton: 550*550*360mm (1 cái/thùng)\n(Góc chiếu: 10°, 15°, 30°, 60 độ) - IP65","Cái","600W",21280000]
[4,"VDSVD800","Vỏ đèn pha sân vận động 800W\n- Chipled 1*72 LED (6*3*4 chuỗi)\n- Công suất: 800W\n- Driver: 4*200W\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 365*410*230mm (Có 16 ống đồng dẫn nhiệt cho Chipled); Có 32 lớp nhôm tản nhiệt.\n- Trọng lượng: 20560g\n- Kích thước thùng Carton: 620*530*450mm (1 cái/thùng)\n(Góc chiếu: 10°, 15°, 30°, 60 độ) - IP65","Cái","800W",28780000]
[5,"VDSVD1000","Vỏ đèn pha sân vận động 1000W\n- Chipled 1*72 LED (6*3*4 chuỗi)\n- Công suất: 1000W\n- Driver: 4*240W\n- Kích thước nhôm tản nhiệt: 440*410*230mm (Có 16 ống đồng dẫn nhiệt cho Chipled); Có 40 lớp nhôm tản nhiệt.\n- Trọng lượng: 22500g\n- Kích thước thùng Carton: 620*530*450mm (1 cái/thùng)\n(Góc chiếu: 10°, 15°, 30°, 60 độ) - IP65","Cái","1000W",32830000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN PHA CHỐNG CHÁY NỔ"]
[1,"VDPN050","Vỏ đèn pha chống cháy nổ 50W - pha lồi (1*50w)\n- Công suất: 50W\n- Kích thước sản phẩm: 250*200*100mm\n- Trọng lượng: 1350g\n- Kích thước hộp carton: 285*220*140mm\n- Kích thước thùng carton: 590*460*455mm (14 cái/thùng)","Cái","50W",750000]
[2,"VDPN100","Vỏ đèn pha chống cháy nổ 100W - pha lồi (2*50w)\n- Công suất: 100W\n- Kích thước sản phẩm: 370*235*110mm\n- Trọng lượng: 2800g\n- Kích thước hộp carton: 410*260*140mm\n- Kích thước thùng carton: 560*410*325mm (5 cái/thùng)","Cái","100W",1390000]
[3,"VDPN150","Vỏ đèn pha chống cháy nổ 150W - pha lồi (3*50w)\n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 5280g\n- Kích thước sản phẩm: 525*240*115mm\n- Kích thước hộp carton: 540*260*145mm (1 cái/thùng)","Cái","150W",2390000]
[4,"VDPN200","Vỏ đèn pha chống cháy nổ 200W - pha lồi (4*50w)\n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 6120g\n- Kích thước sản phẩm: 605*240*130mm\n- Kích thước hộp carton: 625*270*140mm (1 cái/thùng)","Cái","200W",2660000]
[5,"VDPN300","Vỏ đèn pha chống cháy nổ 300W - pha lồi (6*50w)\n- Công suất: 300W\n- Trọng lượng: 6700g\n- Kích thước sản phẩm: 530*340*110mm\n- Kích thước hộp carton: 562*368*142mm (1 cái/thùng)","Cái","300W",3030000]
[6,"VDPN400","Vỏ đèn pha chống cháy nổ 400W - pha lồi (8*50w)\n- Công suất: 400W\n- Trọng lượng: 8100g\n- Kích thước sản phẩm: 600*345*110mm\n- Kích thước hộp carton: 635*368*142mm (1 cái/thùng)","Cái","400W",3630000]
[7,"VDPN500","Vỏ đèn pha chống cháy nổ 500W - pha lồi (10*50w)\n- Công suất: 500W\n- Trọng lượng: 8550g\n- Kích thước sản phẩm: 700*34*110mm\n- Kích thước hộp carton: 725*370*145mm (1 cái/thùng)","Cái","500W",4240000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN PHA VIỀN MẮT LỒI"]
[33,"VDPVL100","Vỏ đèn pha mắt lồi - viền 100W (2*50w)\n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 4500g\n- Kích thước sản phẩm: 455*320*200mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 465*330*240mm","Cái","100W",2410000]
[34,"VDPVL150","Vỏ đèn pha mắt lồi - viền 150W (3*50w)\n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 4600g\n- Kích thước sản phẩm: 455*320*200mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 465*330*240mm","Cái","150W",2490000]
[35,"VDPVL200","Vỏ đèn pha mắt lồi - viền 200W (4*50w)\n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 6300g\n- Kích thước sản phẩm: 455*320*200mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 465*330*240mm","Cái","200W",2960000]
[35,"VDPVL250","Vỏ đèn pha mắt lồi - viền 250W (5*50w)\n- Công suất: 250W\n- Trọng lượng: 8000g\n- Kích thước sản phẩm: 580*320*200mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 610*330*230mm","Cái","250W",4370000]
[36,"VDPVL300","Vỏ đèn pha mắt lồi - viền 300W (6*50w)\n- Công suất: 300W\n- Trọng lượng: 9200g\n- Kích thước sản phẩm: 610*360*200mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 670*360*230","Cái","300W",4540000]
[37,"VDPVL400","Vỏ đèn pha mắt lồi - viền 400W (8*50w)\n- Công suất: 400W\n- Trọng lượng: 13500g\n- Kích thước sản phẩm: 610*420*200mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 850*330*230mm","Cái","400W",5610000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN PHA HẦM LÒ"]
[38,"VDHL100","Vỏ đèn hầm lò công suất 100W (1*100w)\n- Công suất: 100W\n- Kích thước: 363*285*113mm\n- Trọng lượng:  5.500g","Cái","100W",2020000]
[39,"VDHL200","Vỏ đèn hầm lò công suất 200W (2*100w)\n- Công suất: 200W\n- Kích thước: 560*285*113mm\n- Trọng lượng:  7.500g","Cái","200W",3860000]
[40,"VDHL300","Vỏ đèn hầm lò công suất 300W (3*100w)\n- Công suất: 300W\n- Kích thước: 760*285*113mm\n- Trọng lượng:  11.000g","Cái","300W",4430000]
[41,"VDHL400","Vỏ đèn hầm lò công suất 400W (4*100w)\n- Công suất: 400W\n- Kích thước: 920*285*113mm\n- Trọng lượng:  14.400g","Cái","400W",5460000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN PHA MODULE OEM PHILIPS + CẦU ĐẤU"]
[1,"KDPMPL050","Khung đèn pha module Oem Philips - 50W (1*50w)\n- Công suất: 50W\n- Kích thước: 320*75*140mm\n- Trọng lượng:  g\n- Cầu đấu nguồn M18*01","Cái","50W",410000]
[2,"KDPMPL100","Khung đèn pha module Oem Philips - 100W (2*50w)\n- Công suất: 100W\n- Kích thước: 320*155*120mm\n- Trọng lượng:  g\n- Cầu đấu nguồn M18*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-100W*01","Cái","100W",570000]
[3,"KDPMPL150","Khung đèn pha module Oem Philips - 150W (3*50w)\n- Công suất: 150W\n- Kích thước: 320*235*120mm\n- Trọng lượng:  g\n- Cầu đấu nguồn M18*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*01","Cái","150W",660000]
[4,"KDPMPL200","Khung đèn pha module Oem Philips - 200W (4*50w)\n- Công suất: 200W\n- Kích thước: 320*315*120mm\n- Trọng lượng:  g\n- Cầu đấu nguồn M18*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*01","Cái","200W",770000]
[5,"KDPMPL250","Khung đèn pha module Oem Philips - 250W (5*50w)\n- Công suất: 250W\n- Kích thước: 320*395*120mm\n- Trọng lượng:  g\n- Cầu đấu nguồn M18*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*01","Cái","250W",870000]
[6,"KDPMPL300","Khung đèn pha module Oem Philips - 300W (6*50w)\n- Công suất: 300W\n- Kích thước: 320*475*120mm\n- Trọng lượng:  g\n- Cầu đấu nguồn M18*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02","Cái","300W",1110000]
[7,"KDPMPL300-NG","Khung đèn pha module Oem Philips - 300W (6*50w) NGANG\n- Công suất: 300W\n- Kích thước: \n- Trọng lượng: \n- Cầu đấu nguồn M18*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02","Cái","300W",1360000]
[8,"KDPMPL400","Khung đèn pha module Oem Philips - 400W (8*50w)\n- Công suất: 400W\n- Kích thước: 640*315*120mm\n- Trọng lượng:  g\n- Cầu đấu nguồn M18*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*02","Cái","400W",1510000]
[9,"KDPMPL500","Khung đèn pha module Oem Philips - 500W (10*50w)\n- Công suất: 500W\n- Kích thước: 640*395*120mm\n- Trọng lượng:  g\n- Cầu đấu nguồn M18*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*02","Cái","500W",1660000]
[10,"KDPMPL600","Khung đèn pha module Oem Philips - 600W (12*50w)\n- Công suất: 600W\n- Kích thước: 640*475*120mm\n- Trọng lượng:  g\n- Cầu đấu nguồn M18*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-300W*02","Cái","600W",2180000]
[11,"KDPMPL800","Khung đèn pha module Oem Philips - 800W (16*50w)\n- Công suất: 800W\n- Kích thước: 640*630*120mm\n- Trọng lượng:  g\n- Cầu đấu nguồn M18*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*04","Cái","800W",2830000]
[12,"KDPMPL1000","Khung đèn pha module Oem Philips - 1000W (20*50w)\n- Công suất: 1000W\n- Kích thước: 640*790*120mm\n- Trọng lượng:  g\n- Cầu đấu nguồn M18*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*04","Cái","1000W",3220000]
[]
[null,null,"KHUNG ĐÈN PHA MODULE BRIDGELUX \n+ HỘP NGUỒN"]
[1,"KDPMBR050","Khung Đèn pha module BRIDGELUX - 50W (1*50w)\n- Công suất: 50W\n- Kích thước: 320*75*140mm\n- Trọng lượng: 975g\n- Sử dụng 1 cầu đấu M20\n- Hộp nguồn sau: không sử dụng)","Cái","50W",410000]
[2,"KDPMBR100","Khung đèn pha module BRIDGELUX - 100W (2*50w)\n- Công suất: 100W\n- Kích thước: \n- Trọng lượng: 1580g\n- Ốc hộp nguồn, nắp nguồn, zoăng, ốc giữ\n- Cầu đấu M20, cầu đấu tín hiệu 100W\n- Hộp nguồn chống nước * 1","Cái","100W",680000]
[3,"KDPMBR150","Khung đèn pha module BRIDGELUX - 150W (3*50w)\n- Công suất: 150W\n- Kích thước: \n- Trọng lượng: 1817g\n- Ốc hộp nguồn, nắp nguồn, zoăng, ốc giữ\n- Cầu đấu M20, cầu đấu tín hiệu 150W\n- Hộp nguồn chống nước * 1","Cái","150W",790000]
[4,"KDPMBR200","Khung đèn pha module BRIDGELUX - 200W (4*50w)\n- Công suất: 200W\n- Kích thước: \n- Trọng lượng: 1922g\n- Ốc hộp nguồn, nắp nguồn, zoăng, ốc giữ\n- Cầu đấu M20, cầu đấu tín hiệu 200W\n- Hộp nguồn chống nước * 1","Cái","200W",900000]
[5,"KDPMBR250","Khung đèn pha module BRIDGELUX - 250W (5*50w)\n- Công suất: 250W\n- Kích thước: \n- Trọng lượng: 2148g\n- Ốc hộp nguồn, nắp nguồn, zoăng, ốc giữ\n- Cầu đấu M20, cầu đấu tín hiệu 250W\n- Hộp nguồn chống nước * 1","Cái","250W",1020000]
[6,"KDPMBR300","Khung đèn pha module BRIDGELUX - 300W (6*50w)\n- Công suất: 300W\n- Kích thước: \n- Trọng lượng: 2814g\n- (Ốc hộp nguồn, nắp nguồn, zoăng, ốc giữ)*2\n- (Cầu đấu M20, cầu đấu tín hiệu 250W)*2\n- Hộp nguồn chống nước*2","Cái","300W",1260000]
[7,"KDPMBR300-NG","Khung đèn pha module BRIDGELUX - 300W (6*50w) - NGANG\n- Công suất: 300W\n- Kích thước: \n- Trọng lượng: 3742g\n- (Ốc hộp nguồn, nắp nguồn, zoăng, ốc giữ)*2\n- (Cầu đấu M20, cầu đấu tín hiệu 250W)*2\n- Hộp nguồn chống nước*2","Cái","300W",1490000]
[8,"KDPMBR400","Khung đèn pha module BRIDGELUX - 400W (8*50w)\n- Công suất: 400W\n- Kích thước: \n- Trọng lượng: 3934g\n- (Ốc hộp nguồn, nắp nguồn, zoăng, ốc giữ)*2\n- (Cầu đấu M20, cầu đấu tín hiệu 200W)*2\n- Hộp nguồn chống nước * 2","Cái","400W",1660000]
[9,"KDPMBR500","Khung đèn pha module BRIDGELUX - 500W (10*50w)\n- Công suất: 500W\n- Kích thước: \n- Trọng lượng: 4458g\n- (Ốc hộp nguồn, nắp nguồn, zoăng, ốc giữ)*2\n- (Cầu đấu M20, cầu đấu tín hiệu 250W)*2\n- Hộp nguồn chống nước * 2","Cái","500W",1830000]
[10,"KDPMBR600","Khung đèn pha module BRIDGELUX - 600W (12*50w)\n- Công suất: 600W\n- Kích thước: \n- Trọng lượng: 5718g\n- (Ốc hộp nguồn, nắp nguồn, zoăng, ốc giữ)*2\n- (Cầu đấu M20, cầu đấu tín hiệu 250W)*2\n- Hộp nguồn chống nước * 2","Cái","600W",2470000]
[11,"KDPMBR800","Khung đèn pha module BRIDGELUX - 800W (16*50w)\n- Công suất: 800W\n- Kích thước: \n- Trọng lượng: 7880g\n- (Ốc hộp nguồn, nắp nguồn, zoăng, ốc giữ)*4\n- (Cầu đấu M20, cầu đấu tín hiệu 200W)*4\n- Hộp nguồn chống nước * 4","Cái","800W",3180000]
[12,"KDPMBR1000","Khung đèn pha module BRIDGELUX - 1000W (20*50w)\n- Công suất: 1000W\n- Kích thước: \n- Trọng lượng: 8860g\n- (Ốc hộp nguồn, nắp nguồn, zoăng, ốc giữ)*4\n- (Cầu đấu M20, cầu đấu tín hiệu 250W)*4\n- Hộp nguồn chống nước * 4","Cái","1000W",3600000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN PHA MODULE HỘP KÍN + CẦU ĐẤU SMD"]
[1,"VDPMHPL050-SMD","Vỏ khung đèn pha module 50W (1*50w)\n- Công suất: 50W\n- Kích thước: 320*75*140mm\n- Trọng lượng: 1300g\n- Cầu đấu nguồn M18*01","Cái","50W",410000]
[2,"VDPMHPL100-SMD","Vỏ khung đèn pha hộp module 100W (2*50w)\n- Công suất: 100W\n- Kích thước: 320*155*120mm\n- Trọng lượng: 1772g\n- Cầu đấu nguồn M18*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-100W*01","Cái","100W",490000]
[3,"VDPMHPL150-SMD","Vỏ khung đèn pha hộp module 150W (3*50w)\n- Công suất: 150W\n- Kích thước: 320*235*120mm\n- Trọng lượng: 2050g\n- Cầu đấu nguồn M18*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*01","Cái","150W",660000]
[4,"VDPMHPL200-SMD","Vỏ khung đèn pha hộp module 200W (4*50w)\n- Công suất: 200W\n- Kích thước: 320*315*120mm\n- Trọng lượng: 2400 g\n- Cầu đấu nguồn M18*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*01","Cái","200W",750000]
[5,"VDPMHPL250-SMD","Vỏ khung đèn pha hộp module 250W (5*50w)\n- Công suất: 250W\n- Kích thước: 320*395*120mm\n- Trọng lượng: 2600g\n- Cầu đấu nguồn M18*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*01","Cái","250W",810000]
[6,"VDPMHPL300-SMD","Vỏ khung đèn pha hộp module 300W (6*50w)\n- Công suất: 300W\n- Kích thước: 320*475*120mm\n- Trọng lượng: 2950g\n- Cầu đấu nguồn M18*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02","Cái","300W",1070000]
[7,"VDPMHPL300-NG-SMD","Vỏ khung đèn pha hộp module 300W (6*50w) - NGANG\n- Công suất: 300W\n- Kích thước: \n- Trọng lượng: 4165g \n- Cầu đấu nguồn M18*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02","Cái","300W",1130000]
[8,"VDPMHPL400-SMD","Vỏ khung đèn pha hộp module 400W (8*50w)\n- Công suất: 400W\n- Kích thước: 640*315*120mm\n- Trọng lượng: 4750g\n- Cầu đấu nguồn M18*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*02","Cái","400W",1470000]
[9,"VDPMHPL500-SMD","Vỏ khung đèn pha hộp module 500W (10*50w)\n- Công suất: 500W\n- Kích thước: 640*395*120mm\n- Trọng lượng: 5300 g\n- Cầu đấu nguồn M18*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*02","Cái","500W",1620000]
[10,"VDPMHPL600-SMD","Vỏ khung đèn pha hộp module 600W (12*50w)\n- Công suất: 600W\n- Kích thước: 640*475*120mm\n- Trọng lượng: 6000g\n- Cầu đấu nguồn M18*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-300W*02","Cái","600W",2180000]
[11,"VDPMHPL800-SMD","Vỏ khung đèn pha hộp module 800W (16*50w)\n- Công suất: 800W\n- Kích thước: 640*630*120mm\n- Trọng lượng: 7500g\n- Cầu đấu nguồn M18*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*04","Cái","800W",2690000]
[12,"VDPMHPL1000-SMD","Vỏ khung đèn pha hộp module 10000W (20*50w)\n- Công suất: 1000W\n- Kích thước: 640*790*120mm\n- Trọng lượng: 9000g\n- Cầu đấu nguồn M18*04\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*04","Cái","1000W",3160000]
[]
[null,"VỎ ĐÈN NHÀ XƯỞNG"]
[null,null,"VỎ ĐÈN NHÀ XƯỞNG HIGHBAY CHIPLED COB"]
[60,"VDNX050-COB","Vỏ đèn nhà xưởng 50W Chipled LED COB (1*50w)\n- Công suất: 50W (lõi tản nhiệt đặc)\n- Trọng lượng: 1300g\n- Kích thước sản phẩm: 410*270mm\n- Kích thước hôp carton: 220*220*210mm\n- Kích thước vỏ thùng: 460*460*450 (8 cái/thùng)","Cái","50W",830000]
[61,"VDNX080-COB","Vỏ đèn nhà xưởng 80W Chipled LED COB (1*80w)\n- Công suất: 80W (lõi tản nhiệt đặc)\n- Trọng lượng: 2400g\n- Kích thước sản phẩm: 410*330mm\n- Kích thước hộp carton: 220*220*310mm\n- Kích thước vỏ thùng: 460*460*330mm (4 cái/thùng)","Cái","80W",1190000]
[62,"VDNX100-COBM","Vỏ đèn nhà xưởng 100W một mắt Chipled LED COB (1*100w)\n- Công suất: 100W (lõi tản nhiệt đặc)\n- Trọng lượng: 2400g\n- Kích thước sản phẩm: 410*330mm\n- Kích thước hộp carton: 220*220*310mm\n- Kích thước vỏ thùng: 460*460*330mm (4 cái/thùng)","Cái","100W",1240000]
[63,"VDNX100-COB","Vỏ đèn nhà xưởng 100W Chipled LED COB (2*50w)\n- Công suất: 100W (lõi tản nhiệt đặc)\n- Trọng lượng: 2400g\n- Kích thước sản phẩm: 410*330mm\n- Kích thước hộp carton: 220*220*310mm\n- Kích thước vỏ thùng: 460*460*330mm (4 cái/thùng)","Cái","100W",1280000]
[64,"VDNX150-COB","Vỏ đèn nhà xưởng 150W Chipled LED COB (3*50w)\n- Công suất: 150W (lõi tản nhiệt đặc)\n- Trọng lượng: 3300g\n- Kích thước sản phẩm: 500*430mm\n- Kích thước hộp carton: 280*280*360mm (1 cái/thùng)","Cái","150W",1710000]
[65,"VDNX200-COB","Vỏ đèn nhà xưởng 200W Chipled LED COB (4*50w)\n- Công suất: 200W (lõi tản nhiệt đặc)\n- Trọng lượng: 3700g\n- Kích thước sản phẩm: 500*450mm\n- Kích thước hộp carton: 280*280*360mm (1 cái/thùng)\n","Cái","200W",2000000]
[66,"VDNX250-COB","Vỏ đèn nhà xưởng 250W Chipled LED COB (5*50w)\n- Công suất: 250W (lõi tản nhiệt đặc)\n- Trọng lượng: 6500g\n- Kích thước sản phẩm: 560*450mm\n-Kích thước hộp carton: 375*375*400mm (1 cái/thùng)\n","Cái","250W",3390000]
[67,"VDNX300-COB","Vỏ đèn nhà xưởng 300W Chipled LED COB (6*50w)\n- Công suất: 300W (lõi tản nhiệt đặc)\n- Trọng lượng: 7000g\n- Kích thước sản phẩm: 560*450mm\n- Kích thước hộp carton: 375*375*400mm (1 cái/thùng)\n","Cái","300W",3730000]
[68,"VDNX350-COB","Vỏ đèn nhà xưởng 350W Chipled LED COB (7*50w)\n- Công suất: 350W (lõi tản nhiệt đặc)\n- Trọng lượng: 7500g\n- Kích thước sản phẩm: 560*450mm\n- Kích thước hộp carton: 375*375*400mm (1 cái/thùng)\n","Cái","350W",4030000]
[69,"VDNX400-COB","Vỏ đèn nhà xưởng 400W Chipled LED COB (8*50w)\n- Công suất: 400W (lõi tản nhiệt đặc)\n- Trọng lượng: 8000g\n- Kích thước sản phẩm: 560*450mm\n- Kích thước hộp carton: 375*375*400mm (1 cái/thùng)\n","Cái","400W",4480000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN NHÀ XƯỞNG NHÀ THI ĐẤU UFO M01 (Hộp nguồn tròn)"]
[1,"VDNXUM1-050-NT","Vỏ đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 Công suất 50W \n(Không bao gồm hộp nguồn tròn, móc treo)\n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng: 1200g\n- Kích thước sản phẩm: 230*45mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 280*280*135mm","Cái","50W",550000]
[2,"VDNXUM1-100-NT","Vỏ đèn nhà thi đấu, nhà xưởng UFO M2 Công suất 100W - Chipled SMD (Không bao gồm hộp nguồn tròn, móc treo)\n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 1340g\n- Kích thước sản phẩm: 295*45mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 325*325*140mm","Cái","100W",790000]
[3,"VDNXUM1-150-NT","Vỏ đèn nhà thi đấu, nhà xưởng UFO M2 Công suất 150W - Chipled SMD (Hộp nguồn tròn)\n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 1760g\n- Kích thước sản phẩm: 350*45mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 370*370*140mm","Cái","150W",1070000]
[4,"VDNXUM1-200-NT","Vỏ đèn nhà thi đấu, nhà xưởng UFO M2 Công suất 200W - Chipled SMD (Hộp nguồn tròn)\n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 3340g\n- Kích thước sản phẩm: 400*45mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 420*420*140mm","Cái","200W",1710000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN NHÀ THI ĐẤU, NHÀ XƯỞNG UFO M01"]
[1,"VDNXUM1-050","Vỏ đèn nhà thi đấu, nhà xưởng UFO M1 Công suất 50W - Chipled SMD\n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng: 1020g\n- Kích thước sản phẩm: 230*45mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 280*280*135mm","Cái","50W",810000]
[2,"VDNXUM1-100","Vỏ đèn nhà thi đấu, nhà xưởng UFO M1 Công suất 100W - Chipled SMD\n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 1340g\n- Kích thước sản phẩm: 295*45mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 325*325*140mm","Cái","100W",1090000]
[3,"VDNXUM1-150","Vỏ đèn nhà thi đấu, nhà xưởng UFO M1 Công suất 150W - Chipled SMD\n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 1760g\n- Kích thước sản phẩm: 350*45mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 370*370*140mm","Cái","150W",1370000]
[4,"VDNXUM1-200","Vỏ đèn nhà thi đấu, nhà xưởng UFO M1 Công suất 200W - Chipled SMD\n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 3340g\n- Kích thước sản phẩm: 400*45mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 420*420*140mm","Cái","200W",2070000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN NHÀ THI ĐẤU, XƯỞNG UFO XÁM M03"]
[1,"VDNXUM3-100-SMD","Vỏ đèn nhà thi đấu, nhà xưởng UFO xám M3 - 100W Chipled 3030\n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng vỏ đèn: 2500g\n- Kích thước sản phẩm: f 380mm * 90mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 400*400*135mm","Cái","100W",1850000]
[2,"VDNXUM3-150-SMD","Vỏ đèn nhà thi đấu, nhà xưởng UFO xám M3 - 150W Chipled 3030\n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng vỏ đèn: 3000g\n- Kích thước sản phẩm: f 420mm*105mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 440*440*135mm","Cái","150W",2350000]
[3,"VDNXUM3-200-SMD","Vỏ đèn nhà thi đấu, nhà xưởng UFO xám M3 - 200W Chipled 3030\n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng vỏ đèn: 4100g\n- Kích thước sản phẩm: f 450mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 470*470*140mm","Cái","200W",2900000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP, NHÀ XƯỞNG"]
[1,"VDNXTT050","Vỏ đèn nhà thi đấu thể thao chuyên nghiệp, nhà xưởng công suất 50W\n- Công suất: 050W\n- Trọng lượng: 1200g\n- Kích thước sản phẩm: f 280mm + Cao 350mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 260*260*210mm\n- Kích thước chóa đèn: đường kính nhỏ: f210mm; đường kính lớn: f350mm; chiều cao chóa: 130mm","Cái","50W",1560000]
[2,"VDNXTT100","Vỏ đèn nhà thi đấu thể thao chuyên nghiệp, nhà xưởng công suất 100W\n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng vỏ đèn: 1800g\n- Kích thước sản phẩm: f 350mm + Cao 370mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 260*260*230mm\n- Kích thước chóa đèn: đường kính nhỏ: f210mm; đường kính lớn: f350mm; chiều cao chóa: 130mm","Cái","100W",1860000]
[3,"VDNXTT150","Vỏ đèn nhà thi đấu thể thao chuyên nghiệp, nhà xưởng công suất 150W\n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng vỏ đèn: 2500g\n- Kích thước sản phẩm: f 350mm + Cao 400mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 260*260*260mm\n- Kích thước chóa đèn: đường kính nhỏ: f210mm; đường kính lớn: f350mm; chiều cao chóa: 130mm","Cái","150W",2200000]
[4,"VDNXTT200","Vỏ đèn nhà thi đấu thể thao chuyên nghiệp, nhà xưởng công suất 200W\n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng vỏ đèn: 3500g\n- Kích thước sản phẩm: f 350mm + Cao 430mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 260*260*300mm\n- Kích thước chóa đèn: đường kính nhỏ: f210mm; đường kính lớn: f350mm; chiều cao chóa: 130mm","Cái","200W",2690000]
[5,"VDNXTT250","Vỏ đèn nhà thi đấu thể thao chuyên nghiệp, nhà xưởng công suất 250W\n- Công suất: 250W\n- Trọng lượng vỏ đèn: 4200g\n- Kích thước sản phẩm: f 350mm + Cao 480mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 260*260*300mm\n- Kích thước chóa đèn: đường kính nhỏ: f210mm; đường kính lớn: f350mm; chiều cao chóa: 130mm","Cái","250W",3300000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÒNG NỔ - ĐÈN NHÀ XƯỞNG UFO COB"]
[1,"VDPN-NXU050-COB","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn nhà xưởng UFO 50W COB (50w*1)\n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng: 1600g\n- Kích thước sản phẩm: f 240mm*130mm\n- Kích hộp carton: 255*255*140mm\n- Kích thước thùng carton: 525*265*620mm (8 cái/ thùng)","Cái","50W",980000]
[2,"VDPN-NXU100-COB","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn nhà xưởng UFO 100W COB (100w*1)\n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 2900g\n- Kích thước sản phẩm: f 300mm*145mm\n- Kích hộp carton: 315*315*155mm","Cái","100W",1530000]
[3,"VDPN-NXU150-COB","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn nhà xưởng UFO 150W COB (50w*3)\n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 4400g\n- Kích thước sản phẩm: f 410mm*160mm\n- Kích hộp carton: 430*430*180mm","Cái","150W",2960000]
[4,"VDPN-NXU200-COB","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn nhà xưởng UFO 200W COB (50w*4)\n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 4800g\n- Kích thước sản phẩm: f 410mm*160mm\n- Kích hộp carton: 430*430*180mm","Cái","200W",3050000]
[5,"VDPN-NXU250-COB","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ - Đèn nhà xưởng UFO 250W COB (50w*5)\n- Công suất: 250W\n- Trọng lượng: 5900g\n- Kích thước sản phẩm: f 410mm*160mm\n- Kích hộp carton: 430*430*180mm","Cái","250W",3650000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÒNG NỔ - ĐÈN NHÀ XƯỞNG UFO SMD"]
[1,"VDPN-NXU050-SMD","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ 50W UFO CHIPLED SMD  (50w*1)\n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng vỏ: 2000g\n- Kích thước sản phẩm: 210*210*210mm\n- Kích hộp carton: 230*230*230mm","Cái","50W",1470000]
[2,"VDPN-NXU100-SMD","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ 100W UFO CHIPLED SMD (100w*1)\n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 3100g\n- Kích thước sản phẩm: 270*270*210mm\n- Kích hộp carton: 290*290*230mm","Cái","100W",1980000]
[3,"VDPN-NXU150-SMD","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ 150W UFO CHIPLED SMD (150w*1)\n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 3100g\n- Kích thước sản phẩm: 270*270*210mm\n- Kích hộp carton: 290*290*230mm","Cái","150W",2020000]
[4,"VDPN-NXU200-SMD","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ 200W UFO CHIPLED SMD (200w*1)\n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 4200g\n- Kích thước sản phẩm: 320*320*210mm\n- Kích hộp carton: 350*350*230mm","Cái","200W",2690000]
[5,"VDPN-NXU250-SMD","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ 250W UFO CHIPLED SMD  (250w*1)\n- Công suất: 250W\n- Trọng lượng: 4200g\n- Kích thước sản phẩm: 320*320*210mm\n- Kích hộp carton: 350*350*230mm","Cái","250W",2730000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÒNG NỔ - ĐÈN PHA SMD"]
[1,"VDPN-DP050-SMD","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ 50W ĐÈN PHA CHIPLED SMD  (50w*1)\n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng vỏ: 1850g\n- Kích thước sản phẩm: 225*300*100mm\n- Kích hộp carton:                            mm","Cái","50W",1090000]
[2,"VDPN-DP100-SMD","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ 100W ĐÈN PHA CHIPLED SMD (100w*1)\n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 2850g\n- Kích thước sản phẩm: 265*350*100mm\n- Kích hộp carton:             mm","Cái","100W",1470000]
[3,"VDPN-DP150-SMD","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ 150W ĐÈN PHA CHIPLED SMD (150w*1)\n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 3450g\n- Kích thước sản phẩm: 265*350*100mm\n- Kích hộp carton:          mm","Cái","150W",2090000]
[3,"VDPN-DP200-SMD","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ 200W ĐÈN PHA CHIPLED SMD (200w*1)\n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 3450g\n- Kích thước sản phẩm: 265*350*100mm\n- Kích hộp carton:          mm","Cái","200W",2130000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÒNG NỔ - ĐÈN PHA COB"]
[1,"VDPN-DP050-COB","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ 50W ĐÈN PHA CHIPLED COB (25w*2)\n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng vỏ: 1850g\n- Kích thước sản phẩm: 315*140*70mm\n- Kích hộp carton: 330*170*110mm\n- Kích thước thùng: 600*360*330mm (10 đèn/1 thùng)","Cái","50W",1220000]
[2,"VDPN-DP100-COB","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ 100W ĐÈN PHA CHIPLED COB (50w*2)\n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng vỏ: 1850g\n- Kích thước sản phẩm: 315*140*70mm\n- Kích hộp carton: 330*170*110mm\n- Kích thước thùng: 600*360*330mm (10 đèn/1 thùng)","Cái","100W",1340000]
[3,"VDPN-DP150-COB","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ 150W ĐÈN PHA CHIPLED COB (40w*4)\n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng vỏ: 4000g\n- Kích thước sản phẩm: 315*280*105mm\n- Kích hộp carton: 330*320*110mm\n- Kích thước thùng: 600*340*330mm (5 đèn/1 thùng)","Cái","150W",2500000]
[3,"VDPN-DP200-COB","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ 200W ĐÈN PHA CHIPLED COB (50w*4)\n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng vỏ: 4000g\n- Kích thước sản phẩm: 315*280*105mm\n- Kích hộp carton: 330*320*110mm\n- Kích thước thùng: 600*340*330mm (5 đèn/1 thùng)","Cái","200W",2620000]
[3,"VDPN-DP250-COB","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ 250W ĐÈN PHA CHIPLED COB (40w*6)\n- Công suất: 250W\n- Trọng lượng vỏ: 6000g\n- Kích thước sản phẩm: 415*310*105mm\n- Kích hộp carton: 330*320*110mm\n- Kích thước thùng: 450*345*145mm (1 đèn/1 thùng)","Cái","250W",3650000]
[3,"VDPN-DP300-COB","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ 300W ĐÈN PHA CHIPLED COB (50w*6)\n- Công suất: 250W\n- Trọng lượng vỏ: 6000g\n- Kích thước sản phẩm: 415*310*105mm\n- Kích hộp carton: 330*320*110mm\n- Kích thước thùng: 450*345*145mm (1 đèn/1 thùng)","Cái","300W",3800000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÒNG NỔ - ĐÈN CÂY XĂNG SMD"]
[1,"VDPN-DCX050-SMD","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ 50W cây xăng CHIPLED SMD (25w*2)\n- Công suất: 50W\n- Kích thước vỏ đèn: 250*350*114mm\n- Kích thước vỏ hộp: 290*390*145mm\n- Trọng lượng vỏ đèn: 1600g","Cái","50W",1340000]
[2,"VDPN-DCX100-SMD","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ 50W cây xăng CHIPLED SMD (50w*2)\n- Công suất: 100W\n- Kích thước vỏ đèn: 250*350*114mm\n- Kích thước vỏ hộp: 290*390*145mm\n- Trọng lượng vỏ đèn: 1700g","Cái","100W",1340000]
[3,"VDPN-DCX150-SMD","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ 150W cây xăng CHIPLED SMD (50w*3)\n- Công suất: 150W\n- Kích thước vỏ đèn: 320*350*114mm\n- Kích thước vỏ hộp: 360*390*145mm\n- Trọng lượng vỏ đèn: 2200g","Cái","150W",1600000]
[4,"VDPN-DCX200-SMD","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ 200W cây xăng CHIPLED SMD (50w*4)\n- Công suất: 200W\n- Kích thước vỏ đèn: 415*350*114mm\n- Kích thước vỏ hộp: 435*390*145mm\n- Trọng lượng vỏ đèn: 2900g","Cái","200W",1960000]
[5,"VDPN-DCX250-SMD","Vỏ đèn chiếu sáng phòng nổ 250W cây xăng CHIPLED SMD (64w*4)\n- Công suất: 250W\n- Kích thước vỏ đèn: 415*350*114mm\n- Kích thước vỏ hộp: 435*390*145mm\n- Trọng lượng vỏ đèn: 2900g","Cái","250W",1960000]
[]
[null,"VỎ ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ"]
[null,null,"VỎ ĐÈN ĐƯỜNG HÌNH QUẠT CHIPLED COB"]
[1,"VDDQ030","Vỏ đèn đường LED hình quạt 30W Chipled COB 30W (1*30w)\n- Công suất: 30W\n- Trọng lượng tản nhiệt: 600g\n- Trọng lượng vỏ đèn: 1000g\n- Kích thước sản phẩm: 495*210*65mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 515*225*90mm\n- Lỗ cần đèn: Phi 50mm","Cái","30W",450000]
[2,"VDDQ050","Vỏ đèn đường LED hình quạt 50W Chipled COB 50W (1*50w)\n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng tản nhiệt: 750g\n- Trọng lượng vỏ đèn: 1150g\n- Kích thước sản phẩm: 500*210*65mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 515*225*90mm \n- Lỗ cần đèn: Phi 50mm","Cái","50W",510000]
[3,"VDDQ080","Vỏ đèn đường LED hình quạt 80W Chipled COB 80W (1*80w)\n- Công suất: 80W\n- Trọng lượng tản nhiệt: 1990g\n- Trọng lượng vỏ đèn: 2300g\n- Kích thước sản phẩm: 620*260*80mm\n- Kích thước hộp carton: 630*265*95mm\n- Lỗ cần đèn: Phi 60mm","Cái","80W",1040000]
[4,"VDDQ100","Vỏ đèn đường LED hình quạt 100W Chipled COB (2*50w)\n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng tản nhiệt: 1700g\n- Trọng lượng vỏ đèn: 2500g\n- Kích thước sản phẩm: 720*280*80mm\n- Kích thước hộp carton: 745*295*115mm\n- Lỗ cần đèn: Phi 60mm","Cái","100W",1170000]
[5,"VDDQ150","Vỏ đèn đường LED hình quạt 150W Chipled COB (3*50w)\n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng tản nhiệt: 2500g\n- Trọng lượng vỏ đèn: 3500g\n- Kích thước sản phẩm: 860*330*80mm\n- Kích thước hộp carton: 880*335*115mm\n- Lỗ cần đèn: Phi 60","Cái","150W",1600000]
[6,"VDDQ200","Vỏ đèn đường LED hình quạt 200W Chipled COB (4*50w)\n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng tản nhiệt: 2870g\n- Trọng lượng vỏ đèn: 4300g\n- Kích thước sản phẩm: 950*330*80mm\n- Kích thước hộp carton: 970*340*115mm\n- Lỗ cần đèn: Phi 60mm","Cái","200W",1790000]
[7,"VDDQ250","Vỏ đèn đường LED hình quạt 250W Chipled COB (5*50w)\n- Công suất: 250W\n- Trọng lượng tản nhiệt: 3790g\n- Trọng lượng vỏ đèn: 5400g\n- Kích thước sản phẩm: 1100*335*80mm\n- Kích thước hộp carton: 1115*345*115mm\n- Lỗ cần đèn: Phi 60mm","Cái","250W",2370000]
[]
[null,null,"ĐÈN ĐƯỜNG OEM PHILIPS BRP371"]
[1,"VDDBRP371-150-SMD","Đèn đường phố OEM Philips BRP 371 - Chipled SMD công suất 40-150W \n- Công suất: 40W - 150W\n- Trọng lượng sản phẩm: 4100g\n- Kích thước sản phẩm: 422*320*150mm\n- Kích thước hộp carton: 470*360*200mm\n- Sử dụng DIM cho công suất từ 40-150W\n- Lỗ cần đèn: Phi 60mm\n(Bao gồm LEN nhựa, tấm phản quang)","Cái","150W",2640000]
[2,"VDDBRP372-250-SMD","Đèn đường phố OEM Philips BRP 372 - Chipled SMD công suất 150-250W \n- Công suất: 150W - 250W\n- Trọng lượng: 5620g\n- Kích thước sản phẩm: 522*320*150mm\n- Kích thước hộp carton: 560*360*200mm\n- Sử dụng DIM cho công suất từ 150-250W\n- Lỗ cần đèn: Phi 60mm\n(Bao gồm LEN nhựa, tấm phản quang)","Cái","250W",3390000]
[3,"VDDBRP373-300-SMD","Đèn đường phố OEM Philips BRP 373 - Chipled SMD công suất 240-300W \n- Công suất: 240W - 300W\n- Trọng lượng: 7100g\n- Kích thước sản phẩm: 655*320*150mm\n- Kích thước hộp carton: 700*360*200mm\n- Sử dụng DIM cho công suất từ 240-350W\n- Lỗ cần đèn: Phi 60mm\n(Bao gồm LEN nhựa, tấm phản quang)","Cái","300W",4970000]
[4,"VDDBRP374-500-SMD","Đèn đường phố OEM Philips BRP 374 - Chipled SMD công suất 300-400W \n- Công suất: 300W - 400W\n- Trọng lượng: 9310g\n- Kích thước sản phẩm: 855*320*150mm\n- Kích thước hộp carton: 900*360*200mm\n- Sử dụng DIM cho công suất từ 300-400W\n- Lỗ cần đèn: Phi 60mm\n(Bao gồm LEN nhựa, tấm phản quang)","Cái","400W",6400000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN ĐƯỜNG OEM PHILIPS BRP391"]
[1,"VDDBRP391-100-SMD","Vỏ đèn đường phố OEM Philips BRP 391 - Chipled SMD công suất 40-100W \n- Công suất: 40W - 100W\n- Trọng lượng: 3360g\n- Kích thước sản phẩm: 490*210*90mm\n- Kích thước hộp carton: 520*230*110mm\n- Cần đèn: Phi 60mm\n- Sử dụng DIM cho công suất từ 40-100W","Cái","100W",2170000]
[2,"VDDBRP392-180-SMD","Vỏ đèn đường phố OEM Philips BRP 392 - Chipled SMD công suất 100-180W \n- Công suất: 100W - 180W\n- Trọng lượng: 4260g\n- Kích thước sản phẩm: 490*295*90mm\n- Kích thước hộp carton: 520*330*110mm\n- Sử dụng DIM cho công suất từ 100-180W","Cái","180W",2640000]
[3,"VDDBRP394-320-SMD","Vỏ đèn đường phố OEM Philips BRP 394 - Chipled SMD công suất 180-320W \n- Công suất: 180W - 320W\n- Trọng lượng: 8200g\n- Kích thước: 865*280*110mm\n- Sử dụng DIM cho công suất từ 180-320W","Cái","320W",4990000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ M01"]
[1,"VDDM01-050","Vỏ đèn đường phố M01 công suất 50W \n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng: 3100g\n- Kích thước sản phẩm: 530*350*90mm\n- Kích thường hộp carton: 550*370*120mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu nguồn M20*01\nKích thước lỗ cần đèn: Ø63*90mm","Cái","50W",2000000]
[2,"VDDM01-100","Vỏ đèn đường phố M01 công suất 100W \n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 3400g\n- Kích thước sản phẩm: 610*350*90mm\n- Kích thường hộp carton: 650*370*120mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-100W*01 \n(Sử dụng cầu đấu tín hiện 100W)\nKích thước lỗ cần đèn: Ø63*90mm","Cái","100W",2090000]
[3,"VDDM01-150","Vỏ đèn đường phố M01 công suất 150W  \n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 3700g\n- Kích thước sản phẩm: 690*350*90mm\n- Kích thường hộp carton: 710*370*120mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*01 \nKích thước lỗ cần đèn: Ø63*90mm","Cái","150W",2370000]
[4,"VDDM01-200","Vỏ đèn đường phố M01 công suất 200W \n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 4000g\n- Kích thước sản phẩm: 770*350*90mm\n- Kích thường hộp carton: 780*370*120mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*01 \nKích thước lỗ cần đèn: Ø63*90mm","Cái","200W",2600000]
[5,"VDDM01-250","Vỏ đèn đường phố M01 công suất 250W \n- Công suất: 250W\n- Trọng lượng: 4300g\n- Kích thước sản phẩm: 850*350*90mm\n- Kích thường hộp carton: 880*370*120mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*01 \nKích thước lỗ cần đèn: Ø63*90mm","Cái","250W",3110000]
[6,"VDDM01-300","Vỏ đèn đường phố M01 công suất 300W  \n- Công suất: 300W\n- Trọng lượng: 4600g\n- Kích thước sản phẩm: 930*350*90mm\n- Kích thường hộp carton: 980*370*120mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02\n- Cầu đấu M25*1 \nKích thước lỗ cần đèn: Ø63*90mm","Cái","300W",3860000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ MẪU 2"]
[1,"VDDM02-050","Vỏ đèn đường phố M02 công suất 50W \n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng: 3700g\n- Kích thước sản phẩm: 555*350*135mm\n- Kích thường hộp carton: 570*370*140mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu tín hiệu M05*02\n- Kích thước lỗ cần: Ø62*116mm","Cái","50W",2260000]
[2,"VDDM02-100","Vỏ đèn đường phố M02 công suất 100W \n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 4100g\n- Kích thước sản phẩm: 638*350*135mm\n- Kích thước hộp carton: 680*370*140mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-100W*01\n- Kích thước lỗ cần: Ø62*116mm","Cái","100W",2350000]
[3,"VDDM02-150","Vỏ đèn đường phố M02 công suất 150W \n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 4400g\n- Kích thước sản phẩm: 721*350*135mm\n- Kích thước hộp carton: 750*370*140mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*01\n- Kích thước lỗ cần: Ø62*116mm","Cái","150W",2640000]
[4,"VDDM02-200","Vỏ đèn đường phố M02 công suất 200W \n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 4700g\n- Kích thước sản phẩm: 804*350*135mm\n- Kích thước hộp carton: 830*370*140mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*01\n- Kích thước lỗ cần: Ø62*116mm","Cái","200W",2880000]
[5,"VDDM02-250","Vỏ đèn đường phố M02 công suất 250W \n- Công suất: 250W\n- Trọng lượng: 5000g\n- Kích thước sản phẩm: 887*350*135mm\n- Kích thước hộp carton: 920*370*140mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*01\n- Kích thước lỗ cần: Ø62*116mm","Cái","250W",3430000]
[6,"VDDM02-300","Vỏ đèn đường phố M02 công suất 300W \n- Công suất: 300W\n- Trọng lượng: 5300g\n- Kích thước sản phẩm: 970*350*135mm\n- Kích thước hộp carton: 990*370*140mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02\n- Cầu đấu M25*01\n- Kích thước lỗ cần: Ø62*116mm","Cái","300W",4160000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ MẪU 3"]
[1,"VDDM03-050","Vỏ đèn đường phố M03 công suất 050W \n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng: 2200g\n- Kích thước sản phẩm: 440*360*90mm \n- Kích thước hộp carton: 480*370*120mm\n- Cầu đấu nguồn M18*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-50W*01\n- Kích thước lỗ cần: Ø65*130mm","Cái","50W",1680000]
[2,"VDDM03-100","Vỏ đèn đường phố M03 công suất 100W \n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 2500g\n- Kích thước sản phẩm: 520*360*90mm \n- Kích thước hộp carton: 550*370*120mm\n- Cầu đấu nguồn M18*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-100W*01\n- Kích thước lỗ cần: Ø65*130mm","Cái","100W",1810000]
[3,"VDDM03-150","Vỏ đèn đường phố M03 công suất 150W \n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 2800g\n- Kích thước sản phẩm: 600*360*90mm\n- Kích thước hộp carton: 630*370*120mm\n- Cầu đấu nguồn M18*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*01\n- Kích thước lỗ cần: Ø65*130mm","Cái","150W",2030000]
[4,"VDDM03-200","Vỏ đèn đường phố M03 công suất 200W \n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 3100g\n- Kích thước sản phẩm: 680*360*90mm \n- Kích thước hộp carton: 710*370*120mm\n- Cầu đấu nguồn M18*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*01\n- Kích thước lỗ cần: Ø65*130mm","Cái","200W",2260000]
[5,"VDDM03-250","Vỏ đèn đường phố M03 công suất 250W \n- Công suất: 250W\n- Trọng lượng: 3400g\n- Kích thước sản phẩm: 760*360*90mm\n- Kích thước hộp carton: 780*370*120mm\n- Cầu đấu nguồn M18*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*01\n- Kích thước lỗ cần: Ø65*130mm","Cái","250W",2810000]
[6,"VDDM03-300","Vỏ đèn đường phố M03 công suất 300W \n- Công suất: 300W\n- Trọng lượng: 3800g\n- Kích thước sản phẩm: 840*360*90mm \n- Kích thước hộp carton: 880*370*120mm\n- Cầu đấu nguồn M18*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-120W*02\n- Kích thước lỗ cần: Ø65*130mm","Cái","300W",3560000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ MẪU 04"]
[1,"VDDM04-050","Vỏ đèn đường phố M04 công suất 50W \n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng sản phẩm: 2100g\n- Kích thước sản phẩm: 360*310*160mm \n- Kích thước hộp carton: 440*370*120mm\n- Cầu đấu nguồn M18*01\n- Kích thước lỗ cần Ø62*125mm","Cái","50W",1580000]
[2,"VDDM04-100","Vỏ đèn đường phố M04 công suất 100W \n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 2200g\n- Kích thước sản phẩm: 484*335*90mm \n- Kích thước hộp carton: 550*370*120mm\n- Cầu đấu nguồn M18*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-100W*01\n- Kích thước lỗ cần Ø62*125mm","Cái","100W",1730000]
[3,"VDDM04-150","Vỏ đèn đường phố M04 công suất 150W \n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 2500g\n- Kích thước sản phẩm: 566*335*90mm\n- Kích thước hộp carton: 630*370*120mm\n- Cầu đấu nguồn M18*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*01\n- Kích thước lỗ cần Ø62*125mm","Cái","150W",1960000]
[4,"VDDM04-200","Vỏ đèn đường phố M04 công suất 200W \n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 2800g\n- Kích thước sản phẩm: 648*335*90mm \n- Kích thước hộp carton: 680*370*120mm\n- Cầu đấu nguồn M18*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*01\n- Kích thước lỗ cần Ø62*125mm","Cái","200W",2170000]
[5,"VDDM04-250","Vỏ đèn đường phố M04 công suất 250W \n- Công suất: 250W\n- Trọng lượng: 3100g\n- Kích thước sản phẩm: 730*335*90mm\n- Kích thước hộp carton: 780*370*120mm\n- Cầu đấu nguồn M18*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*01\n- Kích thước lỗ cần Ø62*125mm","Cái","250W",2690000]
[6,"VDDM04-300","Vỏ đèn đường phố M04 công suất 300W \n- Công suất: 300W\n- Trọng lượng: 3400g\n- Kích thước sản phẩm: 810*335*90mm \n- Kích thước hộp carton: 880*370*120mm\n- Cầu đấu nguồn M18*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02\n- Kích thước lỗ cần Ø62*125mm","Cái","300W",3450000]
[]
[null,null,"KHUNG ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ MẪU 5"]
[1,"VDDM05M050","Vỏ đèn đường phố M05 công suất 50W \n- Công suất: 50W\n- Kích thước sản phẩm: 330*330*150mm\n- Trọng lượng: 2500g\n- Kích thường hộp carton: 500*375*170mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu nguồn M20*01\nKích thước lỗ cần đèn: Ø63*90mm","Cái","50W",2180000]
[2,"VDDM05M100","Vỏ đèn đường phố M05 công suất 100W \n- Công suất: 100W\n- Kích thước sản phẩm: 440*330*150mm\n- Trọng lượng: 2850g\n- Kích thường hộp carton: 600*375*170mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-100W*01 \nKích thước lỗ cần đèn: Ø63*90mm","Cái","100W",2490000]
[3,"VDDM05M150","Vỏ đèn đường phố M05 công suất 150W \n- Công suất: 150W\n- Kích thước sản phẩm: 530*330*150mm\n- Trọng lượng: 3300g\n- Kích thường hộp carton: 690*375*170mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*01 \nKích thước lỗ cần đèn: Ø63*90mm","Cái","150W",2750000]
[4,"VDDM05M200","Vỏ đèn đường phố M05 công suất 200W \n- Công suất: 200W\n- Kích thước sản phẩm: 615*330*150mm\n- Trọng lượng: 3750g\n- Kích thường hộp carton: 780*375*170mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-200W*01 \nKích thước lỗ cần đèn: Ø63*90mm","Cái","200W",3010000]
[5,"VDDM05M250","Vỏ đèn đường phố M05 công suất 250W\n- Công suất: 250W\n- Kích thước sản phẩm: 700*330*150mm\n- Trọng lượng: 4200g\n- Kích thường hộp carton: 880*375*170mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu nguồn M20*01\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-250W*01 \nKích thước lỗ cần đèn: Ø63*90mm","Cái","250W",3480000]
[6,"VDDM05M300","Vỏ đèn đường phố M05 công suất 300W\n- Công suất: 300W\n- Kích thước sản phẩm: 785*330*150mm\n- Trọng lượng: 4650g\n- Kích thường hộp carton: 970*375*170mm (1 cái/1 thùng)\n- Cầu đấu nguồn M20*02\n- Cầu đấu tín hiện: IP67-150W*02\nKích thước lỗ cần đèn: Ø63*90mm","Cái","300W",4140000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ MẪU 11 - SMD"]
[1,"VDDM11-050-SMD","Vỏ đèn đường phố M11 công suất 50W - SMD\n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng: 2500g\n- Kích thước sản phẩm: 400*310*80mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 420*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 60mm","Cái","50W",1710000]
[2,"VDDM11-100-SMD","Vỏ đèn đường phố M11 công suất 100W - SMD\n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 3100g\n- Kích thước sản phẩm: 480*310*80mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 530*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 63*120mm","Cái","100W",1790000]
[3,"VDDM11-150-SMD","Vỏ đèn đường phố M11 công suất 150W - SMD\n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 3600g\n- Kích thước sản phẩm: 560*310*80 mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 620*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 63*120mm","Cái","150W",2150000]
[4,"VDDM11-200-SMD","Vỏ đèn đường phố M11 công suất 200W - SMD \n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 4200g\n- Kích thước sản  phẩm: 640*310*80 mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 680*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 63*120mm","Cái","200W",2450000]
[5,"VDDM11-250-SMD","Vỏ đèn đường phố M11 công suất 250W - SMD\n- Công suất: 250W\n- Trọng lượng: 4700g\n- Kích thước sản phẩm: 720*310*80 mm\n- Kích thước hộp carton: 780*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 63*120mm","Cái","250W",3110000]
[6,"VDDM11-300-SMD","Vỏ đèn đường phố M11 công suất 300W - SMD\n- Công suất: 300W\n- Trọng lượng: 5200g\n- Kích thước sản phẩm: 800*310*80 mm\n- Kích thước hộp carton: 880*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 63*120mm","Cái","300W",3620000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ MẪU 11 - COB"]
[1,"VDDM11-050-COB","Vỏ đèn đường phố M11 công suất 50W - COB\n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng: 2800g\n- Kích thước sản phẩm: 450*310*80mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 480*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 60mm","Cái","50W",2300000]
[2,"VDDM11-100-COB","Vỏ đèn đường phố M11 công suất 100W - COB\n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 3900g\n- Kích thước sản phẩm: 550*310*80mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 580*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 63*120mm","Cái","100W",2410000]
[3,"VDDM11-150-COB","Vỏ đèn đường phố M11 công suất 150W - COB\n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 4600g\n- Kích thước sản phẩm: 660*310*80 mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 690*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 63*120mm","Cái","150W",2960000]
[4,"VDDM11-200-COB","Vỏ đèn đường phố M11 công suất 200W - COB\n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 5200g\n- Kích thước sản  phẩm: 770*310*80 mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 800*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 63*120mm","Cái","200W",3540000]
[5,"VDDM11-250-COB","Vỏ đèn đường phố M11 công suất 250W - COB\n- Công suất: 250W\n- Trọng lượng: 5700g\n- Kích thước sản phẩm: 880*310*80 mm\n- Kích thước hộp carton: 910*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 63*120mm","Cái","250W",4140000]
[6,"VDDM11-300-COB","Vỏ đèn đường phố M11 công suất 300W - COB\n- Công suất: 300W\n- Trọng lượng: 6200g\n- Kích thước sản phẩm: 990*310*80 mm\n- Kích thước hộp carton: 1120*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 63*120mm","Cái","300W",5090000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ MẪU 12 - SMD"]
[1,"VDDM12-050-SMD","Vỏ đèn đường phố M12 công suất 50W Chipled SMD \n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng: 2300g\n- Kích thước sản phẩm: 415*300*90mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 420*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","50W",1580000]
[2,"VDDM12-100-SMD","Vỏ đèn đường phố M12 công suất 100W Chipled SMD \n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 2800g\n- Kích thước sản phẩm: 495*300*90mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 530*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","100W",1660000]
[3,"VDDM12-150-SMD","Vỏ đèn đường phố M12 công suất 150W Chipled SMD \n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 3400g\n- Kích thước sản phẩm: 580*300*90mm \n- Kích thước vỏ hộp carton: 620*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","150W",1960000]
[4,"VDDM12-200-SMD","Vỏ đèn đường phố M12 công suất 200W Chipled SMD \n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 4000g\n- Kích thước sản phẩm: 665*300*90mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 720*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","200W",2280000]
[5,"VDDM12-250-SMD","Vỏ đèn đường phố M12 công suất 250W Chipled SMD \n- Công suất: 250W\n- Trọng lượng: 4500g\n- Kích thước sản phẩm: 750*300*90mm \n- Kích thước vỏ hộp carton: 780*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","250W",2880000]
[6,"VDDM12-300-SMD","Vỏ đèn đường phố M12 công suất 300W Chipled SMD \n- Công suất: 300W\n- Trọng lượng: 5100g\n- Kích thước sản phẩm: 840*300*90mm \n- Kích thước vỏ hộp carton: 880*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","300W",3540000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ MẪU 12- COB"]
[1,"VDDM12-050-COB","Vỏ đèn đường phố M12 công suất 50W Chipled COB \n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng: 2700g\n- Kích thước sản phẩm: 450*300*90mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 480*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","50W",2370000]
[2,"VDDM12-100-COB","Vỏ đèn đường phố M12 công suất 100W Chipled COB\n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 3700g\n- Kích thước sản phẩm: 550*300*90mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 580*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","100W",2520000]
[3,"VDDM12-150-COB","Vỏ đèn đường phố M12 công suất 150W Chipled COB\n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 4300g\n- Kích thước sản phẩm: 660*300*90mm \n- Kích thước vỏ hộp carton: 690*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","150W",3090000]
[4,"VDDM12-200-COB","Vỏ đèn đường phố M12 công suất 200W Chipled COB\n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 5000g\n- Kích thước sản phẩm: 770*300*90mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 800*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","200W",3730000]
[5,"VDDM12-250-COB","Vỏ đèn đường phố M12 công suất 250W Chipled COB\n- Công suất: 250W\n- Trọng lượng: 5500g\n- Kích thước sản phẩm: 880*300*90mm \n- Kích thước vỏ hộp carton: 910*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","250W",4440000]
[6,"VDDM12-300-COB","Vỏ đèn đường phố M12 công suất 300W Chipled COB\n- Công suất: 300W\n- Trọng lượng: 6000g\n- Kích thước sản phẩm: 990*300*90mm \n- Kích thước vỏ hộp carton: 1100*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","300W",5350000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ MẪU 13-SMD"]
[1,"VDDM13-050-SMD","Vỏ đèn đường phố M13 công suất 50W Chipled SMD\n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng: 2000g\n- Kích thước sản phẩm: 380*310*75mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 420*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","50W",1320000]
[2,"VDDM13-100-SMD","Vỏ đèn đường phố M13 công suất 100W Chipled SMD\n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 2400g\n- Kích thước sản phẩm: 460*310*75mm \n- Kích thước hộp carton: 480*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","100W",1390000]
[3,"VDDM13-150-SMD","Vỏ đèn đường phố M13 công suất 150W Chipled SMD\n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 2800g\n- Kích thước sản phẩm: 540*310*75mm\n- Kích thước hộp carton: 570*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","150W",1620000]
[4,"VDDM13-200-SMD","Vỏ đèn đường phố M13 công suất 200W Chipled SMD\n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 3200g\n- Kích thước sản phẩm: 620*310*75mm\n- Kích thước hộp carton: 660*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","200W",1880000]
[5,"VDDM13-250-SMD","Vỏ đèn đường phố M13 công suất 250W Chipled SMD\n- Công suất: 250W\n- Trọng lượng: 3600g\n- Kích thước sản phẩm: 540*310*75mm\n- Kích thước hộp carton: 720*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","250W",2390000]
[6,"VDDM13-300-SMD","Vỏ đèn đường phố M13 công suất 300W Chipled SMD\n- Công suất: 300W\n- Trọng lượng: 4000g\n- Kích thước sản phẩm: 760*310*75mm\n- Kích thước hộp carton: 780*320*110mm (1 cái/ thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","300W",2840000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ MẪU 13-COB"]
[1,"VDDM13-050-COB","Vỏ đèn đường phố M13 công suất 50W Chipled COB\n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng: 2500g\n- Kích thước sản phẩm: 430*310*75mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 460*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","50W",2280000]
[2,"VDDM13-100-COB","Vỏ đèn đường phố M13 công suất 100W Chipled COB\n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 3100g\n- Kích thước sản phẩm: 520*310*75mm \n- Kích thước hộp carton: 550*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","100W",2350000]
[3,"VDDM13-150-COB","Vỏ đèn đường phố M13 công suất 150W Chipled COB\n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 3800g\n- Kích thước sản phẩm: 630*310*75mm\n- Kích thước hộp carton: 680*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","150W",3070000]
[4,"VDDM13-200-COB","Vỏ đèn đường phố M13 công suất 200W Chipled COB\n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 4200g\n- Kích thước sản phẩm: 740*310*75mm\n- Kích thước hộp carton: 770*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","200W",3670000]
[5,"VDDM13-250-COB","Vỏ đèn đường phố M13 công suất 250W Chipled COB\n- Công suất: 250W\n- Trọng lượng: 4600g\n- Kích thước sản phẩm: 850*310*75mm\n- Kích thước hộp carton: 880*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","250W",4440000]
[6,"VDDM13-300-COB","Vỏ đèn đường phố M13 công suất 300W Chipled COB\n- Công suất: 300W\n- Trọng lượng: 5000g\n- Kích thước sản phẩm: 950*310*75mm\n- Kích thước hộp carton: 980*320*110mm (1 cái/ thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","300W",5240000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ MẪU 14 - SMD"]
[1,"VDDM14-050-SMD","Vỏ đèn đường phố M14 công suất 50W Chipled SMD\n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng: 2700g\n- Kích thước sản phẩm: 480*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 520*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Cái","50W",1850000]
[2,"VDDM14-100-SMD","Vỏ đèn đường phố M14 công suất 100W Chipled SMD\n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 3100g\n- Kích thước sản phẩm: 540*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 550*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Cái","100W",1880000]
[3,"VDDM14-150-SMD","Vỏ đèn đường phố M14 công suất 150W Chipled SMD\n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 3500g\n- Kích thước sản phẩm: 620*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 660*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Cái","150W",2170000]
[4,"VDDM14-200-SMD","Vỏ đèn đường phố M14 công suất 200W Chipled SMD\n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 3900g\n- Kích thước sản phẩm: 700*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 720*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Cái","200W",2410000]
[5,"VDDM14-250-SMD","Vỏ đèn đường phố M14 công suất 250W Chipled SMD\n- Công suất: 250W\n- Trọng lượng: 4300g\n- Kích thước sản phẩm: 780*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 800*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Cái","250W",3030000]
[6,"VDDM14-300-SMD","Vỏ đèn đường phố M13 công suất 300W Chipled SMD\n- Công suất: 300W\n- Trọng lượng: 4600g\n- Kích thước sản phẩm: 860*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 880*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Cái","300W",3500000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ MẪU 14 - COB"]
[1,"VDDM14-050-COB","Vỏ đèn đường phố M14 công suất 50W Chipled COB\n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng: 3000g\n- Kích thước sản phẩm: 510*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 540*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Cái","50W",2860000]
[2,"VDDM14-100-COB","Vỏ đèn đường phố M14 công suất 100W Chipled COB\n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 4100g\n- Kích thước sản phẩm: 610*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 640*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Cái","100W",2940000]
[3,"VDDM14-150-COB","Vỏ đèn đường phố M14 công suất 150W Chipled COB\n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 5000g\n- Kích thước sản phẩm: 720*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 750*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Cái","150W",3480000]
[4,"VDDM14-200-COB","Vỏ đèn đường phố M14 công suất 200W Chipled COB\n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 5900g\n- Kích thước sản phẩm: 830*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 860*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Cái","200W",4220000]
[5,"VDDM14-250-COB","Vỏ đèn đường phố M14 công suất 250W Chipled COB\n- Công suất: 250W\n- Trọng lượng: 6000g\n- Kích thước sản phẩm: 940*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 980*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Cái","250W",4950000]
[6,"VDDM14-300-COB","Vỏ đèn đường phố M13 công suất 300W Chipled COB\n- Công suất: 300W\n- Trọng lượng: 6600g\n- Kích thước sản phẩm: 1050*315*90mm\n- Kích thước hộp carton: 1080*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phil 65*92mm","Cái","300W",5760000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ MẪU 15"]
[1,"VDDM15-050-SMD","Vỏ đèn đường phố M15 công suất 50W \n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng: 2350g\n- Kích thước sản phẩm: 430*300*90mm\n- Kích thước hộp carton: 480*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Ø64*116mm","Cái","50W",1790000]
[2,"VDDM15-100-SMD","Vỏ đèn đường phố M15 công suất 100W \n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 2950g\n- Kích thước sản phẩm: 515*300*90mm\n- Kích thước hộp carton: 550*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Ø64*116mm","Cái","100W",1880000]
[3,"VDDM15-150-SMD","Vỏ đèn đường phố M15 công suất 150W \n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 3550g\n- Kích thước sản phẩm: 600*300*90mm\n- Kích thước hộp carton: 660*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Ø64*116mm","Cái","150W",2320000]
[4,"VDDM15-200-SMD","Vỏ đèn đường phố M15 công suất 200W \n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 4150g\n- Kích thước sản phẩm: 685*300*90mm\n- Kích thước hộp carton: 720*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Ø64*116mm","Cái","200W",2660000]
[5,"VDDM15-250-SMD","Vỏ đèn đường phố M15 công suất 250W \n- Công suất: 250W\n- Trọng lượng: 4750g\n- Kích thước sản phẩm: 770*300*90mm\n- Kích thước hộp carton: 780*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Ø64*116mm","Cái","250W",3300000]
[6,"VDDM15-300-SMD","Vỏ đèn đường phố M15 công suất 300W \n- Công suất: 300W\n- Trọng lượng: 5350g\n- Kích thước sản phẩm: 855*300*90mm\n- Kích thước hộp carton: 880*320*110mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Ø64*116mm","Cái","300W",3860000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ  MẪU 20 (ĐÈN ĐƯỜNG CON VỊT)"]
[1,"VDDM20-050-SMD","Vỏ đèn đường phố M20 công suất 50W (con vịt)\n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng: 2600g\n- Kích thước sản phẩm: 520*212*90mm\n- Kích thước hộp carton: 570*240*225mm (2 cái/1 thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 50mm","Cái","50W",2030000]
[2,"VDDM20-100-SMD","Vỏ đèn đường phố OEM Philips M20 (con vịt) 100W \n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 4000g\n- Kích thước sản phẩm: 616*256*186mm\n- Kích thước hộp carton: 690*300*199mm (1 cái/1 thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 60mm","Cái","100W",2810000]
[3,"VDDM020-150-SMD","Vỏ đèn đường phố OEM Philips M20 (con vịt) 150W \n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 5700g\n- Kích thước sản phẩm: 676*305*187mm\n- Kích thước hộp carton: 735*355*205mm (1 cái/1 thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 60mm","Cái","150W",3670000]
[4,"VDDM20-200-SMD","Vỏ đèn đường phố OEM Philips M20 (con vịt) 200W \n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 9500g\n- Kích thước sản phẩm: 850*366*198mm\n- Kích thước hộp carton: 915*415*240mm (1 cái/1 thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 60mm","Cái","200W",6550000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ  MẪU 20B (ĐÈN ĐƯỜNG CON VỊT MẪU B)"]
[1,"VDDM20B-050-SMD","Vỏ đèn đường phố M20B (con vịt mẫu B) 50W \n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng: 1820g\n- Kích thước sản phẩm: 470*180*110mm\n- Kích thước hộp carton: 530*240*120mm (1 cái/1 thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 40mm","Cái","50W",1260000]
[2,"VDDM20B-100-SMD","Vỏ đèn đường phố M20B (con vịt mẫu B) 100W \n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 2700g\n- Kích thước sản phẩm: 560*240*115mm \n- Kích thước hộp carton: 620*290*150mm (1 cái/1 thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 60mm","Cái","100W",1860000]
[3,"VDDM20B-150-SMD","Vỏ đèn đường phố M20B (con vịt mẫu B) 150W \n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 4500g\n- Kích thước sản phẩm: 690*280*130mm\n- Kích thước hộp carton: 740*340*150mm (1 cái/1 thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 60mm","Cái","150W",2920000]
[4,"VDDM20B-200-SMD","Vỏ đèn đường phố M20B (con vịt mẫu B) 200W \n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 5300g\n- Kích thước sản phẩm: 740*280*130mm\n- Kích thước hộp carton: 790*340*150mm (1 cái/1 thùng)\n- Kích thước lỗ cần: Phi 60mm","Cái","200W",3150000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ MẪU 21"]
[1,"VDDM21-050-SMD","Vỏ đèn đường phố M21 công suất 50W \n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng: 2900g\n- Kích thước sản phẩm: 522*197*136mm\n- Kích thước thùng Carton: 575*225*245 (2 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: f50","Cái","50W",2370000]
[2,"VDDM21-100-SMD","Vỏ đèn đường phố M21 công suất 100W \n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 3900g\n- Kích thước sản phẩm: 600*245*155mm\n- Kích thước thùng Carton: 660*270*145mm(1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: f60","Cái","100W",2960000]
[3,"VDDM21-150-SMD","Vỏ đèn đường phố M21 công suất 150W \n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 5100g\n- Kích thước sản phẩm: 636*290*155mm\n- Kích thước thùng Carton: 685*310*145 (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: f60","Cái","150W",3470000]
[4,"VDDM21-200-SMD","Vỏ đèn đường phố M21 công suất 200W \n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 6300g\n- Kích thước sản phẩm: 686*290*155mm\n- Kích thước thùng Carton: 735*310*145 (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: f60","Cái","200W",3990000]
[5,"VDDM21-240-SMD","Vỏ đèn đường phố M21 công suất 240W \n- Công suất: 240W\n- Trọng lượng: 7500g\n- Kích thước sản phẩm: 760*300*155mm\n- Kích thước thùng Carton: 815*330*165mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần: f60","Cái","200W",5930000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ MẪU 22"]
[1,"VDDM22-050-SMD","Vỏ đèn đường phố M22 công suất 50W \n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng: 3000g\n- Kích thước sản phẩm: 463*173*87mmmm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 530*206*150mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","50W",1680000]
[2,"VDDM22-100-SMD","Vỏ đèn đường phố M22 công suất 100W \n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 3800g\n- Kích thước sản phẩm: 570*200*88mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 603*235*135mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","100W",2150000]
[3,"VDDM22-150-SMD","Vỏ đèn đường phố M22 công suất 150W \n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 5000g\n- Kích thước sản phẩm: 611*240*89mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 646*275*135mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","150W",2540000]
[4,"VDDM22-200-SMD","Vỏ đèn đường phố M22 công suất 200W \n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 5800g\n- Kích thước sản phẩm: 680*260*89mmmm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 716*295*135mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","150W",3240000]
[5,"VDDM22-250-SMD","Vỏ đèn đường phố M22 công suất 250W \n- Công suất: 250W\n- Trọng lượng: 6800g\n- Kích thước sản phẩm: 693*300*90mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 727*335*135mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","250W",3750000]
[]
[null,null,"VỎ ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ MẪU 23"]
[1,"VDDM23-050-SMD","Vỏ đèn đường phố M23 công suất 50W \n- Công suất: 50W\n- Trọng lượng: 4600g\n- Kích thước sản phẩm: 568*200*109mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 603*235*135mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","50W",2580000]
[2,"VDDM23-100-SMD","Vỏ đèn đường phố M23 công suất 100W \n- Công suất: 100W\n- Trọng lượng: 5600g\n- Kích thước sản phẩm: 613*240*109mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 646*275*135mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","100W",3130000]
[3,"VDDM23-150-SMD","Vỏ đèn đường phố M23 công suất 150W \n- Công suất: 150W\n- Trọng lượng: 6600g\n- Kích thước sản phẩm: 683*260*109mm \n- Kích thước vỏ hộp carton: 716*295*135mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","150W",3690000]
[4,"VDDM23-200-SMD","Vỏ đèn đường phố M23 công suất 200W \n- Công suất: 200W\n- Trọng lượng: 7400g\n- Kích thước sản phẩm: 693*300*109mm\n- Kích thước vỏ hộp carton: 727*335*135mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","200W",4900000]
[5,"VDDM23-300-SMD","Vỏ đèn đường phố M23 công suất 300W \n- Công suất: 300W\n- Trọng lượng: 9000g\n- Kích thước sản phẩm: 793*300*109mm \n- Kích thước vỏ hộp carton: 826*335*135mm (1 cái/thùng)\n- Kích thước lỗ cần đèn: Phi 61*100mm","Cái","300W",7160000]
["Chú ý: Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10% , chưa bao gồm tiền vận chuyển"]